최대 강수시 12개댐 물 넘쳐

소양강댐 등 8개 사력댐 물 넘치면 쉽게 붕괴돼

1. □댐의 수문학적 안정성 검토 및 취수능력증대 기본조사□(□03.4~□04.9, 유신 코퍼레이션) 결과, 가능 최대강수량(PMP, Probable Maximum Precipitation)이 내릴 경우, 수자원공사가 관리중인 25개댐(다목적댐 14, 용수댐 11) 중 12개댐은 물이 넘치고, 12개댐은 여유고(高)가 부족한 것으로 나타났다.

- 가능 최대 강수시 물이 넘치는(월류) 댐은 다목적댐 6개(소양강댐, 충주댐, 안동댐, 임하댐, 남강댐, 대청댐), 용수댐 6개(영천댐, 광동댐, 수어댐, 섬진강댐, 운문댐, 대암댐)이며,

- 여유고(高)가 부족한 댐은 다목적댐 6개(횡성댐, 합천댐, 밀양댐, 주암댐, 부안댐, 보령댐), 용수댐 6개(달방댐, 안계댐, 사연댐, 연초댐, 구천댐, 선암댐)이다.

2. 이러한 일이 발생하는 이유는 최근 이상기후로 인해 댐 설계당시보다 가능 최대강수량이 급격히 증가했기 때문이다.

- □댐의 수문학적 안정성 검토 및 취수능력증대 기본조사□ 결과, 수어댐은 PMP가 1,135mm로 조사돼 설계당시 PMP 411mm보다 724mm나 늘어났고, 안계댐 연초댐은 각각 591mm, 531mm가 늘어났다.(세부사항 별첨)

□ 가능 최대 강수량은 강수량 산정시점까지 발생한 기상상황을 바탕으로 산정된다□이상기후 발생에 따라 증가한다(정확한 한계치를 알 수 없음).

3. 가능 최대 강수량이 내릴 경우, 물이 넘치는 것으로 나타난 12개댐 중 소양강댐, 안동댐, 임하댐, 영천댐, 광동댐, 수어댐, 운문댐, 대암댐 등 8개 사력댐은 물이 넘치면 쉽게 붕괴된다는데 심각성이 있다.

- 콘크리트 댐은 물이 넘쳐도 일정시간 동안 버티지만, 자갈과 모래로 만든 사력댐은 물이 넘치면 댐 정상부부터 붕괴가 시작된다.

(구조적 대책 완료 전 이상기후로 댐 붕괴 가능성)

□ 2010년까지 9,245억원의 예산을 들여 보조 여수로 건설 등의 구조적 대책을 완료하겠다고 하는데, 기상청과 기상전문가들에 따르면 □지구온난화로 집중호우 등의 이상기후 발생가능성이 커지고 있다□고 한다. 구조적 대책이 완료되려면 아직 6년이나 남았는데 대책 완료 전에 집중호우가 내려 댐이 붕괴될 수도 있는 것 아닌가?

□ 실제, 2002년 8월 태풍 루사가 왔을 때, 강릉에 소양강댐 최대 가능강수량 810mm보다 61mm 많은 871mm가 하루 동안 내렸으며,

광동댐은 홍수위가 댐마루 표고 높이인 678.5EL.m보다 1.76EL.m 작은 676.74EL.m까지 올라갔었으며, 달방댐은 홍수위가 댐마루표고(117EL.m)보다 2.13EL.m작은 114.87EL.m까지 상승한바 있다.

□댐 수위를 기상예보에 따라 미리 조절하기 때문에 물이 넘쳐 댐이 붕괴되는 일은 없을 것□이라고 하는데, 태풍·홍수가 올 때마다 기상예보에도 불구하고 매번 많은 피해가 발생하고 있지 않았는가? 정확한 기상예측이 어려운 만큼 적절한 댐 수위 조절도 어려운 것 아닌가?

(계획기간 내 사업완료 가능여부)

□ 보조 여수로가 건설될 경우, 방류량 증가로 하류지역 침수피해가 커질 것을 우려해 댐 주변지역 주민들의 반대가 심한 것으로 알고 있다. 구조적 대책 완료, 2010년까지 정말 가능한가?

<댐의 수문학적 안정성 검토 및 취수능력 기본조사□ 결과 댐별 안전도>

자료: 수자원공사

구분	수어	영천	임하	충주	대청	소양강	섬진강	대암	안동
댐마루표고 (EL.m, A)	69.2	162	168	148	83	203	200	55	166
PMP시 최고홍수위 (EL.m, B)	76	165.9	169.9	149.6	84.3	203.9	200.8	55.7	166.7
A-B	□6.8	□3.9	□1.9	□1.6	□1.3	□0.9	□0.8	□0.7	□0.7
안전성 평가	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)

구분	운문	광동	남강	사연	구천	안계	선암	연초	합천
댐마루표고 (EL.m, A)	155.1	678.5	52.2	66.4	96	46.9	32	52	181.5
PMP시 최고홍수위 (EL.m, B)	155.5	678.6	52.3	66.3	95.6	46.4	31.5	51.4	180.8
A-B	□0.4	□0.1	□0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
안전성 평가	월류 (불안정)	월류 (불안정)	월류 (불안정)	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족

구분	주암	달방	부안	밀양	보령	횡성	용담
댐마루표고 (EL.m, A)	115	117	49.3	213.5	79	184	269.5
PMP시 최고홍수위 (EL.m, B)	114.3	116.1	48.1	212	77.4	182.2	265.7
A-B	0.7	0.9	1.2	1.5	1.6	1.8	3.8
안전성 평가	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	여유고 부족	안정

<댐의 수문학적 안정성 검토 및 취수능력 기본조사□ 결과 댐별 안전도>

자료: 수자원공사, (단위: mm)

구분	수어	안계	연초	영천	광동	대암	섬진강	달방	사연
설계당시(A)	411	272	368	242	428	332	322	293	412
용역결과(B)	1,135	863	899	715	878	689	630	565	645
A-B	724	591	531	473	450	357	308	272	233

구분	소양강	구천	임하	주암	밀양	안동	합천	횡성	대청
설계당시(A)	632	420	424	722	554	530	519	607	532
용역결과(B)	810	574	561	846	674	619	608	687	598
A-B	178	154	137	124	120	89	89	80	66

구분	충주	부안	보령	남강	용담	운문	선암
설계당시(A)	511	742	682	655	635	732	-
용역결과(B)	570	800	698	654	578	568	979
A-B	59	58	16	□1	□57	□164	-