<참고자료>

1. 도로교 설계기준 표준차량 제원 (DB24)

① 적용 차량 : 트럭 + 세미트레일러 또는 연결자동차

② 총중량 : 43.2 tonf

③ 최소 전 후륜의 중심 축거 : 8.4 m

④ 최소 전 후륜의 중심축거 면적 : 21 □  (8.4 x 2.5)

⑤ 최원축거 기준 단위 면적당 하중 :1.92 tonf/□

⑥ 축의 수량 : 5 축

⑦ 축 당 평균 하중(1축 기준) : 8,600 kgf

⑧ 최대 축 중 (2축의 합) : 19,200 kgf

□참 고 : 최대 축 중 (3축의 합) 국제기준 :  24,000 kgf

⑨ 총 타이어 접지면적 : 4500□

⑩ 타이어 접지면적기준  단위 면적당 하중(후륜 2축): 43,200 kgf /4,500 □= 9.6 kgf/□

2. 표준차량 제원과 국내 문제차량의 과부하 비교

3. Global 기준과 국내 문제차량의 과부하 비교