보도자료 장복심 국회의원 (열린우리당․비례대표)	◦제공일 : 2004년 10월15일 (금) ◦내 용 : 지방(유역)환경청 국감자료 ◦담 당 : 김봉겸 보좌관, 김용천 비서관 ☏ 788-2536, 784-4137 www.cbs21.or.kr
“국민에 봉사하는 정책중심의 생활정치시대를 열어가겠습니다”

“전라남도 7개 정수장 수질기준 초과”

완도군 대야․금일, 신안군 임자․도초․하의, 강진군 병영, 함평군 엄다 정수장

장복심 의원… “정수장 운영능력 미숙이 주원인, 전문인력 우선 채용해야” 강조

○ 전라남도 완도군 대야․금일, 신안군 임자․도초․하의, 강진군 병영, 함평군 엄다 정수장 등 4개군 7개 정수장이 탁도, 알루미늄이 고농도로 검출되고 불검출돼야 할 대장균군이 검출되는 등 먹는물 수질기준을 초과한 것으로 나타났다.

이같은 사실은 영산강유역환경청에서 국회 환경노동위 소속 열린우리당 장복심의원에게 국정감사자료로 제출한 “수질기준 초과 정수장 현황”에서 밝혀졌다.

○ 영산강유역환경청이 점검대상 37개소 중 광역상수원 수수로 운영이 중지된 정수장 4개소를 제외한 33개 정수장에 대해 금년 상반기에 특별점검한 결과 7개 정수장이 먹는물 수질기준을 초과한 것으로 나타났다.

전남 완도군 대야정수장(용량 7,000톤/일)의 경우 탁도 1.95NTU로 먹는물 수질기준 탁도 0.5NTU를 초과했으며, 알루미늄도 0.32㎎/ℓ로 먹는물 수질기준 알루미늄 0.20㎎/ℓ을 초과했다. 완도군 금일정수장(1,200톤/일)도 탁도 2.04NTU, 알루미늄 0.32㎎/ℓ로 먹는물 수질기준을 초과했다.

신안군 임자정수장(200톤/일)은 탁도 0.65NTU, 도초정수장(800톤/일)은 탁도 3.01NTU, 알루미늄 0.43㎎/ℓ, 하의정수장(350톤/일)은 탁도 2.6NTU, 알루미늄 0.49㎎/ℓ, 대장균군 검출(먹는물 수질기준 대장균군 불검출) 등 먹는물 수질기준을 초과했다.

전남 강진군 병영정수장(660톤/일)은 탁도 0.96NTU, 알루미늄 0.38㎎/ℓ, 함평균 엄다정수장(200톤/일)은 탁도 1.74NTU로 먹는물 수질기준을 초과했다.

○ 이와 관련 장복심의원은 “이들 정수장은 소규모 호소로서 원수부족에 의한 탁도가 증가하고, 대부분 전문성이 부족한 청경들이 근무하여 여과제, 여과지관리 및 대처능력 등 정수장 운영․관리능력 미숙하며, 염소 및 응집제 투입설비 등 시설이 노후되었거나 유지관리가 부실한 것이 먹는물 수질기준을 초과한 원인”이라고 밝히고, “전문인력을 우선적으로 채용하고 노후관거 등 시설을 개량해야 하며, 특히 먹는물 초과항목 중 알루미늄 초과 정수장에 대해서는 철저한 기술교육을 실시해야 한다”고 강조했다.

○ 한편 영산강유역환경청은 “특별점검결과 먹는물 수질기준을 초과한 정수장 7개소에 대해 개선조치를 하여 먹는물 수질기준 이내로 개선하였다고 밝히고, 정수장에 대해 수자원공사․환경관리공단 등 전문기관과 합동 특별점검을 실시하겠다”고 밝혔다.

<별첨 자료> 수질기준초과 정수장 문제점 및 개선내용

“정부차원 광양주민 건강영향조사 필요”

장복심 의원… “포스코 광양제철소 오염노출 및 건강영향 감시해야” 주장

○ 포스코 광양제철소로 인한 광양지역주민 환경피해 논란이 일고 있는 가운데, 광양지역주민들을 대상으로 정부차원에서 환경오염 노출 및 건강영향감시 사업을 추진해야 한다는 주장이 제기됐다.

국회 환경노동위 소속 열린우리당 장복심(張福心․비례대표)의원은 10월15일 영산강유역환경청에 대한 국정감사에서 “포스코 광양제철소 오염물질 배출과 광양지역 주민의 환경성 질환과의 상관관계에 대해 환경단체와 광양제철소측의 견해차가 크다”고 지적하고 “정부차원에서 단편적인 대응보다는 현재 울산산업단지에서 실시하고 있는 것과 같이 광양지역주민들에 대해서도 지속적으로 오염노출 및 건강영향조사를 실시해야 한다”고 주장했다.

○ 장복심 의원은 “환경오염에 따른 피해가 기존의 단일성 오염, 고농도 단기노출에서 최근에는 복합성 오염, 저농도 장기노출로 전환하는 추세”라고 강조하고 “광양제철소 주변지역은 환경오염에 의한 건강피해가 우려되는 지역인 만큼 광양지역주민을 대상으로 오염노출 및 건강영향을 체계적․지속적으로 평가하여 이를 토대로 환경보건정책을 수립해야 한다”고 강조했다.

'04년 수질기준초과 정수장 문제점 및 개선내용(1,2단계)

◦ 4개군 7개 정수장

구분	시도별	시군명	정수장 명	용 량 (톤/일)	수질기준 초과내역	주요문제점(지적사항)	조치내용 및 향후대책	개선후 수질
	총계		7개소	10,410
1 단 계	1단계		5개소	9,550
	전남	완도군	대야	7,000	탁도 1.95NTU 알루미늄 0.32㎎/ℓ	◦응집,친전불량 (중화설비보수 및 점검) ◦시간당 처리용량 초과(약1.5배이상) ◦급수관로 누수량 과다	◦적정약품투입 (Jar-test실시) 및 보수 ◦시간당 시설용량 이내로 운전 ◦배수지 운영방법 변경 및 도류벽 추가 설치 ◦급수관로 점검보수	탁도0.01 NTU 알루미늄 0.02㎎/ℓ
			금일	1,200	탁도 2.04NTU 알루미늄 0.32㎎/ℓ	◦중화설비 일부미비 (응집기) 및 고장 ◦약품투입률 결정 시험 미흡 ◦후염소 투입지점 부적정	◦응집기설치 및 보수 ◦적정 약품투입실시 ◦후염소 투입지점 배수지 유입부로 변경	탁도0.45 NTU 알루미늄 불검출
		신안군	임자	200	탁도 0.65NTU	◦취수펌프 용량과다 로 2배이상 초과 ◦중화설비 고장	◦취수펌프교체 또는 토출측 개도율 조정 등 -표준여과속도 이내로 여과량 조절 ◦중화설비 수리 ◦배수지 운영조건 변경, 도류벽 설치	탁도0.18 NTU
			도초	800	탁도 3.01NTU 알루미늄 0.43㎎/ℓ	◦중화설치 고장 -응집제 적정투입 미흡 -NaOH 미투입 ◦상수원수 수질악화	◦중화설비 보수 -적정약품 투입 ◦수원지 교체 -인근 고란2제 저수 지로 변경	탁도0.12 NTU 알루미늄 불검출

※ 먹는물 수질기준 : 탁도 0.5NTU이하, 알루미늄 0.2㎎/ℓ 이하, 대장균군 불검출

구분	시도별	시군명	정수장 명	용 량 (톤/일)	수질기준 초과내역	주요문제점(지적사항)	조치내용 및 향후대책	개선후 수질
1 단 계	전남	신안군	하의	350	탁도 2.6NTU 대장균군 검출 알루미늄 0.49㎎/ℓ	◦완속여과지 삭취 방법.주기 부적정 ◦유량대비 염소정량 투입 불가 ◦여과사 균등계수 상한치 초과	◦완속여과지 적정운영 ◦응집제 투입 설비 신설 ◦유량조견표 이용 염소 정량투입 ◦균등계수 등 부합 되게 여과사 보충	탁도0.24 NTU 대장균군 불검출 알루미늄 0.03㎎/ℓ
2 단 계	소계		2개소	860
	전남	강진군	병영	660	탁도 0.96NTU 알루미늄 0.38㎎/ℓ	◦급속여과지 운영 방법 부적정 ◦약품주입설비 용량 과다로 적정 응집제 투입 곤란 ◦염소투입설비 부적정 ◦정수지와 배수지 탁도 불균형	◦약품주입설비(정량 펌프 교체 완료 ◦염소투입설비 개선 -저장실 설치 및 안전장구 확보 등 ◦정수지, 배수지 청소완료(6월25일) ◦기술진단 실시완료 -건영ENG(‘04. 7) ◦표면세척기 및 역세척 펌프설치, 여과사 교체 예정 (하반기)	탁도0.14 NTU 알루미늄 불검출
		함평군	엄다	200	탁도 1.74NTU	◦인입관로 누수보수 공사후 퇴수부족 으로 일시적 수질 악화 ◦함평정수장에서 정수를 공급받아 소독후 급수 공급 하고 있으나 정수 인입 관로가 노후 하여 누수 다발	◦정수 인입관로 퇴수 실시 ◦관로 유지관리 교육 실시 ◦엄다권 송수관로 신설예정 (‘04.8～’05.8)	탁도0.05 NTU

※ 먹는물 수질기준 : 탁도 0.5NTU이하, 알루미늄 0.2㎎/ℓ 이하, 대장균군 불검출