지하 주거 공간 실내공기 오염 심각

휘발성유기화합물 기준치의 2.4배, 부유세균 기준치의 2.3배, 포름알데히드 실외의 2.7배

“지하 주거 공간 건축 및 환경 기준 제정 시급”

1. 대한주택공사가 지하층 거주 가구를 대상으로 실내공기환경을 조사한 결과, 휘발성유기화합물, 부유세균 등이 기준치를 크게 초과하는 등 지하 주거 공간의 실내공기 오염이 심각한 것으로 나타났다.

- 대한주택공사가 한국도시연구소에 의뢰해 서울, 경기지역 지하 공간 거주 30가구를 2004년 5월 19일부터 2005년 2월 15일까지 9개월 동안 조사한 결과에 따르면,

① 휘발성유기화합물

- 톨루엔, 벤젠 등 휘발성유기화합물 농도가 평균 1,208ug/㎥(최저 156ug/㎥, 최고 5,229ug/㎥)인 것으로 나타났다. 환경부 권고기준 500ug/㎥보다 2.4배 높다.

- 휘발성유기화합물은 피부와 호흡기 질환, 두통, 암 등을 일으키는 것으로 알려져 있다.

- 측정세대의 대부분이 입주 후 15~20년이 지난 노후세대임에도 새집 증후군의 주범인 휘발성유기화합물의 농도가 기준치를 초과하는 것으로 나타난 것이다.

② 부유세균

- 부유세균은 평균 1,859CFU/㎥(최고 6,375CFU/㎥, 최저 488CFU/㎥)로, 기준치(800CFU/㎥)보다 2.3배나 높게 나타났다.

- 지하 주거 공간의 환기가 잘 되지 않기 때문인 것으로 보여진다.

- 부유세균은 피부염, 구토, 두통 등을 일으키는 병원균으로 저항력이 약한 어린이, 노약자, 환자에게 큰 영향을 미친다.

③ 포름알데히드

- 포름알데히드는 평균 37.3ug/㎥(최고 177.9ug/㎥)로 기준치(120ug/㎥)보다는 낮게 나타났지만, 실외공기에 비해 약 2.7배 이상 높게 나타났다.

☞ 지하 주거 공간이 저소득 가구의 보금자리로 자리 잡은 지 벌써 수십 년이 지났다. 하지만 열악한 주거환경 개선은 물론, 지하 주거에 대한 실태조사조차 제대로 이루어지지 않고 있다.

지하층 거주세대가 전국적으로 얼마나 되는지, 문제점과 개선해야 할 사항이 무엇인지 등을 구체적으로 조사한 후 보고해 달라.

☞ 전문가에 따르면, “지하 공간 공기 문제는 지하 주거 공간에 대한 건축기준이 마련돼 있지 않은 것과 무관치 않다“고 한다.

건축기준 마련과 더불어 폐쇄적인 지하공간의 특성을 고려해 실내 공기질에 중점을 둔 ‘지하방 성능 등급 표시제’를 도입하는 것은 어떠한가?