2005. 10. 4(화)	보도자료	교통안전공단
서울 영등포구 여의도동1 국회의원회관 509호 전화: 788-2756 전송: 788-3509
‘05년 수입자동차 제작결함 리콜 『전체 49% 메르세데스 벤츠!』 ☞ ‘05년 수입자동차 전체 리콜 8,173대중에 메르세데스 벤츠가 4,030대(49.3%)로 1위 ☞ ‘05년 전체 수입자동차 리콜 총 8,173대중 메르세데스 벤츠 E240→1,462대(17.88%) 1위, 메르세데스 벤츠 E320→1,295대 (15.84%) 2위, 메르세데스 벤츠 E200K→820대(10.03%) 3위를 차지함. ☞ 이 외에도 포드 이스케이프(3.0L)이 567대(6.93%) 4위, BMW520i 558대(6.82%) 5위, BMW525i 471대(5.76%)6위의 순으로 수입차중 고급승용차로 손꼽는 인기 차종들이 제작결함 리콜도 많은 것으로 나타남. ※ 참고 2005년 수입자동차 리콜 세부현황
국 회 의 원 박 상 돈 열린우리당 (충남 천안을)

□ 2005년 수입자동차 제작결함 시정현황

제작사	차 명	대 수	대상차량/시정기간		리콜사유/조치결과	시정대수	시정율
메르 세데스 벤츠 코리아㈜	E200	1	01.6.1~05.3.31	05.6.1~06.11.31	SBC제어장치가 유압에 의한 자연진동으로 연결용 커넥터와 접촉이 불량하여 SBC시스템이 작동하자 않고 일반적인 유압 브레이크 시스템으로 전환 작동되는 결함	1	100.0%
	E220	1				1	100.0%
	E270	1				-	0.0%
	E200K	820				324	39.5%
	E350	110				43	39.1%
	E240	1,462				512	35.0%
	E320 4MATIC	1,295				443	34.2%
	E500	22				8	36.4%
	E55AMG	14				6	42.9%
	E3204MATIC	94				37	39.4%
	SL350	17				7	41.2%
	SL55AMG	14				2	14.3%
	SL500	67				20	29.9%
	SL600	7				4	57.1%
	CLS350	105				33	31.4%
	E200K	5	03.11.1~04.1.1	05.6.1~06.11.31	SBC 조립불량으로 유압 약화	2	40.0%
	E240	16				5	31.3%
	E320	29				7	24.1%
	E500	8				1	12.5%
	E55AMG	1				-	0.0%
	SL350	2				-	0.0%
	SL500	2				1	50.0%
	SL600	2				2	100.0%

포드세일스서비스코리아 (유)	이스케이프(3.0L)	567	01.10.12~04.7.25	05.1.24~06.7.23	엑셀레이터 케이블이 도관과 간섭되어 가속후 복귀를 안되는 결함	374	66.0%
지엠코리아㈜	사브9-3컨버터블(2.0)	68	00.1.31~02.7.5	05.4.25~06.10.24	연료공급호스 고정용 클립 손상으로 연료누유 우려	12	17.6%
	사브9-3컨버터블(SE2.0)	25	00.1.31~02.7.5	05.4.25~06.10.24	연료공급호스 고정용 클립 손상으로 연료누유 우려	5	20.0%
BMW코리아㈜	BMW760Li	170	01.6.26~03.9.19	05.1.15~06.7.14	실린더헤드의 체크밸브 오일누유	141	82.9%
	BMW520i	558	02.9.25~04.6.9	05.1.15~06.7.14	앞좌석 등받이 히터의 파손 및 과열	388	69.5%
	BMW525i	471	02.9.25~04.6.9	05.1.15~06.7.14	앞좌석 등받이 히터의 파손 및 과열	320	67.9%
	BMW530i	1	02.9.25~04.6.9	05.1.15~06.7.14	앞좌석 등받이 히터의 파손 및 과열	-	0.0%
	BMW530iUS	1	02.9.25~04.6.9	05.1.15~06.7.14	앞좌석 등받이 히터의 파손 및 과열	-	0.0%
㈜프리미어오토모티브그룹코리아	재규어S-type	126	2.5(02.4.22~02.9.27)3.0(02.2.6~02.9.3)2.5(02.4.22~03.11.12)3.0(02.2.6~03.10.23)	05.1.1~06.5.31	전자 주차브레이크가 임의로 오작동	27	21.4%
	재규어X-type3.0	7	04.7.8~04.7.13	05.1.1~06.5.31	주행안정성장치 오작동으로 제동작동시 불규칙하게 작동	-	0.0%
	볼보S80	485	2.9(98.4.13~98.12.18)2.8T(99.8.2~01.4.6)	05.1.1~06.5.31	엔진냉각팬을 작동시키는 모듈의 오작동으로 엔진과열	239	49.3%
	볼보S60	184	2.4(00.8.14~01.6.18)	05.1.1~06.5.31	엔진냉각팬을 작동시키는 모듈의 오작동으로 엔진과열	78	42.4%
	볼보V70	79	2.4, XC(00.5.22~01.5.22)	05.1.1~06.5.31	엔진냉각팬을 작동시키는 모듈의 오작동으로 엔진과열	36	45.6%
	랜드로버프리랜더2.0	90	02.7.15~02.9.27	05.1.1~06.5.31	출입문 어린이 잠금장치가 풀림	12	13.3%
	랜드로버디스커버리Ⅱ Td5	198	01.6.30~04.4.19	05.1.1~06.5.31	후방 연료라인이 차체와 간섭	27	13.6%
아우디폭스바겐코리아㈜	아우디A4카브리오레	54	02.11.25~03.10.13	05.5.11~06.11.10	전조등 반사경 표면의 반사코팅이 벗겨져 전조등 광도가 현저히 떨어질 수 있음	18	33.3%
㈜볼보 트럭 코리아	볼보 트랙터	994	02.1.17~03.5.13	05.4.6~06.10.5	조명제어시스템에 과부하 상태가 장시간 반복될 경우 조명제어 모듈의 기능 차단 및 다른 전기라인까지 전류가 차단되는 결함	581	58.5%