	국회의원 변재일 의원실		서울특별시 영등포구 여의도동 국회의원회관 415호 전화 : (02)788-2918 / FAX : (02) 788-3415 http://www.open21.or.kr
보도자료 □□□□□□□□□□		자료배포일 2005. 10. 4			매수 : 총3매
		담 당		김지환	011-645-6256

핵물질 관리 체계 구멍

- 원자력 연구소, 핵무기 원료인 6불화우라늄 (UF6) 철제 실린더에 19년동안 노상에 야적보관

- UF6 습기와 반응시 폐를 녹이는 맹독성 가스로 변해

- 19년동안 보관상태에대한 점검 없이 방치..

지난 1979년부터 1988년까지 UF4시험생산을 위한 목적으로 도입한 6불화우라늄(UF6)이 별다른 차폐장치나 안전장치를 갖추지 않은채 노상에 19년동안 장기야적되어 있었으며 우라늄의 보관상태에 대한 점검없이 방치한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

10월4일 과학기술정보통신위원회의 원자력연구소에 대한 국정감사에서 열린우리당 변재일(卞在一,청원군)의원은 원자력연구소에서 금속우라늄 생산을 목적으로 지난 1979년부터 도입한 UF6의 총반입량은 198.7톤이며 그중 13.9톤은 UF4 시험생산에 사용하였으며, 현재 원자력연구소 내에 UF6 184.8톤을 장기야적(19년) 보관 중 이라고 밝혔다.

UF6야적장면

F: 플루오르 [fluorine] 불소

UF4 : U금속으로 변환용도에 사용 UF₄로 부터 U금속으로의 변환은 마그네슘 또는 칼슘 과의 환원에 의해 수행된다.

UF6 : UF6는 상온에서는 흰색 고체지만 60℃~100℃ 이상의 열과 높은 압력을 가하면 기체 상태로 바뀌고 이 기체를 이용 농축하면 발전소용 원료, 혹은 핵무기로 사용할 수 있다.

6불화우라늄 UF6는 다른 불화우라늄과 달리 저온에서 기체가 되므로 이를 이용해 확산분리공정에서 농축을 통한 핵무기의 중요한 원료가 되는 물질로 알려저 있음.

따라서 UF6가 습기와 결합하여 생성하는 불화수소는 심한 부식성을 가지므로 용기나 취급장치는 항상 습기의 침입을 막는 문제를 해결해야 하는 민감한 물질 임에도 불구하고 지난 19년동안 보관용기에 대한 안전점검도 없던 것으로 드러났다.

또한, UF6는 약간의 습기와도 반응하여 불화수소(HF)가 되며, 불화수소는 인체 흡입시 폐를 녹일 수 있는 맹독성 가스이며 인 것으로 알려져 있다.

※ 1986년 1월 4일 미국 오클라호마주 세코이어 핵연료공장 6불화우라늄누설사고가 발생 불화수소를 흡입한 작업자가 사망하는 사고가 발생.

특히 변의원은 ‘원자력법 제 57조와 방사선안전관리등의기술기준에관한규칙 제 4조에는 핵연료물질의 사용시설은 화재·침수 또는 지반붕괴의 우려가 없는 곳에 이를 설치하여야 한다.’ 고 규정되어 있음에도 불구하고 노상에 야적하여 눈, 비 등의 습기에 노출 시켜 보관 중인 것은 위법임임에도 불구하고 과학기술부에서는 사용허가를 했으며 이는 과학기술부의 위법한 허가행위 임을 질타했다.

※ 핵연료물질 사용시설등의 구조 및 설비에 관한 기술기준 : △차폐능력을 가지는 구조일 것, △ 상시 부압상태로 유지시킬 수 있는 것일 것, △ 밀폐할 수 있는 구조일 것, △ 물질이 외부에 누설될 우려가 없는 구조일 것△ 내부는 상시 부압상태로 유지하는 것일 것, △  핵연료물질이 임계에 도달하는 것을 방지하기 위하여 필요한 구조를 갖춘 것일 것 으로 규정되어 있음.

이에 대해 변의원은 ‘설령 기술적으로 안전하다고 하더라도, 원자력법에 명시된 시설기준을 갖춘 전용저장 시설이 아닌 노상에 우라늄물질을 방치하는 것은 명백한 법 위법 행위’라고 강조하고 국민 어느 누구도 지금과 같은 노상에 야적하는 방법이 안전하다고 생각하지 않는 만큼 완벽한 차폐시설을 갖출 것을 주문하였다.

변의원은 또한 UF4시험생산이 중단된 이후 이미 생산된 UF4는 별도의 저장시살이 아닌 시험제조시설(해체대상시설)내에 UF4 28드럼(200리터/드럼)을 보관하고 있으며 이또한 휴지신고된 시설로서 관리부서가 없는 해체 대상 시설내에 보관되어 있으며 정상적인 관리방안이 아님을 지적하고 이처럼 구멍난 핵물질 관리체계에 대해 강하게 질타하였다.

※ 일본에서는 UF6 충전용 실린더는 모두가 국가에서 정한 엄한 규격에 따라 설계 제작되며, 새로이 제작된 것은 국가에서 정하고 있는 검사를 받아 합격하고 국가로부터 인가되지 않으면 사용할 수 없다. 또 사용중인 것은 일정기간(5년)을 초과하지 않는 간격으로 빈 것이 되었을 때 정기적으로 검사하는 것이 의무화되어 있다.

< UF6 보관실태>

도입 년도	반입량 (톤)	실린더 수량	비 고
1979	1.4	1 (30B Type)	UF4로 변환
1983	12.5	1 (48Y Type)	UF4로 변환
1986	73.9	6 (48Y Type)	저장 중
1988	110.9	9 (48Y Type)	저장 중
계	198.7	17	15개 실린더 저장 중

1986-1991년 UF4제조시험시설 (50톤-U/년)건설

1992-1995년 UF4 시험생산

1995년 연구개발과제 중단으로 시설휴지

기도입한 감손 UF6 Cylinder를 처리하지 못함

연구소내에 전용저장시설이 없어 UF6 옥외에 야적중

기생산된 UF4는 시험생산 시설내에 보관중