2006년 해군본부 국정감사 (한나라당)	보도자료	2006년 10월 17일
		전화	02)788-2816
	국회의원 송영선		02)784-5272
		팩스	02)788-3741

□ 2006. 10.17. 해군본부 보도자료

평택 2함대사령부 인근 LNG 시설 폭파시 위험발생 가능

MISSILE 공격으로 LNG 시설 폭파가능

-LNG 탱크 지역에서 액화 천연가스가 압력 1㎏/㎠, 온도 -160°C에서 대규모로 누출이 장기간 발생할 경우  화재 발생 가능

-한국가스공사는 연소로 인한 복사열이 발생하거나 이를 차단하기위해 Foam설비, 수박설비등을 설치해 놓고 있음

-또한 미사일등 공격으로 LNG 가스의 누출될 수 있는 상황을 대비하여 방류독을 설치하고 소화수, 소화약제등을 구축

□ 현황

○. 2함대사령부 우측에는 약 1만㎘에 달하는 대형 LNG 탱크시설 10개를 한국가스공사에서 운영하고 있음.

※ LNG 시설 현황 : 10만 ㎘ 10개 있음

○. 이 시설은 2함대사령부가 이전하기 전인 1997년에 준공하여 설치된 시설임
평택기지 LNG 시설 관련

1. 설치년도

LNG #1 ~ 4호 탱크 및 부대설비 : ‘87. 2

LNG #5 ~ 7호 탱크 및 부대설비 : ‘95. 11

LNG #8 ~ 10호 탱크 및 부대설비 : ‘98. 12

※ 제2공장(14만㎘ 저장탱크 x 4기, 1,080톤/hr 송출규모) 건설공사 중

2. 규 모

1공장 : 611,176㎡ (184,576평)

2공장 : 830,523㎡ (251,674평)

□ 탱크의 설계기준

구 분	미사일	지 진
설계 기준	M=2,000㎏, V=50㎧ Contact Area = 1㎡	지진 안전도 (SSE) 1. 수평 성분 : 자유장 (Free Field Level)에 적용된 0.2g의 USNRC 스펙트럼 (주기가 제로이며 최대 가속도는 0.2g과 동일) 2. 수직 성분 : 수평성분의 ⅔로 곱한값과 동일

□ LNG 탱크 폭파시 해군2함대 사령부 및 함정의 피해규모

○. LNG 탱크 지역에서 액화 천연가스가 압력 1㎏/㎠, 온도 -160°C에서 대규모로 누출이 장기간 발생할 경우 가연성 하한도 (화재가 발생할 수 있는 가장 낮은 조건. Lower Flammability Limit, LFL)는 가스 누출 원항으로부터 직경 100m에 달한다고 밝힘.

출처 : 한국가스공사 평택 생산기지 설비과 제출자료

□  각 탱크별 2함대 사령부와 거리

- 203탱크와 사령부 경계와의 거리 : 1,135m

- 310탱크와 사령부 경계와의 거리 : 523m

□ 문제점

○. 해본 군수참모부 시설처장은 국정감사 자료에서  평택  LNG 시설은 MISSILE      공격에 견딜 수 있는 안전한 구조(콘크리트 두께 : 지붕 0.6m, 측면 1.2m)로 되어       있다고 밝혀 왔으나 현대 미사일로서는  콘크리트 1m 이상까지 폭파를 할 수 있는      능력을 충분히 가짐

○. 한국가스공사 평택 생산기지가 제출했듯이 ○. LNG 탱크 지역에서 액화 천연가스가 압력 1㎏/㎠, 온도 -160°C에서 대규모로 누출이 장기간 발생할 경우 가연성 하한도 (Lower Flammability Limit, LFL)는 가스 누출 원항으로부터 직경 100m에 달한다고 밝힘

○. 만약 LNG 탱크가 파괴되어 LNG가 대기로 누출되면 천연가스는 공기 보다 약 2배정도 가벼워 대기로 빠르게 수직 확산되며 천연가스  연소조건이 성립되어 화재가 발생하고 연소로 인하여 복사열이 발생함.

□ 질의 및 대책

○. 한국가스공사의 LNG 탱크가 적으로부터 폭파시 해군 2함대 사령부 및 함정의 피해규모를 산정해 본 적이 있는가?

○. 한국가스공사의 LNG 탱크중 일부는 해군 2함대 사령부와 불과 500m에 불과한데 유사시나 폭파시 이에 대한 대책은 무엇인가?