토양 오염도 검사

단위:토양(mg/kg)

구 분	Cd (카드뮴)	Cu (구리)	As (비소)	Pb (납)	Hg (수은)	Cr6+ (6가크롬)	Ni (니켈)	Zn (아연)
OO탄약창(연기)	1.9	33	0.04	359	0.00	0.27	0.6	30
OO탄약대대(안산)	3.03	105	1.15	152	0.07	0.65	21.7	743
OO탄약대대(춘천)	2.8	132	0.29	32	0.05	0.00	16.6	549
공군 OO사격장(영월)	1.68	117	-	13.6	-	0.24	28.8	98
해군 OO사격장(포항)	12.89	563	0.09	148	0.02	-	4.5	508
OO탄약대대(연천)	8.7	566	-	319	-	-	27.9	1060
우려기준 기준치	1.5	50	6	100	4	4	40	300
대책기준 기준치	4	125	15	300	10	10	100	700

※ 토양오염우려기준 : 사람의 건강ㆍ재산이나 동물ㆍ식물의 생육에 지장을 초래할 우려가 있는 경우

※ 토양오염대책기준 : 우려기준을 초과하여 사람의 건강 및 재산과 동ㆍ식물의 생육에 지장을 주어서 토양오염에 대한 대책을 필요로 하는 경우