지하수 보전 및 대체에너지 개발 대책 마련해야

□ 제주특별자치도의 연평균 강우량은 1,975mm로서 국내 최다우 지역이나 다공질 현무암으로 이루어진 도서지역인 관계로 용수의 대부분을 지하수에 의존하고 있음.

< 연간 수자원 부존현황 >

(단위 : 백만톤)

총강우량	증발산량	직접유출량	지하수함양량
3,427(100%)	1,138(33.2%)	708(20.7%)	1,581(46.1%)

* 자료 : 2006 국감자료

□ 제주도의 연간 수자원총량은 34억 2천 7백만톤으로 이중 33.2%에 해당하는 11억 3천 8백만톤이 증발산으로 손실되고, 20.7%에 해당하는 7억 8백만톤은 하천을 통해 바다로 직접 유출되며, 나머지 15억 8천 1백만톤(46.1%)이 지하수로 함양됨.

□ 지하수 개발 가능량

- 적정 개발량 : 1일  1,768천톤 (지하수 함양량의 40.8%)

- 개발․이용량 : 1일  1,609천톤 (적정 개발량의 91.0%)

- 개발 가능량 : 1일   159천톤

□ 지하수 개발 가능량을 살펴보면, 적정 개발량은 1일 176만 8천톤이며, 2005년말 현재 개발․이용량은 적정 개발량의 91%수준인 1일 160만 9천톤임.

< 지하수 이용량 (2005년 12월 기준) >

(단위 : 천톤/일)

구분	이용량	지하수 적정 개발량 대비
1일 평균	423	24%
1일 최대	1,191	67%

* 자료 : 2006 국감자료

□ 지하수의 1일 평균 이용량은 42만 3천톤에 불과하지만, 1일 최대 이용량은 지하수 적정 개발량의 67%에 해당하는 119만 1천톤에 이름.

□ 제주특별자치도의 지하수는 단순한 “물”이 아니라, 도민의 생명수이자, 제주발전을 견인하는 원동력으로서 다른 어떤 자원보다도 보전 및 관리의 중요성이 매우 높다고 할 수 있음.

< 용수수요에 대한 과부족 전망 >

(단위 : 천톤/일)

구분	2006	2011	2016	2020	2025
광역상수도 수요전망	190	397	444	483	521
시설용량	451	494	439	439	439
과부족	261	97	-5	-44	-82

* 자료 : 2006 국감자료

□ 광역상수도 수요전망을 살펴보면, 용수부족 현상이 앞으로 10년 후인 2016년 5천톤을 시작으로 2020년 4만4천톤, 2025년에는 8만2천톤 등 계속해서 용수부족이 예상됨.

도지사에게 묻겠습니다.

▶ 제주특별자치도의 광역상수도 수요전망을 보면 앞으로 10년 후인 2016년부터 용수부족 현상이 나타날 것이라고 전망하고 있습니다.  제주특별자치도의 지하수는 단순한 “물”이 아니라, 도민의 생명수이자, 제주발전을 견인하는 원동력으로서 다른 어떤 자원보다도 보전 및 관리의 중요성이 매우 높다고 생각합니다.  따라서 향후 효율적인 물 이용전략 및 지하수 이외의 빗물 등 다양한 대체수자원의 개발 등의 대책이 시급하게 마련되어야 한다고 생각하는데,  이에 대한 도지사 견해와 해결방안에 대해 답변하여 주시기 바랍니다.