2006년 해군본부 국정감사 (한나라당)	보도자료	2006년 10월 17일
		전화	02)788-2816
	국회의원 송영선		02)784-5272
		팩스	02)788-3741

□ 2006. 10.17. 해군본부 보도자료

KDX-Ⅲ와 LPX, 1함대와 2함대에는 출입 불가

수심이 낮아 정상출입 및 정박불가

○. KDX-Ⅲ의 경우 3함대사령부(부산)을 제외하고 1함대 사령부(강원)와 2함대 사령부(평택) 부두의 항구에는 바다수심이 낮아 정상적인 입출과 정박이 불가능한 상황임

○. 또한 LPX의 경우에도 1함대와 3함대를 제외하고 2함대는 수심이 낮아 역시 정상적인 입출과 정박이 불가능한 상황임

이즈스급 전투체계를 갖추고 있는 KDX-Ⅲ와 아시아 최대 상륙함인 LPX가 해군의 해당 사령부에 부대에 정상출입과 정박조차 불가능한 것으로 드러났다.

17일 해군본부가 국회 송영선의원에게 제출한 『KDX-Ⅲ와 LPX의 전력화 배치계획 보고』에 따르면 KDX-Ⅲ의 정박가능 수심은 최소 10.5m 이상이 되어야 하고 LPX도 8.4m이상이 되어야 하지만 1함대 사령부(강원)와 2함대 사령부(평택)의 부두수심이 각각 9.4m와 9.2m에 불과하여 정상적인 출입과 정박이 불가능한 것으로 드러났다.

1함대 사령부 부대의 경우 대형부두함 부두의 수심은 9.4m이고 중소형 부두의 경우에는 5.2m~8.8m에 달하고 있으나 KDX-Ⅲ의 경우 최소 수심 10.5m에 미치지 못해 정상적인 입출과 정박이 불가능한 것으로 드러났다.

2함대 사령부 부두의 경우에도 대형부두함의 수심은 9.2m이고 중소형 부두의 경우 8.4~8.6m에 불과하여 최소 수심 10.5m을 넘지 못해 KDX-Ⅲ가 정상적으로 출입하지 못하고 정박을 하지 못하는 실정이다.

또한 LPX의 경우에도 1함대 사령부와 3함대 사령부를 제외하고 2함대 사령부는 는 역시 수심이 낮아 정상적인 입출과 정박이 불가능한 상황이다.

이와관련 송영선의원은 KDX-Ⅲ 와 LPX가 정상정박 불가시 나타나는 문제점 △정비 유지 보수를 3함대 부두만 활용함으로 정비 및 유지 보수에 적채량 발생 △유사시나 기상등 긴급 문제발생으로 인해 긴급 회양시 인접 항구 이용불가 △ KDX-Ⅲ와 LPX를 3함대에만 집중 배치함으로써 분산배치의 효율성 저하 및 전력발위에 제한 △기동전단으로서의 역할 제한 △대형수송함인 LPX의 경우 2함대에는 정상출입과 정박이 불가능하여 서해안의 상륙 및 수송 작전임무의 제한등이 발생할 수 있다고 지적했다.

○. KDX-Ⅲ는 한국형 구축함사업(KDX : Korea Destroyer Experimental)의 3단계 사업으로 이지스급 전투체계를 갖추고 함대공, 대함, 대잠, 대지작전능력을 갖춘 세계 최고의 전투 구축함으로 우리해군이 대양해군으로 나가기 위한 발판 사업이며 숙원사업이다.

<해군본부 제출자료>

KDX - III 및 LPX 전력화 배치 계획 보고

1․2․3함대 평균수심 현황

구 분	대형함 부두	중․소형함 부두
1 함대	9.4m	5.2~8.8m
2 함대	9.2m	8.4~8.6m
3 함대	15m	11~12m

1․2․3함대에 정박 불가한 함정 및 KDX-III/LPX 정박가능 수심

구 분	부두수심	정박불가함정	정박불가 함정의 정박가능 수심
1 함대	9.4m	KDX-III	KDX-III : 10.5m 이상
2 함대	9.2m	KDX-III, LPX	KDX-III : 10.5m 이상 LPX : 8.4m 이상
3 함대	15m	없음	전함정 정박가능

현재 1․2함대에 KDX-III 및 LPX 정상출입 가능 여부

KDX-III : 1․2함대에 정상출입 제한

LPX : 2함대에 정상출입 제한

KDX-III 및 LPX는 기동전단 전력으로 1․2함대에 배치계획은 없음
- 부산작전기지 및 제주 해군기지에 전개 예정