	보도자료			국회의원 권선택
대전 중구	발신일 : 2007. 10. 17	연락처 : 011-497-7249
	담당자 : 김미중 비서관	이메일 : kmj3840@paran.com
대전광역시 중구 대흥동 451-5번지 2층 전화 : 042) 223-3303 팩스 : 042) 223-3357 서울특별시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 831호 전화: 02) 784-6233 팩스 : 02) 788-3831

에너지 소비효율 … 마티즈가 4등급인데, 에쿠스는 2등급?

연비 높은 소형차보다 연비 낮은 대형차가 에너지소비효율 등급 더 높아

소비자 혼란 초래하는 상대 등급제 폐지하고, 단일 등급제 도입해야

에너지 이용 합리화 법에 따라 정부가 국내에서 판매중인 모든 자동차에 부여하는 자동차 에너지 소비 효율 등급제도에 심각한 문제가 있는 것으로 드러났다.

국회 산업자원위원회 권선택 의원(국민중심당, 대전 중구)이 산업자원부로부터 제출받은 2007년 국정감사 자료에 따르면, 마티즈, 모닝, 프라이드, 클릭, 베르나, 아반떼, 쎄라토 등 리터당 연비가 13이상인 소형차들의 에너지소비효율등급이 3~4등급으로 낮은데 반해, 연비가 8미만인 체어맨, 에쿠스 같은 대형차들의 에너지소비효율등급은 2~3등급으로 훨씬 높은 등급을 받고 있는 것으로 밝혀졌다.

특히, 휘발유 1리터로 16.6Km를 주행해 국산 휘발유 자동차 중에서 연비가 가장 높은 것으로 조사된 GM대우의 경차 마티즈의 에너지 소비효율등급이 4등급인데 반해, 리터당 연비가 7.6에 불과한 현대차 에쿠스 3.8DOHC 모델 및 7.8에 불과한 쌍용차 체어맨 가솔린3.2 모델의 에너지 소비효율등급은 오히려 2등급인 것으로 나타나, 정부의 에너지소비효율 등급이 실제 에너지 효율과는 거리가 먼 것으로 나타났다.

이 같은 현상은 외제차의 경우도 마찬가지여서 배기량이 커 연비가 떨어지는 외제차의 대다수가 대부분 에너지 소비효율등급 1~2등급의 높은 판정을 받고 있는 것으로 조사됐다. 현재 국내에서 판매되고 있는 수입차중 일제차의 52.8%가 에너지소비효율등급 1등급 판정을 받고 있으며, 미국산 자동차의 40.4%가 2등급 판정을 받았다.

이 같은 결과는 정부의 현행 자동차 에너지소비효율 등급표시제도가 배기량에 따라 차량을 분류하고, 배기량이 비슷한 차량들 간에 연비를 비교해 등급을 부여하는 상대연비 등급제도를 시행하고 있기 때문으로, 현행 제도는 에너지 절약이라는 애초의 목적에도 부합하지 못하고 있다는 지적이다.

권 의원은 “현행 자동차 에너지소비효율 등급표시제도는 소비자에게 정확한 정보를 전달하기도 어려운데다 생산자나 수입업자들에게도 연비가 높은 차량의 개발이나 판매를 독려하기도 어려운 실정”이라며 “현행 자동차 에너지소비효율 등급표시 제도를 연비만을 기준으로 하는 단일 등급제로 전환할 필요가 있다”고 지적했다.

권 의원은 배기량을 기준으로 에너지소비효율 등급을 판정하는 현행제도 대신에 영국, 벨기에, 덴마크, 포루투갈 등 유럽 국가들에서 채택하고 있는 단일 등급제(절대 등급제)를 도입할 경우, 현재 국내에서 판매되고 있는 수입차의 절반이상이 4등급 판정을 받게 된다고 설명했다.

<별첨1>  에너지소비효율등급 부여 기준

◦ 승용자동차(일반형, 승용겸화물형)

단위: km/ℓ

등급 배기량(cc)	1	2	3	4	5
800 이하	23.6 이상	23.5～20.6	20.5～17.6	17.5～14.6	14.5 이하
800 초과 1,100 이하	20.5 이상	20.4～17.9	17.8～15.3	15.2～12.7	12.6 이하
1,100 초과 1,400 이하	17.4 이상	17.3～15.2	15.1～13.0	12.9～10.8	10.7 이하
1,400 초과 1,700 이하	16.5 이상	16.4～14.4	14.3～12.3	12.2～10.2	10.1 이하
1,700 초과 2,000 이하	14.3 이상	14.2～12.5	12.4～10.7	10.6～ 8.9	8.8 이하
2,000 초과 2,500 이하	11.2 이상	11.1～ 9.8	9.7～ 8.4	8.3～ 7.0	6.9 이하
2,500 초과 3,000 이하	9.4 이상	9.3～ 8.2	8.1～ 7.0	6.9～ 5.8	5.7 이하
3,000 초과	8.6 이상	8.5～ 7.5	7.4～ 6.4	6.3～ 5.3	5.2 이하

◦ 승용자동차(다목적형 및 기타형)와 승합자동차

단위: km/ℓ

등급 배기량(cc)	1	2	3	4	5
800 이하	16.2 이상	16.1～14.1	14.0～12.0	11.9～ 9.9	9.8 이하
800 초과 1,500 이하	14.8 이상	14.7～12.9	12.8～11.0	10.9～ 9.1	9.0 이하
1,500 초과 2,000 이하	13.3 이상	13.2～11.6	11.5～ 9.9	9.8～ 8.2	8.1 이하
2,000 초과 2,500 이하	12.2 이상	12.1～10.6	10.5～ 9.0	8.9～ 7.4	7.3 이하
2,500 초과 3,000 이하	10.1 이상	10.0～ 8.6	8.5～ 7.2	7.1～ 5.8	5.7 이하
3,000 초과	9.5 이상	9.4～ 8.1	8.0～ 6.7	6.6～ 5.2	5.1 이하

<별첨2>

휘발유-국산-자동차 에너지소비효율등급표시현황(′07.8.29 기준)

모델명	배기량(cc)	연비(Km/ℓ)	등급	모델명	배기량(cc)	연비(Km/ℓ)	등급
마티즈 0.8S AT	796	16.6	4	쏘나타 2.0DOHC	1,998	10.8	3
모닝 1.0 SOHC	999	15.5	3	그랜저 2.4DOHC	2,359	10.4	2
아반떼 1.6CVVT	1,591	13.8	3	투스카니 2.0CVVT	1,975	10.4	4
i30 1.6가솔린	1,591	13.8	3	토스카 2.5 DOHC	2,492	10.3	2
프라이드 1.6 CVVT(4Dr)	1,599	13.5	3	토스카 2.5 DOHC	2,492	10.3	2
프라이드 1.6 CVVT(5Dr)	1,599	13.5	3	윈스톰2.4D가솔린2WD AT 5인승	2,405	9.9	3
클릭 1.4DOHC	1,399	13.5	3	SM7	2,349	9.8	2
베르나 1.4DOHC	1,399	13.3	3	윈스톰2.4D가솔린2WD AT 7인승	2,405	9.8	3
쎄라토 γ1.6 CVVT(4DR)	1,591	13.2	3	투싼 2.0 DOHC	1,975	9.8	4
쎄라토 γ1.6 CVVT(5DR)	1,591	13.2	3	그랜저 2.7DOHC	2,656	9.4	1
베르나 1.6CVVT 3Door	1,599	13.2	3	스포티지 2.0 DOHC	1,975	9.2	4
베르나 1.6DOHC	1,599	13.2	3	오피러스 μ2.7 CVVT	2,656	9.2	2
프라이드 1.4DOHC	1,399	13.1	3	쏘나타 3.3DOHC	3,342	9.2	1
프라이드 1.6CVVT	1,599	13	3	트라제XG 2.0CVVT	1,975	9.1	4
클릭 1.6DOHC	1,599	13	3	오피러스 λ3.3 CVVT	3,342	9	1
아반떼 2.0CVVT	1,975	12.8	2	SM7	3,498	9	1
젠트라 1.6DOHC	1,598	12.7	3	그랜저 3.3DOHC	3,342	9	1
칼로스 1.6DOHC	1,598	12.7	3	투스카니 2.7DOHC	2,656	9	2
SM3	1,596	12.6	3	오피러스 λ3.8 CVVT	3,778	8.6	1
라세티 1.6D AT	1,598	12.3	3	그랜저 3.8DOHC	3,778	8.6	1
쎄라토 2.0 CVVT(06저공해)(4DR)	1,975	12	3	그랜드카니발 3.8 CVVT	3,778	8.3	2
쎄라토 2.0 CVVT(06저공해)(5DR)	1,975	12	3	베라크루즈 3.8가솔린	3,778	8.1	2
라비타 1.6DOHC	1,599	11.4	4	체어맨 가솔린 3.6	3,598	8	2
토스카 1.8 DOHC	1,796	11.2	3	체어맨 리무진	3,598	8	2
로체 2.4 CVVT	2,359	11.1	2	체어맨	2,799	7.9	3
쏘나타 2.4DOHC	2,359	11.1	2	에쿠스 3.3DOHC	3,342	7.9	2
SM5	1,998	11	3	체어맨 가솔린 3.2	3,199	7.8	2
로체 1.8 CVVT	1,798	10.9	3	에쿠스 3.8DOHC	3,778	7.6	2
로체 2.0 CVVT	1,998	10.9	3	에쿠스리무진 3.8DOHC	3,778	7.3	3
SM5	1,998	10.8	3	에쿠스 4.5DOHC	4,498	6.9	3
토스카 2.0 DOHC	1,993	10.8	3	에쿠스리무진 4.5DOHC	4,498	6.8	3

※하이브리드 자동차(프라이드1.4HEV, 베르나 1.4하이브리드) 제외

<별첨3>

제작사(수입국가)별 등급별 차량 모델 분포율

구분	2006년도 모델
	현행등급제 적용시					단일5등급제 적용시
	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
기아	29.4	33.3	27.5	6.9	2.9	32.4	27.5	27.5	11.8	1.0
삼성	10.0	20.0	35.0	25.0	10.0	5.0	35.0	40.0	20.0	0.0
쌍용	51.3	41.0	5.1	2.6	0.0	0.0	17.9	59.0	20.5	2.6
대우	11.9	30.5	30.5	20.3	6.8	22.0	37.3	30.5	10.2	0.0
현대	20.6	27.5	34.4	15.6	1.9	12.5	26.9	36.3	24.4	0.0
USA	3.8	40.4	32.7	23.1	0.0	0.0	1.9	19.2	63.5	15.4
EU	16.1	29.1	27.8	23.9	3.0	0.9	6.5	26.5	52.2	13.9
JAPAN	52.8	19.4	27.8	0.0	0.0	2.8	5.6	36.1	55.6	0.0