서울 영등포구 여의도동 1 국회의원회관 422호   TEL:(02)788-2607 FAX:(02)788-3422  e-mail : dhyoon@assembly.go.kr

울산광역시 북구 호계동 275-6 2F     TEL:(052)282-6790 FAX:(052)282-6799  e-mail : ydh1026@hanmail.net

보

국회건설교통위원회

국회의원  윤 두 환

한나라당

국회의원 윤두환 (울산 북구)  www.newpower.or.kr

도

자

료

한국수자원공사 국정감사

1. 기상이변으로 인한 댐별 최대가능강수량(PMP)과 홍수량      (PMF) 각각 설계시보다 43%와 48% 증가

윤두환 의원(건교위 한나라당 간사, 울산 북구)은 한국수자원공사 국정감사를 통해, 공사가 관리중인 26개댐(28개중 장흥 감포제외)의 최대가능강수량(PMP)을 재산정한 결과 설계시 평균 507.3mm에서 724.7mm로 43%가, 최대가능홍수량(PMF)은 설계시 5,302mm/초에서 7,853mm/초로 48%가 각각 증가하였다고 밝혔다.

윤두환의원은 수자원공사는 이처럼 최근의 기상이변을 토대로하여 PMP와 PMF를 재산정하여 댐 치수능력 증대작업을 벌이고 있지만, 10개댐은 설계도 착수하지 못하는 등 사업이 지지부진하여 대비가 미흡하다고 밝혔다.

예를들면, 06년 7월 여주부근 범람위험의 원인을 제공한 충주댐은 현재 공사 계획조차 세우지 못하고 있으며, 이미 취소된 영월 동강댐을 막는다는 계획을 그대로 보고하고 있다고 밝혔다.

윤두환의원은, 공사가 기상이변을 감안하여 댐별 강수량과 홍수량을 재산정하였으면 여기에 맞춰 당연히 치수능력증대사업을 서둘러야 한다고 강조하였다.

□ 수공에서 관리하는 모든 댐별 PMP, PMF, EAP 현황

댐 명		PMP			PMF			EAP		치수능력 증대방안	비 고
		설계시 (mm)	재산정 (mm)	증가 (%)	설계시 (㎥/s)	재산정 (㎥/s)	증가 (%)	최초 수립	재 수립
소양강		632	810	28	12,392	20,715	67	2002	없음	보조여수로신설	공사중
영 천		296	715	142	1,740	3,700	113	2003		보조여수로신설	공사중
광 동		428	878	105	1,430	2,190	53	2002		기존여수로 개선	공사중
수 어		411	1,135	176	687	1,652	140	2005		보조여수로신설	공사중
대 암		332	689	108	993	2,269	128	2003		보조여수로신설	공사중
임 하		424	561	32	7,550	14,800	96	2003		비상여수로신설	공사중
대 청		532	591	11	14,700	21,742	48	2004		비상여수로신설	공사중
구 천		420	693	65	266	520	95	2003		기존여수로확장+파라페트월	공사중
연 초		368	706	92	264	520	97	2003		기존여수로확장	공사중
섬 진		332	559	68	3,268	8,601	163	2005		비상여수로 신설	공사발주
달 방		293	565	93	1,256	1,140	△9	2002		여수로 구조개선	완공
안 동		530	580	9	8,350	15,094	81	2003		비상여수로신설	설계중
주암	(본)	722	846	17	6,847	12,300	80	2005		보조여수로신설	설계중
	(조)	777	992	28	3,625	2,710	△25	2005		보조여수로신설	설계중
사 연		412	645	57	1,675	2,290	37	2003		기존비상여수로확장	-
보 령		682	698	2	3,145	3,420	9	2004		보조여수로신설	-
밀 양		554	674	22	2,182	2,410	10	2003		보조여수로신설	-
부 안		742	800	8	1,674	1,430	△15	2004		보조여수로 신설안	-
운 문		444	568	28	4,039	7,670	90	2003		보조여수로 신설안	-
충 주		511	598	17	26,680	35,950	35	2002		상류댐건설+보조여수로 신설안	-
남 강		565	654	16	15,800	24,650	56	2003		상류댐건설+보조여수로 신설안	-
선 암		-	979		17	39	129	2003		보조여수로 신설안	-
안 계		272	863	217	167	160	△4	2003		보조여수로 신설안	-
합 천		519	608	17	8,900	10,610	19	2003		보조여수로 신설안	-
용 담		635	578	△9	10,000	10,760	8	2004		-	-
횡 성		607	687	13	3,658	3,610	△1	2002		-	-
대 곡		750	895	19	1,840	1,110	△40	2003		-	-
평균		507.3	724.7	42.8	5,301.6	7,854.1	48.1

※ 용담댐, 횡성댐, 대곡댐은 안정

2. 모래퇴적 등으로 줄어든 공사소관 댐 저수량은

28개댐 총 담수량의 2.5%인 3억 21백만톤

윤두환 의원(건교위 한나라당 간사, 울산 북구)은 한국수자원공사 국정감사를 통해, 모래퇴적 등으로 공사가 관리중인 28댐 총 담수량의 2.5%인 3억 2천 백만톤이 줄어들었다며 준설을 적극적으로 검토하여야한다고 주장하였다.

윤두환의원에 따르면, 공사가 관리중인 댐중 소양감댐은 29억톤중 82백만톤이 감소하였으며, 충주댐이 27억5천만톤중 8천만톤, 대청댐이 14억9천만중 81백만톤이 줄어들었다. 특히 영천댐은 96백만톤중 9.5%인 9백만톤이 줄어들어 즉시 준설하여야 한다고 밝혔다.

또한 수력원자력이 관리중인 북한강수계중에서 화천댐 109백만톤, 청평댐 22백만톤, 팔당댐 15백만톤이 각각 줄어들었다.

윤두환의원은, 최근 환경문제와 수몰지역주민 등의 반대로 신규댐 건설이 어려운 만큼 준설을 하게 되면 남강댐(담수용량 3억 9백만톤, 99년완공, 건설비 8672억)을 새로 건설하는 효과를 얻을 수 있다며, 매년 반복되는 홍수피해 방지를 위해 준설을 적극 검토하여야 한다고 주장하였다.

①준설하지 않아서 줄어든 담수량 (수자원공사 관리)

댐명,준공연도 (다목적댐)	최초 담수용량	줄어든 담수량	댐명,준공연도 (용수전용댐)	최초 담수용량	줄어든 담수량
소양강댐(73)	2,900	82	광동댐(89)	11	1.5
충주댐(85)	2,750	80	달방댐(90)	7.7	0.1
횡성댐(00)	87	-	영천댐(80)	96.4	9.2
안동댐(77)	1,248	12	안계댐(80)	17.7	-
임하댐(92)	595	6	감포댐(06)	2.4	-
합천댐(89)	790	8	운문댐(96)	141	1.2
남강댐(99)	309	13	대곡댐(05)	28.5	-
밀양댐(01)	74	-	사연댐(65)	25	1.5
용담댐(01)	815	-	대암댐(69)	9.5	0.4
대청댐(81)	1,490	81	선암댐(64)	2	-
섬진강댐(65)	466	19	연초댐(79)	4.9	0.6
주안댐(91)	457	5	구천댐(87)	9.7	0.4
부안댐(96)	42	-	수어댐(78)	28.1	0.5
보령댐(98)	117	-	(홍수전용댐) 평화의댐(06)
장흥댐(06)	191	-
합 계				12,714	321

( 단위 : 백만㎥)

②준설하지 않아서 줄어든 담수량 (한국수력원자력 관리)

(단위 : 백만㎥)

댐명,준공연도 (수력댐)	최초 담수용량	줄어든 담수량
화천댐(44)	1,018	109
춘천댐(64)	150	11
의암댐(67)	80	＋6
청평댐(43)	185	22
팔당댐(70)	244	15
보성강댐(35)	5.7	0.2
괴산댐(57)	15	1.5
도암댐(90)	51	6
합 계	1,748.7	164.7