	보 도 자 료 (10.26.)
	국회의원 신 명 (www.신명.kr)
	대통합민주신당 비례대표 서울 영등포구 여의도동1번지 국회의원회관 413호 (T. 02-784-3864 / F. 02-788-3413)

“ 불편하고 위험천만한 장애인 일터....

- 접근로, 전용주차구역, 화장실, 경보피난시설, 쉬느니 한숨뿐...

◈ 현 황 ◈

□ 2006년 4~8월에 장애인을 다수 고용하고 있는 장애인고용사업체와 장애인고용의무사업체 130개소에 대한 장애인 고용사업체 편의시설 실태조사 결과보고서 (‘06.7)에 의하면

※ 업종별 : 제조업 107개소, 서비스업 15개소, 운수업 8개소 등 총 130개소

※ 장애인 근로자 : 1,772명 (중증 52.7%, 남성 70%/여성 30%)

※ 장애유형별(%): 지체 45.9, 시각 3.3, 청각 19.0, 정신지체 24.0, 기타 7.8

- 대체로 공장의 주 출입구 환경은 양호한 편이나

- 장애인 전용화장실 미설치(71.5%), 장애인근로자 전용주차구역 미설치(82.1%) 주출입구와 건물의 경사로 미설치 (56.8%) 등 장애인근로자의 접근성이 제약됨

- 이러한 현상은 기숙사의 경우 그 정도가 더 심함

접근로, 통로 등	사업장		기숙사		비고
	부적정	미설치	부적정	미설치
<주출입구 접근로>
1. 주출입구 유효폭	12.1		18.8		1.2m이상
2. 주출입구 기울기	27.5		25.0	3.1
<장애인전용주차구역>
3. 설치여부		82.1		89.7
4. 1대 주차면적		82.1		89.7
5. 유도표시 (전용)		83.7		89.7
6. 유도표시(안내)		94.3		96.6
<건축물 출입구>
7. 주 출입구 턱 낮추기	44.6	6.6	43.8		3㎝이하
8. 휠체어리프트, 경사로설치	21.1	56.8		-
<출입문>
9. 문턱 높이차이 제거		22.7
10. 손잡이점자표지판 부착		98.4		87.5
<복도 및 통로 등>
11. 바닥면 높이 차이 제거	38.7
12. 점형 블록 (복도)		87.0
13. 점형 블록 (계단)		89.2		100
14. 장애인용 승강기		68.7		68.4
<위생시설>
1. 장애인용 화장실	14.6	71.5	6.5	90.3
2. 남녀구별 점자판	3.9	94.6		100.0
3. 화장실 위치표시		98.4		96.8
4. 화장실 문 수평수직 손잡이		75.4		93.8
5. 양변기		30.8		43.8
6, 활동공간 확보	84.6		90.6
7. 전면 활동공간	74.6		84.4		좌우측 0.75m이상
8. 칸막이 유효 바닥면적	82.3		90.6		폭 1.0m 이상, 깊이 1.8m이상
9. 소변기용 수평수직 손잡이		87.7		96.9
10 소변기 장애인이용가능성	85.4	5.4	28.1	65.6
<경보시설>
1. 비상경보		34.0		57.1
2. 누전경보		49.5		76.2
3. 시각경보기		84.6		95.2
4. 가스누설 경보기		75.3		85.7