【 보  도  자  료 】

의원회관 639호 전화 788-2009, 784-1266 / 전송 788-3639 www.smile53.kr

한나라당 국회의원  李達坤

국회 지식경제위원회 (2008.10.14.)

에너지사용최대시설 인천국제공항 부동의 1위

강원랜드 15위에서 6위로 급상승

63빌딩은 43위

연구소는 현대기아차 남양연구소, 호텔은 호텔롯데(롯데월드), 상용건물은 코엑스, 병원은 삼성서울병원, 학교는 서울대학교, 백화점은 서울 현대아이파크몰, 아파트는 올림픽선수기자촌아파트

지난 2007년 5000toe 이상 사용건물은 190개였으나 2008년 조사에서는 192개로 2개 증가하였음. （toe : 끝의 용어참조)

에너지관리공단이 이달곤의원(한나라당, 지식경제위원회)에게 제출한 ‘5000toe 이상 에너지다소비건물 현황’ 자료에 의하면 5000 toe 이상 에너지를 사용한 건물은 192개이며 인천국제공항이 가장 에너지를 많이 사용하는 시설이었음.

지난해에 이어 최대 에너지 사용시설은 인천국제공항이며 총사용량이 53,053toe로 지난해 48,349toe보다 늘어났다. 두번째가 현대기아자동차남양기술연구소로 41,601toe, 호텔롯데(롯데월드)가 33,039toe, 서울대학교 32,695toe, 코엑스 32,138toe 순으로 나타났다.

에너지다소비 건물 1,2,3위는 인천국제공항공사, 현대기아차 남양연구소, 호텔롯데(롯데월드)로서 지난해와 변함이 없었으나 지난해 4위인 코엑스가 서울대에 이어 5위로 밀려났다. 지난해 15위였던 강원랜드(17,475 toe)가 하이원스키장 등이 개장으로 올해  6위(26.226 toe)로 대폭 상승했다. 6위였던 연세의료원이 13위로 밀려났다.

한때 화려함의 상징이던 63빌딩은 43위로 성균관대와 건국대학교와 에너지사용량이 비슷하게 나타났다.

에너지사용량 자료를 제출한 시설 192개소는 서울 95개, 부산 11, 대구 4, 인천 5, 광주 3, 울산 2, 대전 18, 경기 32, 강원 8개, 충북1, 충남 3, 전북 3, 경북 4, 경남 3개소이며 전남과 제주는 한곳도 없는 것으로 나타났다. 서울과 경기를 제외한 지역은 지난해와 비교해 같거나 줄었으나, 서울은 6개, 경기는 2개소가 증가했다.

서울은 호텔롯데(롯데월드), 부산은 부산롯데호텔, 대구는 경북대, 인천은 인천국제공항, 울산은 롯데쇼핑 울산점, 광주는 전남대,  대전은 LG화학 기술연구원, 경기는 현대기아차 남양주기술연구소, 강원도의 최대 에너지 사용 시설은 강원랜드(26,226toe), 충북은 충북대학교, 충남은 계룡대 근무지원단, 전북은 전북대, 경북은 포항공과대학교, 경남은 육군종합정비창으로 나타났다.

강원도는 8개 시설중 강원대학교를 제외한 7개 시설이 강원랜드, 대명리조트 등 호텔시설로 관광시설이 강원도의 주요 대형 에너지 소비시설이었으며,

경북은 대학교가 4개중 3개소, 광주도 대학교 2개가 대형 에너지소비 시설이었고, 대전은 18개소 중 8개가 연구소로 연구중심 도시 특성을 보였다.

주요 업종별로 보면 아파트가 34개, 상용시설이 28개, 백화점이 27개, 병원이 21개, 호텔이 19개(롯데월드, 롯데백화점은 각각 호텔로 포함), 대학교가 25개, 연구소가 14개, 정부기관 등 공공시설은 8개소로 나타났다. 지난해와 비교해 아파트는 6개소가 줄었고, 상용시설은 5개소가 늘어났다.

에너지이용합리화법 제25조제1항에 의하여 연간 2000 toe 이상을 사용하는 건물은 법정신고 대상이다. 이중에서 정부는 5000 toe 이상을 에너지 다소비 건물로 정하고 에너지절감을 위한 여러 대책을 시행중이다.

자발적 협약(VA: Voluntary Agreement)제도가 시행중인데 2000 toe 이상 건물이 대상이다. 지난 2007년 598개 건물중 148개 건물과 협약이 체결되었는데, 공공기관은 32개 기관중 7개만 협약을 맺어 공공기관의 건물에너지 절약 관심이 낮은 편이다. 오히려 상대적으로 호텔, 병원등이 협약체결율이 높은 편이다. 이들 협약체결 사업장은 에너지절약투자 사업을 통해 지난 2003년부터 2007년까지 56,947 toe를 절약하여 129,210톤의 CO2 를 절약한 것으로 나타났다. 그러나 근본적으로 자율적인 제도로 제도확산에는 한계도 있다.

(별첨: 에너지 다소비 건물 리스트 참조, 2008년 및 2007년 엑셀 파일 첨부)

용어:　총사용량, ton of oil eqivalent, 석유환산톤

석유환산톤(TOE : Ton of Oil Equivalent): 석유·가스·전기 등 모든 에너지에 공통 적용하는 에너지단위. 원유 1톤의 발열량 107kcal를 1TOE로 정의.

에너지원마다 각기 다른 발열량을 가지고 있기 때문에 각기 다른 에너지원의 소비량 합계를 얻고 비교를 하기 위한 개념.

원유 1톤 연소시 발열량 : 1.00TOE

석탄(유연탄) 1톤 연소시 발열량 : 0.66TOE

LNG 1톤 연소시 발열량 : 1.30TOE

-  에너지원별 석유환산계수를 이용하여 TOE로 전환가능

원유환산표  원유 1톤(1TOE) = 7.33배럴 = 1,165.4ℓ = 5.83드럼

1배럴 : 159.0ℓ, 1드럼 = 200ℓ

1 TOE는 일반승용차(연비 12km/ℓ)가 서울-부산을 16번 왕복할 수 있는 휘발유량

일반가정(200kWh/월)에서 약 1년 8개월동안 쓸 수 있는 전력량