보도자료	임 두 성 의원 TEL : 784-5369, 788-2913 FAX : 788-3208 Home Page : http://www.lds21.com	한나라당 (보건복지가족위) 2008년 9월 25일

중국산 멜라민 용기에서

발암물질 검출

□부적합 중국산 용기․기구류 70건 적발, 235 ton 폐기(최근4년)

용기․기구류에는 식기세트, 물병, 믹서기, 젓가락, 국자 등이 있음.

○ 부적합 건수, 폐기량 올해 들어 증가세

- 23건(‘05)→ 19건(‘06)→ 16건(’07)→ 12건(‘08.6)

- 59.5ton('05)→ 86.6ton('06)→ 32.5ton('07)→ 56.6ton('08.6)

○ 납과 카드뮴 등 중금속 검출(44건, 중복포함)

○ 용기에 사용할 수 없는 환경호르몬인 DEHP도 5건이나 검출

DEHP(Di-(2-ethylhexyl)phthalate)는 합성수지를 유연하게 하기 위한 가소제로 우리나라를 포함한 미국, EU, 일본 등에서 식품의 용기․포장재에 사용을 금지하고 있음.

- ‘비닐 랩’에서 기준치(1.5ppm)보다 1,564배 많은 2,346.6ppm 검출(올해4월)

□중국산 멜라민 용기에서도 ‘납’과 ‘포름알데히드’ 검출

○ (2006.12) 납, 기준치의 3배 초과, 1,250kg 전량 폐기

○ (2008. 4) 포름알데히드, 기준치의 5배 초과, 440kg 전량 폐기

□중국산 용기․기구류 연간 수입량 6만톤 넘어

○ 전체 수입량 188,786ton 중 62,094ton(32.9%)은 중국산

○ 아무리 안전한 재료나 식품도 유해물질이 함유된 용기와 조리기구에 담기면 위험, 엄격한 안전기준과 관리대책 마련 시급

- 멜라민 분유 사태가 전 세계적인 문제로 확산되고 있는 가운데, 국내로 수입된 다량의 중국산 용기에서 발암물질이 검출되어 전량 폐기되고, 수입 멜라민 용기에서도 납과 포름알데히드 등 독성물질이 검출되어 폐기된 사실이 밝혀졌다.

- 이와 같은 사실은 한나라당 임두성(보건복지가족위) 의원이 식품의약품안전청으로부터 제출받은 「수입식품 부적합 현황」자료를 분석한 결과 드러났다.

- 최근 4년간(‘05~’08.7) 중국산 용기․기구류에서 납, 카드뮴 등 각종 중금속과 용기에 사용해서는 안 될 환경호르몬이 검출되어 적발된 건수는 총 70건이며, 폐기량도 무려 약 235.1ton에 달하고 있다.

<중국산 용기․기구류 부적합 현황>

구 분	2005	2006	2007	2008.6	합계
부적합 (건)수	23	19	16	12	70
폐기량(ton)	59.5	86.6	32.5	56.5	235.1

※자료 : 식품의약품안전청, 2008.8

- 부적합 사유를 보면, 납 검출로 인한 부적합이 35건으로 가장 많았으며, 카드뮴 검출 건수가 9건, DEHP(환경호르몬) 검출건수도 5건에 이르는 것으로 조사됐다. 특히 올해 4월에 수입된 한 비닐 랩(기구류)에서 DEHP 기준치인 1.5ppm보다 무려 1,564배 많은 2,346.6ppm이 검출되기도 했다.

- 또한, 일부 멜라민 용기에서도 납과 강력한 발암물질인 포름알데히드가 각각 기준치의 3~5배 이상 검출돼 4.6ton에 달하는 해당 용기제품이 폐기되기도 했다.

<중국산 멜라민 용기 세부 부적합 현황>

구 분	부적합 사유	기준	검출	폐기량
2006년 12월	납 검출	100mg/kg	284mg/kg	4,200kg
2008년 4월	포름알데히드 검출	4ppm	19ppm	440kg

※자료 : 식품의약품안전청, 2008.8

- 한편 2007년도 식약청 수입식품 검사연보에 따르면, 2006년 국내에 수입되는 용기․기구류는 한해 188,786ton이며, 이 중 중국산 용기․기구류가 62,094ton(32.9%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

- 이와 관련해 임두성 의원은 “원료에서부터 가공까지 아무리 철저한 관리를 통해 안전한 식품이 생산된다 하더라도 그것을 담는 용기나 조리기구에 유해물질이 함유되어 있다면 국민식탁은 늘 위험에 노출될 수밖에 없다. 식품뿐만 아니라 식기와 조리기구 등에 대해서도 엄격한 기준 마련과 당국의 지속적인 관리감독이 필요하다”고 강조했다.

- 아울러, 임의원은 “최근 멜라민 분유 사태가 전 세계적인 문제로 인식되고 있고, 과자를 비롯한 다른 식품까지 번지고 있는 만큼, 국민 불안감을 조속히 해소시키기 위한 당국의 긴밀한 대처가 필요하다”고 강조했다.

<중국산 용기류 부적합 세부 현황>

일 자	품목명	시험항목	기준	결과	중량 (KG)
20050106	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	노랑-364, 녹색-534	356
20050111	기구류중폴리에틸렌테레프탈레이트	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10mg/l 이하	159	582
20050126	용기류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	163	12
20050207	용기류중도자기제	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10이하	21	1,100
20050215	용기류중폴리우레탄	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10이하	15	3,265
20050329	기구류중금속제	카드뮴(mg/l)	100 이하	1,913	124
20050607	기구류중폴리우레탄	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10이하	22	340
20050608	기구류중폴리프로필렌	납(mg/l)	1.0이하	461.1	3,432
20050615	기구류중폴리카보네이트	납(mg/㎏)	100이하	143	893
20050622	기구류중폴리프로필렌	납(mg/l)	1.0이하	31.5	2,678
20050818	기구류중아크릴로니트릴부타디엔스티렌	카프로락탐(mg/l)	15이하	28	5,640
20050830	기구류중폴리프로필렌	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10이하	13, 21	4,000
20050912	기구류중폴리프로필렌	기준규격	적합	부적합	600
20050913	용기류중폴리프로필렌	비타민B1(mg), 비타민B2(mg)	표시량의 80.0%∼180.0% 표시량의 80.0%∼180.0%	50% 26.8%	229
20050930	기구류중도자기제	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10이하	24	946
20051114	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏) 증발잔류물(mg/l)	100mg/kg 이하 60mg/l 이하	228mg/kg 313mg/l	150
20051116	용기류중도자기제	납(μg/ml)	2.5	74	5,265
20051128	기구류중실리콘수지	납(mg/kg)	1.0 이하	51.3	5,900
20051202	기구류중법랑도포	기구 일반규격	적합	코팅면 벗겨짐	5,807
20051220	기구류중불소수지	납(mg/㎏)	100이하	145.12	4,040
20051229	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	181.49	4,106
20051230	기구류중폴리부틸렌테레프탈레이트	증발잔류물(mg/l)	30이하	103mg/l	4,284
20051230	기구류중염화비닐수지제	납(mg/㎏)	100이하	187	5,778
20060112	기구류중폴리프로필렌	납(mg/l)	1.0이하	20.2	16,856
20060124	기구류중불소수지	카드뮴(mg/㎏)	100이하	799	4,500
20060127	기구류중폴리프로필렌	납(mg/l)	1.0이하	2.3mg/L	3,093
20060222	용기류중도자기제	납(μg/cm²)	17.0이하	46.5	9,186
20060307	기구류중법랑도포	카드뮴(μg/ml)	2.5cm이상,1.1미만0.05	2.8	12,962
20060313	기구류중불소수지	카드뮴(mg/㎏)	100이하	297mg/kg	3,260
20060403	기구류중도자기제	카드뮴(μg/ml)	2.5cm이상,1.1미만0.5;1.1이상0.25	1.44	3,234
20060620	기구류중폴리프로필렌	납(mg/l)	1.0이하	2.2	3,093
20060626	용기류중금속제	납(mg/㎏)	100이하	145	1,777
20060629	용기류중폴리에틸렌	납(mg/㎏)	100이하	142	1,029
20060720	기구류중폴리에틸렌테레프탈레이트	과망간산칼륨 소비량(mg/L)	10 이하	31	109
20060810	기구류중아크릴로니트릴부타디엔스티렌	납(mg/㎏)	100이하	1265	4,140
20060914	용기류중도자기제	납(μg/cm²)	17.0이하	42.4	7,038
20060929	기구류중폴리우레탄	납(mg/kg)	100 이하	143	102
20061010	기구류중도자기제	납(μg/ml)	5	5.90	6,835
20061010	기구류중도자기제	납(μg/ml) 카드뮴(μg/ml)	5.0 0.5	15.27 1.71	3,699
20061102	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	620	400
20061117	기구류중폴리아미드/나일론	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10이하	25	4,031
20061208	기구류중멜라민수지	납(mg/㎏)	100이하	284	1,250
20070110	포장류중가공지제	증발잔류물(mg/l)	30이하	189	64
20070216	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	152	676
20070216	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	122	1,044
20070222	기구류중폴리프로필렌	납(mg/kg)	1.0 이하	37.1	4,240
20070228	기구류중아크릴로니트릴스티렌	휘발성물질(mg/㎏)	5000이하	6141	1,599
20070523	기구류중알루미늄제	납(mg/㎏)	100이하	1,385	110
20070529	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	971	2,750
20070620	용기류중금속제	DEHP	불검출	300 g/kg	6,791
20070629	기구류중종이제	형광증백제(mg/l)	불검출	검출	120
20070704	기구류중아크릴로니트릴부타디엔스티렌	DEHP	불검출	454 g/kg	3,760
20070809	용기류중염화비닐수지제	DEHP	불검출	453 g/kg	397
20070831	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	1618	1,700
20071009	기구류중아크릴로니트릴부타디엔스티렌	납(mg/l)	1.0이하	37.4	1,617
20071022	기구류중도자기제	카드뮴(μg/cm²)	2.5cm미만또는액체못넣을때1.7이하	4.0	572
20071102	기구류중고무제	납(mg/l)	1.0이하	6.8	6,501
20071227	기구류중실리콘수지	납(mg/l)	1.0이하	16.4	570
20080118	기구류중폴리프로필렌	증발잔류물(mg/l)	30이하	41, 63	2,479
20080118	기구류중법랑도포	카드뮴(μg/cm²)	1.7이하	3.0, 5.0	14,829
20080201	기구류중폴리프로필렌	납(mg/㎏)	100이하	174	4,452
20080227	기구류중염화비닐수지제	DEHP(mg/L)	1.5 이하	618.3	370
20080313	기구류중폴리프로필렌	아민류(mg/kg)	1.0 이하	3.6	3,652
20080403	용기류중멜라민수지	포름알데히드(mg/l)	4.0이하	19.0	440
20080418	기구류중염화비닐수지제	DEHP(mg/L)	1.5 이하	2,346.6	732
20080423	기구류중폴리스티렌	휘발성물질(mg/㎏)	5,000 이하	6,634	18
20080502	기구류중폴리우레탄	과망간산칼륨소비량(mg/l) 이소시아네이트(mg/l) 증발잔류물(mg/l)	10mg/l 이하 0.1이하 30이하	14 0.2 1848	381
20080502	용기류중도자기제	카드뮴(μg/cm²)	1.7이하	2.5	20,040
20080530	기구류중폴리프로필렌	증발잔류물(mg/l)	30이하	52	4,390
20080612	기구류중폴리프로필렌	과망간산칼륨소비량(mg/l)	10 이하	22	4,850

※자료 : 식품의약품안전청, 2008.9