항상 여러분 곁에 있는 이웃이 되겠습니다

보도자료

2008. 10. 24.(금)

국회의원

김 기 현

(한나라당/울산남구을)

자료문의: ☎ 788-2259, 784-6334  FAX 788-3623  www.eut.kr(eut=이웃)

광원 위한 각종 장비 개발․보급 확대 필요 !

안전모 경량화, 개인별 두상 고려한 맞춤형 제작, 귀마개 성능 개선 등 필요

광원 착용장비 무게 최소 2.749㎏~ 최대 3.649㎏

김기현의원(지식경제위원회, 울산 남구 을)은 24일 지식경제부 국정감사에서 광원들의 착용 장비에 대한 개선문제가 적극적으로 검토되어야 한다고 지적했다.

평소 광원들은 갱내에서 작업하기 위하여 최소 9종의 장비를 착용하여야 하는데 이들 장비의 무게는 최소 2.749㎏~ 최대 3.649㎏에 이르고 있는 실정이어서 무더운 갱내에서 작업하기에는 결코 쉬운 조건이 아니다. 따라서 착용장비를 경량화하면서 안전도를 제고시키는 방향으로 지속적인 장비 개선이 이루어져야 할 것이다.

김 의원은 “그동안 몇 가지 종류의 장비에 대해서는 개선이 이루어진 것을 매우 다행스럽게 생각한다”며 그 예로, 방진마스크, 안전등, 고무제 안전화 등을 들었다.

① 방진마스크 : 흡입구 1개에서 2개로 개선

* 흡기저항 : 5.5mmH2O ⇒ 4.0mmH2O로 흡입저항이 27%이상  감소되어 작업시 호흡이 편함

② 안전등

- 무게를 대폭 줄이고(2.7㎏ → 0.7㎏), 조도도 50Lux→ 170Lux

로 3배 이상 향상 등

* 안전등 개선 사항

구 분		현 행	개 선	비 고
원 리		전해액연축전지 (납+황산)	리튬폴리머전지 (리튬이온+흑연)	전지 자체 방폭
제원	전구수명	필라멘트전구(1년)	LED(5년)	반도체
	중 량	2.8㎏	0.7㎏	4배 ↑
	조 도	50Lux	170Lux	3배 ↑
	수 명	1.5년	4.5년	3배 ↑
	충전시간	8시간	4시간	1/2배 ↓
가 격(만원)		7.5	14.5	2배 ↑

③ 고무제 안전화 지급기준 변경 등

- 기존 : 직접부 2족/년 ⇒ 3족(간접부 1족/년)

- 장화 장기 사용할 경우 바닥이 마모되어 미끄러짐 및 전도재해 우려

- 부석 및 물건 낙하시 불량장화의 경우 발등 부상 우려(발등에 철심있음)

김 의원은 “광원들의 난청 등 질병이환율이 높음을 고려, 귀마개의 개선가능 부분이 있는지 검토할 필요가 있다”는 것과 함께

“안전모의 경우도 경량화하면서 안전성은 제고시킬 수 있는 여지가 있는지, 광원들의 두상 특성을 고려, 맞춤형으로 제작할 방법도 고려할 수 있는지 추가 검토 필요하다”고 강조했다.<끝>

⏏* 광원들이 작업시 사용하는 장비종류 및 무게

구 분	지급기준	무 게
		개별 (g)
안 전 모	5년 1개/인 (노후품 수시교체)	322
안전모내피	년간 1 - 2/인	130
안전 장갑	년간 4 - 8착/인	80
면 장 갑	년간 12착/인	40
방진마스크	년간 2개/인	160
마스크휠타	직접부 1개/일	7
귀 마 개	년간 2조/인 (괴음개소 근무자)	10
고무장화	직접부 3족/년 간접부 1족/년	2,200
안전장화	기계ㆍ전기직 중량물취급자 1족/년	1,300
안전등	3.5년 1개/인	700