	보 도 자 료 News Release	강용석 한나라당 마포을
강용석의원실 국회의원회관 503호 ☏ (02)784-5083 FAX 02)788-3503		2009. 10. 19. (월)
주거시설 화재, 60%가 합선이 원인. 아크(스파크)차단기 설치검토필요.. 3년에 한번씩 설비상태 적합여부만 검토하는 현행방식으로는 근원적 예방 어려워.. 저소득층 주거시설에 아크차단기 시범설치 우선적으로 추진해야.. 우리나라 주거시설 화재사고의 60% 이상이 합선으로 인한 것으로 나타났다. 한국전기안전공사가 국회 지식경제위원회 한나라당 강용석의원(서울마포을)에게 제출한 자료에 의하면, 지난 2005년부터 올해 상반기까지 주거시설 화재는 총 40,366건이며, 그 원인 중 합선에 의한 것이 24,950건으로 61.8%에 달하는 것으로 밝혀졌다. 한편, 현행 전기안전공사의 점검방식으로는 이와 같은 합선에 의한 사고를 예방하기에 현실적으로 어렵다는 지적이다. 전기안전공사는 주거용시설에 대하여 3년에 1회 점검하여 점검 당일 설비상태의 적합여부만을 판정하기에 노후, 부식, 열파로 인한 합선이나 과부하 등 화재요인을 미리 인지하는 것이 불가능하다는 것이다. 강용석 의원은 “미국이 가정의 전기화재방지대책으로 2002년부터 가정의 배선회로에 아크차단기 설치를 의무화 한 경우처럼 우리도 아크(스파크)차단기의 설치를 검토할 필요가 있다”며 대안을 제시했다. 미국의 경우 1997년부터 아크차단기를 생산했으며, 미국소비자 제품안전위원회의 조사결과 아크차단기로 인해 가정내 전기화재가 50%에서 최대 75%까지 예방될 것으로 전망한 바 있다. 강 의원은 “저소득층이 주로 거주하는 다세대 연립주택 등 노후화된 주거시설의 경우 전기설비의노후화 및 관리 부실로 무방비 상태로 항상 화재의 위험에 노출되어 있다. 이러한 곳부터 아크차단기를 시범설치하여 효과를 분석한후 확대 설치 방안을 마련해야 한다”며 정부의 대책 마련을 촉구했다. * 첨부 : 주거시설 원인별 전기화재 분포

강용석의원실 국회의원회관 503호   ☏ (02)784-5083  FAX 02)788-3503

2009. 10. 19. (월)

[원인별 전기화재 분포]

원인 연도	계	합 선	과부하	누 전	접촉불량	기 타
2005	8,554 (100%)	5,488 (64.2%)	1,141 (13.3%)	478 (5.6%)	467 (5.5%)	980 (11.4%)
2006	8,059 (100%)	5,180 (64.3%)	1,043 (12.9%)	395 (4.9%)	504 (6.3%)	937 (11.6%)
2007	9,128 (100%)	5,264 (57.7%)	1,207 (13.2%)	515 (5.6%)	997 (10.9%)	1,145 (12.5%)
2008	9,808 (100%)	5,971 (60.9%)	1,318 (13.4%)	578 (5.9%)	1,025 (10.5%)	916 (9.3%)
2009. 상반기	4,817 (100%)	3,047 (63.3%)	521 (10.8%)	271 (5.6%)	444 (9.2%)	534 (11.1%)

<아크는 전기화재 원인 중 “합선”에 해당>

* 국내 : 전기재해통계에서 전기화재원인으로 아크를 별도로 분리하지 않음

* 미국 : 전기화재의 80%가 아크로 인해 발생 (국립소방장 협회(NASFM))

* 아크차단기(Arc-Fault Circuit Interrupter, AFCI)

중속된 전기 배선상의 절연파괴, 연결결함, 노화현상 등으로 인해 발생하는 전기 화재의 주원인이 되는 아크를 검출하여 차단하는 기능을 가진 새로 개발된 전기기기임.