9		구제역 살처분 가축 처리기계 연구 관련

현황 및 문제점

❍ 지난 구제역으로 소 15만 여 두, 돼지 330만 여 두 등 전국적으로 4,583개소, HPAI 216개소로 총 4,799개소 매몰지 발생

❍ 이와 관련하여, 침출수 발생 등 2차 환경오염이 발생하여 사회적 이슈가 되고 있는 실정임.

□ 환경부에서 시행한 가축 매몰지 주변 300m 이내 지역에서 이용 중인 지하수 관정 7,917곳에 대한 수질검사 결과에 따르면, 조사대상의 약 32%인 2,519곳 지하수가 암모니아성질소ㆍ총대장균군 등 지하수 수질기준을 초과

❍ 농진청에서는  기존 동물사체 처리방법(소각, 매몰법)의 어려움 해결 및 대체방법 제공을 목적으로 고온ㆍ고압을 이용하여 가축을 처리하기 위한 기술개발을 추진하여 왔음.

과 제 명	연구 기간	예산 (백만원)	기기 구분	비고
축군별 질병관리체계 확립연구	'06~'10	300 (해당과제)	랜더링	고정식/이동식 (차량/기기분리)
친환경 이동식 일체형 가축처리장비 및 자원재활용 연구	'11-'12	320	랜더링	이동식/일체형 (차량/기기통합)
2과제

❍ ‘06년부터 ’10년까지의 연구과제는 이미 종료되어 특허등록 및 기술이전을 한 상태. 현재까지 고정식 237대, 이동식 2대 보급.

『고온․고압 친환경 가축 처리기』 개발경과

- ‘07. 8. 20(소규모 처리용 고정식 : 0.1톤/회, 0.5톤/회)

※특허등록: 진공상태를 이용한 직접 가열식 동물사체처리장치(’08.10)

※기술이전: (주)태성기계(‘07.10)

- ‘10. 9. 1(차량용 이동식 처리용 : 2톤/회, 4톤/회)

※특허출원: 이동식 가축사체처리장치 및 이를 이용한 가축사체처리방법(’10.3)

※ 고정식 일반 소각시설 대비 90%이상 연료절감 : 돼지(100kg 기준) 20두 처리시 경유 40∼50L 소요(일반 소각처리기 2400L소요)

※ 처리용량(2톤기준) : 1회당 약 20두(돼지 100kg 기준)의 폐사가축 처리가능

※ 2010.12기준(’07. 10∼’10. 12) 195대 보급(고정식)

※ 2011.9.1현재(‘11.1∼’11~8) 고정식 42대, 이동식 2대 보급

- 경상남도 ‘11.4.25 계약, 경기도 ’11.6.20 계약

❍ 한편 농기평에서는 ‘10년 “살처분 가축  소각장치 개발”연구를 계획했다가 연구팀이 평가결과 미비사항 보완을 하지 않아 결국 협약이 이루어지지 않고 연구가 취소된 사례가 있음.

과제명	주관연구기관	책임자	시작일	종료일	’10년 정부 출연금(천원)
살처분 가축 소각장치 개발	건국대(서울)	김진만	‘10-07-01	‘13-06-30	1,000,000

❍ 최근 경기도는 영국에서 Hurikan 1000E를 도입하여 시험운영 중

- 영국 Waste Spectrum사 제품. 수입업체 : (주)MEDEXX

	친환경 가축처리기(2톤)	Hurikan 1000E
규격(m)	W 2.4 × L 8.3 × H 3.2 (본체길이 3.5,퇴비화장치길이 4.7)	W 2.5 × L 11 × H 3.5 (트레일러 포함시 W 2.8×L 13.7×H 6.6)
중량(kg)	3,000	14,000(트레일러포함 26,000)
처리율	2,000kg/회 (약 660kg/hr)	9,500kg/회(1,000kg/hr)
처리시간 (1회)	3~4시간	연속(예열 2시간)
가격	약 2억원	약 4억원
장점	농가현장접근 가능 (5톤 트럭)	연속처리
단점	여러 번 나누어 작업필요	농가현장접근 곤란 (트레일러 포함시 26톤)

⇒ 농진청 개발 친환경 가축처리기는 3~4시간에 2톤 정도(500kg 소 4두)만 처리할 수 있어 처리용량이 작고, 연속처리가 어려워 구제역 살처분 등 대규모 가축 처리에는 부적합함.

- 일반적으로 일어나는 폐사가축처리용으로 개발되어, 대규모 살처분 가축의 처리에는 부적합

⇒ 최근 경기도에서 시험운영하고 있는 Hurikan 1000E(영국에서 수입)제품은 시간당 1톤 정도를 처리하여 하루 9.5톤을 처리할 수 있으나 ‘소각’에 따른 연료비 등 경비가 소요되며, 장치규모가 커 농장 현장에 진입이 어렵고 이 역시 단시간내 대규모 살처분에는 미흡함.

- 1일 닭(1.2kg기준) 2만수, 돼지(100kg기준) 100두 처리 가능

질의

⇒ 미국 등에서 소, 돼지를 매몰처리하지 않고 퇴비화하는 방법을 이용하여 사축을 처리하는 방안에 대한 연구를 한 사실이 있는데 이에 대해 알고 계시는지?

⇒ 미국, 캐나다의 방법으로 구제역, 고병원성 조류 인플루엔자 등에 감염된 가축을 처리하는데 적합하다고 보는지? 퇴비화시 문제점은 무엇인지?

⇒ 이와 관련하여 농진청의 연구현황 및 향후 추진계획은?

⇒ 혹시 지난해에 농기평에서 ‘살처분 가축 소각장치 개발’연구를 추진하다 무산된 일을 알고 있는지?

⇒ 당시 모든 가축의 소각에 적합해야 하며, 가축이동을 최소화한 현장소각이 이루어져야 하며, 3톤까지 처리해야 하는 등 개발시 몇 가지 조건을 충족시켜야 하지만, 선정된 연구팀이 계획을 보완하지 않아 취소된 바 있음.

⇒ 농진청이 올해부터 연구시작한 ‘친환경 이동식 일체형 가축처리장비 및 자원재활용 연구’의 필요성에 공감함. 농기평의 사례처럼 되지 않도록 초기연구단계부터 최선을 다해주기 바람.