	내일을 여는 당당한 목소리 국회의원 田 麗 玉
	02-784-6166 http://www.oktalktalk.com
‘해수담수화’여과 장치, 지역 별 교체횟수 천차만별!			보 도 자 료
한 국 수 자 원 공 사		2010. 09. 22 (목)

시설 별 여과 장치 교체 주기 상이해,

교체 적은 곳은 염소 이온 수치도 높아

□ 수공이 관리중인 해수담수화 시설의 일부에서 여과 장치가 적시에 교체되지 않아 오염수 측정기준인 염소 이온 수치가 최대 허용 가능치까지 상승하고 있는 것으로 밝혀졌다.

* ‘염소 이온의 허용 기준치 : 250ppm / 지심도 223ppm, 대두라도 233ppm, 외연도 243ppm

□ 전여옥 의원이 요청한 자료에 따르면, 최근 6년간(`05~`10) 수공에서 관리하는 해수담수화 시설 40곳의 여과 장치 교체 횟수는 최대 5배 이상 차이가 나고 있었다. 여과 장치의 교체 횟수가 적은 곳은 염소 이온의 수치도 높았다.

[염소 이온 수치가 낮은 곳 - 연도, 원산3리, 소도] : 전체 여과장치 교체횟수 460회

[염소 이온 수치가 높은 곳 - 지심도, 대두라도, 외연도] : 전체 여과장치 교체횟수 87회

<염소 이온 수치가 낮은 곳과 높은 곳의 여과 시설 교체 횟수 비교>

	염소 이온 수치가 낮은 곳			염소 이온 수치가 높은 곳
	연도 (3ppm)	원산3리 (사창,10ppm)	소도 (12ppm)	지심도 (223ppm)	대두라도 (대두,233ppm)	외연도 (243ppm)
RO막	2회	4회	10회	3회	2회	-
카트리지필터	128회	103회	213회	20회	30회	32회
모래여과기	-	-	-	-	-	-

자료 : 수자원공사

□ 전여옥 의원은 “해수담수화 시설의 목적은 도서벽지에 있는 국민들에게도 깨끗한 물을 제공하는 것”이라고 지적하며, “해수담수화 시설을 권역별로 철저하게 관리해야한다”고 당부했다.