국토해양위원회	2011. 09. 22 (목)			문의 : 02-788-2571
인천남구(갑) 국회의원 홍일표		보도자료 (2011 국정감사)

수자원공사 선진국과 기술격차

수자원분야 4.7년, 상하수도 분야 3.7년

홍일표 의원 “물산업 신성장동력 육성위해 기술력 강화 투자 늘려야”

수자원공사의 수자원과 상하수도 분야의 기술수준이 각각 세계 최고 기술수준대비 87.7%와 90%에 머물러 선진국과의 기술격차가 4.7년과   3.7년 차이가 나는 것으로 밝혀졌다.

국회 국토해양위원회 홍일표 의원(한나라당·인천남구 갑)이 22일 한국수자원공사로부터 제출받은 ‘K-water 기술수준평가 학술용역결과 최종 용역보고서’ 에 따르면 수자원 분야의 경우 수자원재해 저감기술 같은 통합 물관리 기술은 세계최고인 반면에 우수저류 활용기술이나 기상조절 기술 같은 대체수자원 확보기술은 선진국 대비 80% 수준에 머물러 전체적으로 세계 최고 기술수준대비  87.7% 수준에 기술격차는 4.7년이나 벌어져 있다.

또 상하수도 분야도 수도운영기술은 세계최고수준이지만 상수관망 기술은 81.1%에 불과하는 등 일부 기술수준이 세계 최고기술 수준과 차이가 나서 평균 90%에 3.7년 차이를 보였다.

이에대해 홍일표 의원은 “물산업을 신성장동력으로 육성해서 일자리도 창출하고 경제도 발전시키려면 협소한 국내시장을 벗어나 선진국과 비교해 기술, 자본 등 경쟁력을 갖추고 해외로 진출해야한다”며 “이를 위해서는 기술력 강화에 과감한 투자를 해야한다”고 강조했다.

‘K-water 기술수준평가 학술용역결과 최종 용역보고서’ 요약본

수자원, 최고 기술수준 대비 평균 87.7%, 기술격차 4.7년

상하수도, 최고 기술수준 대비 평균 90.0%, 기술 격차 3.7년

<수자원>

구분	대체수자원확보기술	댐 운영 관리 및 개발기술	수계수질 평가기술	수계순환해석기술	통합물 관리기술	가중 평균
한국수자원공사	80.8	86.5	84.7	86.2	93.8	87.7

대체수자원 확보기술 : 용수 재이용 및 대체 용수 활용 기술, 우수저류 및 활용 기술,

해수 담수화 기술, 기상조절 기술

댐 운영 관리 및 개발기술 : 댐 안전 및 방재 기술, 발전설비 통합운영 기술, 신재생

에너지 활용기술, 기존 댐 기능 고도화 기술

수계수질 평가기술 : 수계수질 분석‧관리‧평가 기술, 지질특성별 지하수/진단/평가/

탐사기법, 오염총량 관리 기술

수계순환 해석기술 : 지표수 조사 및 분석기술, 지표수 수문성분 해석기술, 지하수 순환/

유동 시스템 모델링 기반 기술, 유량 확보 기술, 하상변동 예측 기술

통합물 관리기술 : 기상예측 및 수재해 저감 기술, 생태를 고려한 수자원 관리기술,

실시간 물관리 운영시스템 구축가능, 지속가능한 하천 지하수 관리, 개발 기술

<상하수도>

구분	고도처리기술	관망기술	막분리 기술	수도운영기술	수질분석기술	하수처리기술	가중 평균
한국수자원공사	89.7	81.1	83.8	96.1	96.0	83.2	90.0

고도처리 기술 : 고도정수처리 시설 운영 관리 기술, 정수처리 시스템 개선 및 진단 기술,                   고효율 고도처리 공정 및 시스템 개발 기술, 미량 오염물질 제어 기술

관망 기술 : 상수관망 종합적 성능진단 및 평가기술, 상수관망 수리/에너지 최적운영관리                기술, 상수관망 누수저감 및 노후관 개량기술

막분리 기술 : 대체수원 개발 기술 (해수 담수화, 하수재 이용), 막여과 공정 설계 기술,

막여과 공정 운영 및 유지관리 기술

수도운영 기술 : 용수 및 에너지 통합운영시스템 기술과 수처리 설비 신뢰성 평가 기술

수질분석 기술 : 수돗물 품질평가 인증 기술, 일반항목 분석, 미량 유해 물질 실시간

동시 분석 기술

하수처리 기술 : 에너지 및 유용자원회수 기술, 하수도처리 공정기술,

(수자원)

최고 기술수준의 93.8%인 “통합물 관리 기술”은 기상예측 및 수재해 저감 기술, 생태를 고려한 수자원 관리 기술, 실시간 물관리 운영시스템 구축기술, 지속가능한 하천 지하수 관리, 개발 기술이 포함.

[통합물관리 기술 분석결과]

구분	기상예측 및 수재해 저감기술	생태를 고려한 수자원 관리기술	실시간 물관리 운영시스템 구축기술	지속가능한 하천 지하수 관리, 개발 기술	기중평균
한국수자원공사	100.0	87.5	88.6	95.8	93.8
최고기술보유기업	한국수자원공사	한국건설기술연구원	Tennessee Valley Authority	한국건설 기술연구원

반면 다른 항복에 비해 대체수자원확보 기술은 최고 기술을 보유한 Tennessee Valley Authority사에 비해 80.8%였다. (재이용 및 대체 용수 활용 기술, 우수저류 및 활용 기술, 해수 담수화 기술, 기상조절 기술 포함)

[대체수자원확보 기술 분석결과]

기술 분야	용수 재이용 및 대체 용수 활용 기술	우수 저류 및 활용 기술	해수 담수화 기술	기상조절 기술	가중평균
한국수자원공사	78.2	79.9	85.2	72.5	80.8
최고기술보유기업	Veolia	미공병단	Veolia	Veolia

(상하수도)

수자원공사의 상하수도 부문 최고 기술 보유는 “수도운영기술”로 96.1%를 기록했다. “수도운영기술”은 용수 및 에너지 통합운영시스템 기술과 수처리설비 신뢰성 평가 기술이 포함.

[수도운영기술 분석결과]

구분	용수 및 에너지 통합운영시스템 기술	수처리설비 신뢰성 평가 기술	중분류 수준 평가 결과
한국수자원공사	94.8	97.3	96.1
최고기술보유기업	Veolia	Suez

반면 관망기술은 81.1%로 그중 상수관만 종합적 성능진단 및 평가 기술 부문이 최고기술 보유기업인 MetaWater사에 비해 76.9%였다. (상수관망 종합적 성능진단 및 평가 기술, 상수관망 수리/수질/에너지 최적운영관리 기술, 상수관망 누수저감 및 노후관 개량기술 포함)

[관망기술 분석결과]

구분	상수관망 종합적 성능진단 및 평가기술	상수관망 수리/수질/에너지 최적운영관리 기술	상수관망 누수저감 및 노후관 개량 기술	수준 평가 결과
한국수자원 공사	76.9	76.2	91.7	81.1
최고기술 보유기업	MetaWater	Suez	Veolia