백령도, 연평도 방어하는 해병대 90mm 해안포,

대부분 부식·수동 조준, 기습 상륙하는 북한군 타격 불가능!

- 해병대, 6.25전쟁 당시 M46·M47전차 포신만 분리한 90mm 해안포(M36) 서북도서 배치 !

- 서북도서 특성상 해무와 염분에 의해 해안포에 지속적인 부식 발생, 노후화 심각 !

- 수동방식 운영, 2Km 사정거리로 정확한 대응사격 불가능 !

□ 북한은 지난 2011. 5월 고암포 공기부양정 격납고 공사를 완료하였고, 올해 5월에는 MI헬기 수십대를 서북도서 전방지역에 배치하여 서북도서 지역의 기습도발 행위를 항시 준비하고 있음.

[해병대사령부]

- 해병대는 북한의 군사적 도발을 대비해 병력 증강과 최첨단 무기를 도  입하였지만, 백령도, 연평도 등 서북도서 지역에서는 적 침투를 억제하기 위해 아직도 6·25 전쟁당시 사용된 M46전차와 M47전차의 90mm포를 포신만 분리해 고정식 포로 변형시킨 M36을 해안가에 배치·가동하고 있음.

- 해병대는 서북도서 지역에 배치한 90mm해안포를 ‘적 예상 상륙해안에 배치하여 지역화기로 사용, 적의 함정이나 공기부양정을 타격할 수 있는 대(對) 해상 무기’로 인식하고 운용중에 있는 것임.

<해안포 제원>
해안포 사진	장비 제원
	모델	포 : M36, 포가 : 75식
	중량	2,092Kg(포가포함) / 포신 약 1,300Kg
	포신 수명	700발	발사속도	최대16, 유효8발/분
	구경	90MM	사거리	유효 2Km 최대 15.8Km
자료: 해병대

- 90mm해안포의 제원상에는 유효사거리 2Km, 최대사거리가 15.8Km로 되어있으나, 90mm해안포의 장기간 운영으로 실제 유효사거리는 1km 정도 내외 인 것으로 파악됨.

- 특히, 90mm해안포의 운영방식은 100% 수동방식으로, 3명의 병사가 한 조를 이뤄 한명은 좌우로, 다른 한명은 상하로 돌려 조준하고 조준석에 위치한 병사가 발사하는 방식으로, 정확도면에서 매우 뒤떨어져 움직이는 물체에 대해서는 조준사격이 불가능한 것으로 확인됨.

□ 최근 북한은 황해도 지역에 대규모 공기부양정 기지를 건설한 것으로   밝혀졌음. 북한의 공기부양정이 서북도서를 기습침투를 할 경우 17분내로 도달 가능한 것으로 파악되는데, 현재 배치된 해안포로는 전혀 타격 할 수 없는 상태임.

□ 90mm 해안포는 1975년에 실전배치되었음. 현재까지 37년 장기간 운용함에 따라 노후도 심화 및 부품 확보에도 제한이 발생 하는 것으로 나타나고 있음.

< 90MM 해안포 노후화 사례 >
자료: 해병대

- 서북도서 지역 특성상 해무가 자주 발생해 염분에 의한 지속적인 부식이 해안포 노후화의 주요 원인임.

- 해병대는 90mm해안포의 부식과 노후화에 대해서 부품 정비 및 교환을 추진하고 있으나, 오래전 전력화된 무기이기 때문에 부품확보조차 어려운 상태임.

【 질 의 】

Q). 최근 북한의 서북도서 지역 NLL 침범 횟수가 지속적으로 증가하는 추세이고 북한의 기습도발 침투위험이 갈수록 증가하고 있는 반면, 서북도서 지역에서는 아직까지 6·25 전쟁 시기에 사용된 M46전차와 M47전차의 90mm 포신만 분리해 가동하고 있음.

배치된 해안포는 사정거리가 2Km 가 되지 않고, 병사들이 직접 수동으로 조준을 하고 있어, 정확한 타격이 불가능 할뿐만 아니라 37년 이상 장기간 운용으로 부식과 노후화조차 심각한 상태임.

이런 해안포로는 적의 공기부양정이나 상륙군을 해상에서 선별 타격할 수는 없을 것으로 판단됨.

따라서 서북도서지역 방어체제를 확고히 구축하기 위해서는 우선적으로 각 도서지역에 배치된 해안포 교체가 시급한 것으로 생각하는데 이에 대한 해병대사령관의 견해는?