보도자료 2012. 10. 19	Tel : 02) 788-2302 / 784-6181 블로그 : blog.naver.com/parknamchun
울산 화재폭발사건 최근 5년간 175건, 36억 피해발생 - 불산보유량은 구미 누출 1,511배 - 제대로된 유독물질 조치 매뉴얼 갖추지도 못해

최근 5년간 울산에서 발생한 175건의 화재·폭발사고로 인해 2명이 사망, 23명이 부상당하고 36억8백만원의 재산 피해가 발생한 것으로 집계되었다.

박남춘 민주통합당 의원(행정안전위원회, 인천 남동갑)은 19일 울산광역시 국정감사에서 언제든지 대형사고로 이어질 수 있는 석유화학단지와 원자력발전소가 몰려있는 울산의 안이한 안전의식에 대해 질타했다.

올해 8월 말까지 울산에서 용접 및 전기 누수 등으로 발생한 폭발·화재사고는 모두 26건으로 올해에만 2억4,600만원의 재산피해가 발생했다.

현재 울산의 유해화학물질 취급 업소 41곳 중 불산 관련 업체는 6곳이며 연간 15,110톤을 사용 또는 제조하고 있는데 이는 최근 구미 불산누출사고에서 누출된 불산량(10톤)의 1,511배에 해당한다.

그러나 울산시는 유독 가스별로 한 장씩 정리된 매뉴얼이라 할 수 없는 자료만을 보유하고 있었으며, 매뉴얼이 없다는 비판이 일자 불산 사고 발생 이후 10월 15일부터 25일까지 10일간 임시 TF를 만드는 꼼수를 보였다.

박남춘 의원은 “유독가스와 유독물체 관련 업체가 많은 울산에서 아직까지 안전사고와 관련한 체계적인 매뉴얼이 구비되어 있지 않다는 것은 울산시가 재난과 안전에 대한 인식이 낮다는 것을 보여주는 단적인 예”라며 “사전에 필요인력과 장비·매뉴얼 등이 갖춰져 있다면 신속하게 대응해 피해를 최소화 할 수 있다”고 지적하며 울산시의 맞춤형 매뉴얼 수립을 촉구했다.

[참고자료]

2. 사고가 자주 나는 TOP 5 기업, 횟수, 기업명, 피해액, 사상자수

(최근 5년간)

□ 사고가 자주나는 TOP기업, 횟수, 기업명, 피해액, 사상자수(최근5년간)

연번	대 상 명	횟수	재산피해(천원)
1	고O아연	6	22,416
2	코O텍	5	89,801
3	세O중공업	4	2,239
4	현O중공업	4	52,962
5	홍O이엔이	4	777,635

		<현재 매뉴얼 예시> 플루오르화수소 (Hydrogen fluoride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식		CAS번호				관련법
기체 또는 액체				자극성냄새						무색				HF		7664-39-3				유독물
유해 그림			부식성 고독성									NFPA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		2				-
위험성 정보			․물과 접촉 시 반응하여 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함 ․수용액은 강산으로서 염기와 격렬히 반응하고 부식성을 가짐 ․혼합금지 물질 : 아민, 염기, 산, 금속 산화물, 시안화물, 가연성 물질, 할로겐, 금속, 산화제, 금속염, 환원제
화재시 대처요령
소화약제			․건조분말, 안개, 물스프레이, 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소
소화요령			․소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소(cyanides제외)를 사용할 것 ․탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ․대규모 화재 시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ․진화가 된 후에도 상당 시간 동안 화재영향권에 있는 모든 컨테이너는 물을 대량 살포하여 냉각시킬 것 ․풍향을 고려하여 화기의 진행 방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 ․화재 시 이격거리 : 반경 1,600m
누출시 대처요령
방재약품			․ 중 탄 산 나 트 륨 ( s o d i u m bicarbonate), 석회분말, 질석, 비산회(fly ash), 분말시멘트
방재요령			․대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ․토양 누출 시 모래 또는 질석, 건토, 비산회, 시멘트분말 등으로 덮어 흡수시키거나, 알칼리성 물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재)을 추가할 것 ․수중 누출 시 알칼리성 물질을 추가하여 중화할 것 ․누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적 으로 물이 닿지 않도록 할 것 ․소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0․2km/밤 0․6km) ․대규모 누출 시 초기격리(125m), 방호거리(낮 1․1km/밤 2․9km)
보호장비			․내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ․직결식, 격리식 방독마스크(산성가스용 정화통, 전면형) ․자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ․송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			․대부분의 포말과 소다회는 부식성/독성가스를 방출하므로 사용하지 말 것 ․화재 시 발생하는 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 모이게 되므로 폭발 또는 중독 위험이 있음