4	155mm 연습탄 활용 필요

■ 현 황

❍ 4.13일 양구 대암산 표적 포탄 사격 간 표적지로부터 약 1.6km 이격된 마을 농경지에서 포탄파편 7개가 발견되었음.

❍ 또한 7.11일 민원제기에 대한 사격장 안전검증 사격 간 1발의 파편이 농작물 주변(표적지 1.6km)이격에 떨어졌음.

<탄종별 안전거리>

위험급수	대상탄종	최대안전거리 (폭약량 25만 lbs 기준)
1.1급(집단폭발)	155mm 포병탄약, 수류탄, 지뢰, 유도탄 등	960.4m
1.2급(파편위험)	105mm 포병탄, 76mm 이하 함포탄 등	502m
1.3급(집단화재)	장약, 신호탄, 연막탄 등	173.6m
1.4급(작은화재)	개인화기 탄약류	30.5m

＊ 국방부「탄약 및 폭발물 안전관리 기준 지시」에 근거

❍ 지난 8.13일 육본, 기품원, ADD의 탄약 신뢰성 검증사격 후 원인 분석 중에 있음.

❍ 155mm 고폭탄(KM 107)의 경우‘93년 풍산에서 생산하여 수락시험 및 품질검사 후 납품되었으며, 포탄 생산 이후 697발 사격 후 현재 4,281발 보유.

※ 사격 간 공중폭발, 금속부품분리, 이상파편 발생 사항 없음.

■ 155mm 연습탄 활용 제고 필요

❍ 현재 교육 및 각종 훈련 시 활성 고폭탄 사용, 취급 부주의시 폭발사고로 대량 피해 발생 위험이 상존하며, 파편․소음․화재 등 발생으로 제한 사용.

❍ 특히 교육용 탄약은 장기 제조년도 탄약과 순환 사용토록 지침화 되어 있으나 전투용 탄약의 재고가 많아 현 여건 기준으로는 100년이 지나도 순환사용은 해소되지 않으므로 군의 주 화력인 포병전력의 안전한 사격 훈련 보장, 사격장 주변의 불안전 요소, 제한 사항 등이 동시에 해소될 수 있도록 155mm 연습탄 개발은 필요함.