국토해양위원회 심 재 철	보도자료 2012. 10. 7.	TEL:02) 788-2566, 784-4164 FAX:02) 788-0247 www.cleanshim.com cleanshim@assembly.go.kr

중국보다 허술한 우리나라 자동차 실내공기 기준

- 우리나라 기준은 6종, 중국 8종, 일본 9종, 독일은 13종

- 발암물질 포름알데히드 권고기준은 일본, 중국의 2.5배, 독일보다 4배 더 높아

우리나라 신차 실내공기질 권고기준은 총 6종으로 중국 8종, 일본 9종, 독일의 13종에 비해 훨씬 적은 것으로 밝혀졌다. 또한, 발암물질인 포름알데히드 권고기준은 중국과 일본보다 2.5배, 독일보다 4배 더 높은 것으로 나타났다.

이같은 사실은 국토해양부가 국정감사를 위해 새누리당 심재철의원(국토위, 안양동안을)에게 제출한 <주요국 신차 실내공기질 권고기준>자료를 통해 밝혀졌다.

자료에 따르면, 우리나라는 6종(포름알데히드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌)에 대해서 실내공기질 권고기준을 갖고 있는데 비해, 중국은 8종, 일본은 9종, 독일은 13종의 권고기준(*첨부자료 참조)을 갖고 있는 것으로 밝혀졌다.

또한, 발암물질로 알려져 있는 포름알데히드의 권고기준은 우리나라는 250㎍/㎥인데 비해, 중국과 일본은 100㎍/㎥, 독일은 60㎍/㎥로 권고기준이 지나치게 허술한 것으로 나타났다.

뿐만 아니라, 발암물질 중 하나인 톨루엔의 기준도 독일은 200㎍/㎥, 일본은 260㎍/㎥인데 비해 우리나라는 1,000㎍/㎥으로 5배 가까이 높았다. 발암물질 페놀의 경우 독일은 자체 기준(20㎍/㎥)을 가지고 있지만, 우리나라는 권고기준조차 마련되어 있지 않는 것으로 밝혀졌다.

국내 신차 8종 중에서 7종, 외국기준 초과

- 툴루엔 성분 국내차 대부분 기준 초과, 일본과 독일 기준 3배 넘게 초과  - 스티렌, 자일렌 성분도 대부분 국내차 해외 기준 초과

교통안전공단이 제출한 2012년 실내 공기질 측정결과를 살펴보면, 4개사 8종 국내 승용자동차가 모두 국내 권고기준 이내인 것으로 나타났다.

하지만, 툴루엔의 경우 국내 기준 1,000㎍/㎥가 아닌 독일의 200㎍/㎥, 일본의 260㎍/㎥ 기준으로 볼 때, SM7, 프라이드, 레이, 말리부, i30, i40, K9이 모두 기준치를 초과한 것으로 나타났다. 총 8대 중에서 7대가 기준을 초과하였으며, SM7은 해외 기준치를 3배 이상 초과하였다.

툴루엔은 접착제나 페인트에 함유된 성분으로 과도하게 흡입하면 두통이나 구토, 피부염 등을 유발한다.

자일렌의 경우 프라이드, 레이, i30, i40 총 4종의 차량이 독일 기준치인 200㎍/㎥를 초과하였고, 스티렌의 경우 sm7, 프라이드가 독일의 기준인 30㎍/㎥을 넘어섰다.

자일렌은 구토, 두통, 시각 장애를 불러일으키며, 스티렌은 발암 가능의심으로 호흡기, 피부, 눈에 자극을 주고, 중추신경계 기능저하를 불러온다. 장기간 노출시 생리주기 불규칙, 폐출혈, 간 손상, 신장독성 및 뇌손상을 유발할 수 있다.

<표. 1> 2012년 실내 공기질 측정결과 (‘11.7~’12.6월 중 신규 제작 ․ 출고 신차)

(단위 : ㎍/㎥)

시험차	포름 알데히드	톨루엔*	에틸벤젠	자일렌*	스티렌*	벤젠
국내 권고기준	250	1,000	1,600	870	300	30
SM7	19.5	753.0	109.6	172.8	136.1	12.9
프라이드	23.3	388.9	130.7	378.7	30.6	7.7
레이	4.9	460.1	100.5	275.6	17.9	5.2
말리부	49.3	248.2	24.8	109.2	8.2	6.1
i30	3.7	223.7	68.0	231.8	28.4	5.3
i40	10.7	262.5	57.2	312.6	31.7	6.7
싼타페	26.9	85.1	18.2	66.5	9.7	8.7
K9	20.5	200.5	22.4	45.1	3.9	5.0

(해외 권고기준: ㎍/㎥) * 톨루엔 : 독일 200, 일본 260

* 자일렌 : 독일 200, 일본 870

* 스티렌 : 독일  30, 일본 220

일본과 독일은 이미 2000년 중반부터 민간차원에서 자율적으로 신규 제작 자동차에 대한 실내공기질 기준을 마련하여 시행하고 있지만, 우리나라는 2010년 7월부터 뒤늦게 권고기준을 만들어 시행하고 있다.

한편 2011년 실내 공기질 측정결과 톨루엔 권고기준 1000을 초과한 사례가 있으며, 권고기준을 초과한 신차는 알페온(1,073), 모닝(2,846), 올란도(1,222), 벨로스터(1,564)로 확인됐다.

이에 심재철의원은 “우리나라도 소비자들이 안심하고 이용할 수 있도록 신차 실내공기질 권고기준을 현행보다 강화해야 한다”고 주장했다.

2012.  10.  7.

국회의원 심 재 철

<표. 2> 주요국 신차 실내공기질 권고기준

구 분	국 내	일 본	독 일	중 국
Formaldehyde(포름알데히드)	250	100	60	100
Acetaldehyde(아세트알데히드)	-	48	-	50
Aldehyde (알데히드, 포름알데히드 제외)	-	-	50	-
Acrolein(아크로레인)	-	-	-	50
Benzene (벤젠)	30	-	5	110
Toluene (톨루엔)	1,000	260	200	1,100
Ethyl Benzene(에틸벤젠)	1,600	3,800		1,500
Xylene (자일렌)	870	870		1,500
Styrene (스티렌)	300	220	30	260
Tetra decane (테트라 데칸)	-	330	-	-
Halogenated hydrocarbons(할로겐화 탄화수소)	-	-	10	-
Esters and Ketones (에스테르, 케톤)	-	-	200	-
Alcohols (알콜)	-	-	50	-
Glycol-ether-esters (글리콜-에테르-에스테르)	-	-	100	-
Nitrosamines (니트로아민)	-	-	1	-
Amines (아민)	-	-	50	-
Phenols (페놀)	-	-	20	-
Di-n-butyl phthalate (디-n-부틸 프탈레이트)	-	220	30	-
Di-2-ethylhexyl phthalate (디-2-에틸헥실 프탈레이트)	-	120
계	6종	9종	13종	8종