	보 도 자 료 2012. 10. 12.(금)	경기 이천 국회의원 유승우
문의 : 02-784-4020, F)788-0272 담당 : 한기석 비서관

소방관 활동복, 불 붙기 쉬운 폴리에스테르가 대부분

소방공무원 안전불감증 심각 수준

미국, 일본 등 소방선진국은 불에 잘 안타는 섬유사용을 법제화

사고 현장의 상시 노출의 소방업무 특성상 열과 불에 강한 피복을 입고 근무하는 것이 상식임에도 현재 소방공무원의 활동복(기동복)은 소방선진국 어느 나라에서도 사용하지 않는 폴리소재로 만들어진 옷을 입고 근무 하는 것으로 나타났다.

◇  소방복 (활동복) 소재 현황  ◇

	구 분	소재(재질) 구성비
	상의	* 하복, 동복 동일 : 폴리에테르 52% 폴리프로필렌 48%
	하의	* 동복 : 나일론 95%, 폴리우레탄 5% * 하복 : 나일론 89%, 폴리우레탄 11%

소방방재청이 국회 행정안전위원회 유승우 의원(새누리당, 경기 이천)에게 제출한 소방복(활동복)의 재질 현황에 따르면, 불이 쉽게 붙고, 늘어 붙는 폴리에테르와 나일론 소재의 섬유가 100%인 것으로 확인 되었으나 미국과 일본 등 소방 선진국은 사람이 입는 특히 소방관련 (구조대나 구급포함) 업종의 종사자의 유니폼은 열이 가해졌을 때 소재가 녹아서 사람의 살에 눌어 붙는지 아닌지를 가장 중요한 품목 선택의 기준으로 삼고 있다.

이에 대해 유승우 의원은 “ 미국은 NFPA 1975에 의해, 일본은 JISL 1030 법률에 따라 아라미드 섬유 소재의 소방근무복을 오래전부터 착용하고 있으며, 최소한 우리보다 안전에 둔감한 중국도 폴리에스텔 합성 섬유로 된 제품은 사용하지 않고 있다”고 지적하고,

실제 2010년 7월 경북 봉화소방서 소속 소방관이 현재의 활동복을 입고 폐휴지 소각 중, 화상을 입고 순직한 사건의 경우도 있었으며 합성섬유가 열에 대한 위험성이 매우 높아 열에 녹았을 경우 2차적인 화상으로 인한 치명적인 위험이 발견 되었다.

한국섬유연구소에 의하면 현재의 소방관 활동복 재질인 나일론은 용융점이 낮고 폴리우레탄은 신축성으로 열에 매우 약하다는 연구 결과가 나오기도 했다.

“생명과 직결된 특수업무를 수행하는 소방관의 활동복은 안전성이 최우선 고려되어야 하며, 일선에서 묵묵히 일하는 소방관들이 어려움을 당하지 않도록 세심한 배려가 필요하다”고 밝혔다.

* 현재 특수직경찰관공무원·한국전력 직원들은 근무복으로서 불과 열에 강한 옷을 입고 근무하고 있다.