2012년 10월 18일(목)	서울시 국정감사	담당 : 김정열 비서 (010-3443-5671)

청계천 판 ‘연가시’, 여름철 대장균 ‘천국’

비 내리면 기준치보다 최대 280배 증가

- 대장균 없애려면 청계천 공사 다시 해야

- ‘청계천 수질관리 이원화 방안’ 부실설계 인정하는 것

- 지천 수질개선과 오수 차단을 위한 대책 필요

국회 국토해양위원회 박수현 의원(민주통합당, 충남 공주시)이 서울시로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 여름철 청계천에 비가 내리면 대장균이 기준치보다 최대 280배 증가하는 것으로 나타났다.

특히 청계천 하류에서는 상류보다 약 10,000배 ~ 63,000배 높게 대장균이 검출되고 있어 하류에 대한 수질개선 방안이 시급한 것으로 드러났다. 이처럼 하류에서 대장균이 높게 검출되고 있는 것은 강우 시 오수 유입이 원인으로 기준치에 비해 총대장균군이 46배, 분원성대장균군이 22배 초과하는 것으로 나타났다.

월별 청계천 수질현황에 따르면 비가 많이 내리는 7월 ~ 9월 사이에 대장균이 폭발적으로 증가하고 있고, 2011년 8월 중랑천 합류부에서는 무려 280,000마리의 대장균이 검출되어 여름철 청계천 수질 오염이 심각한 것으로 드러났다.

청계천은 현재 연간 30회 가량 강우 시 15개 지점 90개소에서 오수가 유입되고 있다.

<2011년 청계천 수질 현황>

(개체수/100㎖)

	총대장균군	분원성대장균군
모전교	5,710 5배 초과	761 3배 초과
무학교	19,012 19배 초과	2,947 14배 초과
중랑천합류 전	46,269 46배 초과	4,577 22배 초과

※ 서울시 국정감사 제출자료

※ 기준치 : 하천 2급수 (총대장균군 – 1,000 개체수, 분원성대장균군 –200개체수)

서울시는 오수 유입을 근본적으로 차단하기 위해서는 하수체계를 분류식으로 개선하고 신속한 대장균 배출을 위해 청계천 하류의 보 역할을 하는 하수도 차집관거를 하천 바닥 높이로 낮춰 물의 흐름을 원활히 해 오염물질 및 대장균을 신속히 배출하는 것을 대책으로 내놓고 있다.

이에 대해 박수현 의원은 “하수체계를 개선하는 것은 중・장기 대책으로 사실상 청계천 공사를 다시 해야 하는 것”이라며 “청계천 복원 당시 오수가 넘쳐 수질에 악영향을 미칠수 있다는 것은 충분히 예측 가능했음에도 제대로 대책을 세우지 않고 공사를 강행해 유지보수에 많은 돈이 들고 시민들은 대장균에 노출된 상태”라고 지적했다.

또한 서울시는 ‘청계천 수질관리 이원화 방안’을 통해 청계천을 친수허용구간과 자연생태 보전구간으로 이원화해 관리하는 방안을 추진 중인 것으로 드러났다. 오수가 유입되지 않는 상류는 물놀이를 허용하고, 하류는 관리기준에서 대장균 항목을 빼고 친수활동을 금지하는 내용이다. 이는 사실상 청계천 복원공사 설계가 잘못되었다는 것과 강우 시 오수로 인한 대장균 증가를 막는 것은 어렵다는 것을 인정하는 것이다.

박수현 의원은 “청계천 복원공사에 3,867억원이 들었고, 매년 유지보수에 80억원 가량이 들고 있다”며 “인공하천이 환경에 미칠 영향을 충분히 고려한 설계가 아니라 임기 내 보여 주기식 토목공사를 강행한 결과 많은 유지보수 비용을 들여도 수질개선이 근본적으로 해결되지 않는 이유”라고 지적했다.

※ 첨부 : 2011년 월별 청계천 수질현황, 청계천 수질관리 이원화 방안

<끝>

<2011년 월별 청계천 수질 현황>

측정장소	월	총대장균군 (군수/100㎖)	분원성대장균군 (군수/100㎖)
모전교	1	25	4
	2	50	0
	3	9	0
	4	2	0
	5	8,000	80
	6	28	7
	7	700	170
	8	51,000	7,700
	9	5,000	1,100
	10	3,500	31
	11	180	45
	12	25	0
	평균	5,710	761
무학교	1	180	42
	2	270	22
	3	210	10
	4	80	19
	5	1,200	64
	6	2,500	210
	7	4,300	5,300
	8	150,000	27,000
	9	11,000	1,800
	10	7,100	520
	11	1,100	270
	12	700	110
	평균	19,012	2,947
중랑천 합류부	1	330	32
	2	160	10
	3	1,200	10
	4	40	5
	5	24,000	530
	6	18,000	600
	7	140,000	7,000
	8	280,000	42,000
	9	16,000	1,200
	10	9,500	850
	11	52,000	2,300
	12	14,000	390
	평균	46,269	4,577

※ 서울시 국정감사 제출자료

<청계천 수질관리 이원화 방안>

구분

친수허용구간

자연생태 보전구간

관리기준

○ 환경부 고시에 의거 BOD 3mg/L 이하로 관리

○ 물놀이 수질 기준(대장균)을 보조로 사용

(수질 및 수생태 보전에 관한 법률 시행령 제29조 2항)

대상행위	항목	기준
수영 등 물놀이	대장균	500

○ 환경부 고시에 의거 BOD 3mg/L 이하로 관리

(※ 대장균 항목은 적용하지 않음)

이용기준

○ 가벼운 물놀이 허용

○ 하수 유입시 12시간 친수활동 금지

○ 친수활동 금지