서민을 위한 소신 서울 은평(갑)의 희망! www.leemikyung.net	국정감사 보도자료 2013. 10. 17.(목)	민주통합당 국회의원 이 미 경 (국토교통위)

국회의원회관 1004호 / 전화 02)784-2677 / 담당 장창기 비서

인천공항 협력업체 직원 석면 무방비 노출

- 인천공항 협력업체 직원 석면 무방비 노출

□ 인천공항 협력업체 직원이 드나드는 보관창고와 휴게실 임시 가림막에 석면이 포함된 밤라이트 자재를 사용한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

□ 국회 국토해양위원회 이미경 의원이 입수한 ‘인천공항 터미널 가설벽체 석면 설치 현황’에 따르면 인천공항 여객 터미널 내 협력업체 보관창고와 휴게실 9곳에 면적 296.81㎡의 석면이 포함된 칸막이(밤라이트)가 설치되어 있는 것으로 나타났다.

□ 밤라이트는 가설 칸막이를 설치할 때 주로 사용되는 자재로 석면이 10% 포함되어 있어 인체에 흡입되면 10∼30년 잠복기를 거쳐 폐암 등 치명적인 질병을 일으킨다.

□ 석면 포함 자재에 문제가 있고 위험성을 알고 있으면서도 현재 인천공항공사는 단순히 공기질 측정으로만 관리할 뿐 상응한 대책을 강구하지 못하고 있다.

□ 이미경 의원은 “석면이 함유된 제품 사용이 금지되어 있음에도 지금은 단순히 육안으로 이상이 없으니 괜찮다는 식의 미온적인 대책수립으로 협력업체직원들을 위험에 노출시키고 있는 것은 문제”라며 “일련의 사태를 심각하게 생각하며 문제가 생겨야만 그것에 대한 대책 마련에 나서는 구태의연한 생각을 개선할 때이다”고 밝혔다.

여객터미널 밤라이트 벽체 설치현황(석면함유)
1. 공용구간
번호	위치	규모	면적	사용자재 내역	용도	업체	설치여부	비고
1	S212	9*3.6	32.40	밤라이트 칸막이	폐기물 보관 창고	협성개발	설치됨
2	S258	5.4*8.6	46.44	밤라이트 칸막이	램프 폐기물 보관창고	한진중공업	설치됨
3	S260	3.6*10	36.00	밤라이트 칸막이	자재 임시 보관창고	협성개발	설치됨
4	S424	4.2*7.2	30.24	밤라이트 칸막이	자재 보관창고	L3 커뮤니케이션 코리아	설치됨
5	S394		5	밤라이트 칸막이	물품창고	한국공항	설치됨
2. 사무실
번호	위치	규모	면적	사용자재 내역	용도	업체	설치여부	비고
1	S412	5.25*5.54	29.10	밤라이트 칸막이	지회장실	지회장실	설치됨	천장-석면
2	S462	(6*3.7) +(4.6*2.7)	34.62	밤라이트 칸막이	동우공영-휴게실(안전팀)	동우공영,안전팀	설치됨
3	S330		13.6	밤라이트 칸막이	기계2팀-휴게실	한진중공업	설치됨
4	S342		11.71	밤라이트 칸막이	보안대기실	건은	설치됨