	보도자료 제주에 꼭 필요한 국회의원 김우남

2013.11.1./서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회 의원회관 923호 /TEL : 02)784-5080 / www.wnkim.or.kr

제주항, 크루즈 입출항에 빨간 불...

-예인선 즉시 확보해야 크루즈 안전 확보가능

-최소 대마력 예인선 2척 배치해야

제주항에 대형 크루즈선의 안전한 입출항을 위해서, 예인선 추가 확보가 즉시 필요하다는 지적이 나왔다.

국회 김우남 의원(민주당, 제주시 乙, 농축식품해양수산위)은 1일 해양수산부(이하 해수부)로부터 제출받은  자료를 분석해 본 결과, 제주외항 설계당시 크루즈선 및 대형선박의 안전한 입출항을 위해 충분한 예인선이 배치돼야 한다는 대책이 제시됐는데도 아직 대(大)마력 예인선 배치가 이뤄지지 않고 있다고 밝혔다.

예인선은 대형선박을 이동시켜 접·이안을 돕는 선박이다. 각 항만관리청은 예선운영세칙을 만들어 선박규모에 맞게 예인선을 배치하도록 규정하고 있다. 입지여건상 상대적으로 안전하다고 평가받는 부산항의 경우 7만톤급 이상 대형 크루즈선은 보통 3200마력 이상의 대마력 예인선 2척의 도움을 받아 입출항 할 수 있다.

반면 입지여건상 부산항에 비해 안전성이 떨어지는 제주항은 오히려 더 적은 규모의 예인선 조력을 받고 있다. 제주항에는 해양환경관리공단(이하 공단) 소속 2500마력급 예인선 1척만 운영되고 있기 때문이다.

추가 예인선 운영에는 적자가 예상되기에 민간업자들이 참여하지 않으려 하고 있다.

이런 상황에서 제주항은 대형선박인 크루즈선이 올해 190회, 내년엔 299회나 입항예정이다. 1척으론 수요를 감당하기 힘들게 됐다.

부산항 예인선 사용기준에 따르면 2만톤급 이상만 돼도 3200마력 이상의 대마력 예인선이 필요한데, 제주항은 중마력의 2500마력급 예인선으로 지난해만 2만톤~5만톤급 선박 49회, 5만톤~10만톤 48회, 10만톤 이상 선박이 17회나 입항했다.

김우남 의원은 “제주외항 항만설계당시 선박조정시뮬레이션 보고서엔 외항의 안전성을 향상하기 위해선 4000마력급 예선 1척과 2000마력급 예선 2척이 필요하다고 적시돼 있다”며  “예인선 배치가 불가피하도록 항만을 좁게 건설한 해수부 책임도 크다”고 지적했다.

김 의원은 “해수부가 해양환경관리공단과 협의를 통해 제주항 예인선 추가배치에 적극 나서라”고 주문했다.

아울러 “공단은 공익목적으로 운영돼야 하는 기관이고 크루즈 등 대형선박 증가로 안전이 위협받고 있는 제주항에 추가 예인선을 배치하는 것도 공단의 공공적 기능에 부합하는 일”이라고 덧붙였다.

※ 부산항의 예인선 사용 기준

- 선박 이·접안 보조장비(쓰러스터 등)를 설치한 선박(대부분의 크루즈가 해당)

예선사용선박규모별 (G/T 기준)	사용예선
	등급	척수
5천톤 이상~1만톤 미만	중마력	1척
1만톤 이상~2만톤 미만	중마력	1척
2만톤 이상~4만톤 미만	대마력	1척
4만톤 이상~7만톤 미만	고마력 대마력	1척 1척
7만톤 이상	대마력	2척

※ 제주항 예선사용기준

이․접안 선박톤수	예선사용기준 (총 사용마력)	비고
2천톤 미만	1,100 마력	총사용 마력을 기준으로 함
2천톤 ～ 5천톤 미만	1,500 마력
5천톤 ～ 1만톤 미만	1,700 마력
1만톤 ～ 1만5천톤 미만	2,500 마력
1만5천톤 이상	2,500마력 이상

※ 제주항 입항선박톤급별 선박 입출항 통계(2012년 기준)

선박규모	합계	외항선	내항선
1,000톤 미만	1,341	31	1,310
1,000~5,000톤 미만	964	30	934
5,000~10,000톤 미만	25	11	14
10,000~20,000톤 미만	2	2	0
20,000~50,000톤 미만	49	49	0
50,000~100,000톤 미만	48	48	0
100,000톤 이상	17	17	0
합계	2,446	188	2,258

[자료출처 : PORT-MIS]