국민감동 스마트정치 심 재 철	보도자료 2013. 10. 25	TEL:02) 788-2566, 784-4164 FAX:02) 788-3201 www.cleanshim.com cleanshim@assembly.go.kr

KTX 열차 선로전환기 장애 1,060건에 달해

- 운행 중에 발생한 선로전환기 장애만도 311건, 열차 운행 지연 39건

- 선로 전환 오작동 발생시 열차 탈선, 전복 및 다른 열차와 충돌 위험성

2010년 이후 현재까지 선로전환기 장애발생건이 총 1,060건에 달하고, 이 중에서 KTX가 운행하는 시간대에 발생한 장애건만도 311건에 달하는 것으로 밝혀졌다. 선로전환기 장애로 인해 실제 열차운행 지연건도 39건이나 발생해 대형 열차사고를 막기 위한 특단의 조치가 필요한 것으로 드러났다.

선로전환기란 열차를 한 궤도에서 다른 궤도로 이동시키는 설비인데 선로 전환시 작동을 하지 않거나, 멈추는 경우, 전환 이후에도 복구가 되지 않는 등의 오작동이 발생할 경우 자칫 KTX 열차의 탈선 및 전복은 물론 다른 열차와의 충돌 등 대형사고로 번질 가능성이 크다.

이같은 사실은 한국철도공사가 국정감사를 위해 새누리당 심재철의원(안양동안을, 국교위)에게 제출한 <선로전환기 장애발생 및 오작동 현황>자료를 통해 밝혀졌다.

한국철도공사가 제출한 자료에 따르면 2010년 이후 2013년 8월 현재까지 선로전환기 장애발생건은 총 1,060건에 달하며, 이 중에서 경부 1단계는 141건, 경부2단계에서는 발생 장애건의 대부분인 919건이 발생했다.

경부2단계에 설치된 선로전환기(삼성SDS)에서 고장이 장애가 집중적으로 발생하고 있으며, 문제가 제기된 2011년 622건이 발생한 이후 각종 기술적 조치에도 불구하고, 지난 2012년에 302건, 올해만도 93건에 달하는 등 아직까지 개선되지 않고 있다.

< 선로전환기 경부1, 2단계 전체 장애현황>

부설선로	제조사	장애유형	합계	2010년	2011년	2012년	2013년
경부1단계	삼성SDS	선로전환기	74	4	17	36	17
		외부요인	73	5	33	32	3
		합계	141	9	50	68	20
경부2단계	VAEE (납품사: 삼성SDS)	선로전환기	297	14	179	93	11
		외부요인	622	26	393	141	62
		합계	919	40	572	234	73

특히, 열차 운행 중 발생한 오작동건도 총 311건에 달하고 있다. 2011년 188건, 2012년 64건에 이어 올해 2013년에도 40건의 운행 중 오작동이 발생했으며 이로 인한 KTX열차 운행 지연건도 39건에 달하고 있다.

< 선로전환기, 운행 중 오작동 현황 >

장애유형	계(건)	’10	’11	’12	’13
파손	7	1	6	-	-
밀착검지기 불량	29	5	18	2	4
쇄정장치 불량	106	1	70	34	1
유압계통 불량	12	4	8	-	-
전환도중 멈춤	20	-	-	-	20
HDD 불량	9	4	5	-	-
전환시 불일치	114	4	74	23	13
기타	14	-	7	5	2
합 계	311	19	188	64	40

한국철도공사는 선로전환기의 장애 발생이 경부고속선 2단계구간에서 집중적으로 발생하고 있으며, 철도공단에서 하자조치를 위한 원인분석을 시행중이라고 밝혔다.

심재철의원은 “열차 운행중에 선로전환기가 오작동할 경우 탈선, 추돌 등 대형열차사고로 이어질 가능성이 매우 높은 만큼, 이를 해결하기 위한 정부의 특단이 대책이 절실하다”고 지적했다.

2013 10. 25

국회의원 심 재 철

<유형별 장애현상>

☞ (파손) 겨울철 차량하부의 얼음 낙빙으로 인하여 궤도 내에 설치되어 있는 쇄정장치 및 밀착검지기 파손

☞ (쇄정장치 불량) 내부 기기 및 유압 불량으로 전환 전 쇄정이 풀리지 않거나 전환 후 쇄정이 되지 않는 현상. 선로전환기는 해정→ 전환 →쇄정 순으로 작용

☞ (밀착검지기 불량) 내부 단자 파손, 밀착검지 간격 틀림 등으로 가동레일이 기본레일에 밀착되었음에도 표시회로 차단

☞ (유압계통 불량) 실링불량, 유압회로에 공기유입 등으로 오일 누유, 누유에 따른 압력 및 유량 부족으로 선로전환기 전환불능

☞ (전환도중 멈춤) 분기기 마찰저항 과다, 상판 과다접촉, 롤러 불량 등으로 가동레일이 기본레일에 밀착되기 전에 중간 멈춤

☞ (HDD 불량) 가동레일 동작 전에 쇄정이 풀려야 하나 풀리지 않는 현상, 조정범위 틀림에 따라 전환불능

☞ (전환 시 불일치) 최초 전환 시 전환되지 않고 반복 전환 시 특별한 원인 없이 복구되는 현상(분기기 전환력 과다)

☞ (기타) 계전기 및 접속함 불량 등 선로전환기 이외의 설비장애로 선로전환기 전환 불능