서울시 영등포구 의사당대로1 의원회관 709호 T.02-784-8231 F. 02-788-0341 onethehuman@gmail.com
발 신 : 민주당 청년국회의원 장하나 담 당 : 송용한 (연락처 : 010-3269-1334) 날 짜 : 2013년 10월 28일	국정감사 보도자료

<국립환경과학원 “환경기초시설 인처리에 따른 잔류 금속이온 배출 실태조사 보고서”>입수 분석

4대강 총인처리시설 방류수 약품잔류 성분

알츠하이머 유발 알루미늄과 철 농도

수질기준 초과

◯ 4대강 사업 보설치에 따라 2012년부터 총인 배출기준을 0.2mg/L로 강화(4대강 사업 이전 기준 2mg/L보다 10배 강화), 약품사용량 240% 증가

◯ 팔당상수원 유역의 6개 지점 하수처리장 선정 방류수 조사결과 4개 하수처리장 방류수의 알루미늄, 철 총인처리 약품 잔류농도가 먹는물 기준 초과, 약품 잔류 방류 장기화시 수질영향 우려

◯ 알루미늄 함유 물 마시면 알츠하이머 발병확률 1.5배 높아

장하나 의원(민주당, 국회 환경노동위원회)은 국립환경과학원으로부터 제출받은 “환경기초시설 인처리에 따른 잔류 금속이온 배출 실태조사 보고서”를 분석한 결과 4대강 사업에 따른 총인처리시설의 대규모 신증설로 인하여 알루미늄과 철 성분의 약품사용량이 증가함으로써 상수원에 유입되는 방류수 함유 잔류약품 농도가 먹는 물 수질기준을 초과하고 있는 사실을 확인하였다.

2. 국립환경과학원은 2012년 8월 ~ 10월 동안 팔당 상수원 유역인 북한강, 남한강, 경안천 수계에서 알루미늄 응집제와 철염 응집제를 사용하는 하수처리장을 1곳씩 선정하여 하수처리장의 유입수와 방류수, 그리고 방류구 인근의 퇴적물에 함유된 알루미늄과 철 성분의 잔류약품 농도를 조사하였다 .

3. 조사결과 조사대상으로 선정한 6개 하수처리장에서 경안천 수계를 제외한 북한강과 남한강 수계의 하수처리장 모두 방류수의 알루미늄과 철 농도가 먹는물 수질기준을 초과하였다.

◯ 보고서에 따르면 방류수가 먹는물 수질기준을 초과하는 이유는 하수처리장에서 적절한 응집제 양을 사용하지 않기 때문이다. 규정에 의한 적정량을 사용한다면 약품 잔류농도가 높아지지 않는다는 것이 국립환경과학원의 설명이다.

◯ 알루미늄의 먹는물 수질기준은 0.2mg/L이고 철의 먹는물 수질기준은 0.3mg/L이다. 이 보고서에 따르면 “영국의 발표에서 알루미늄이 0.11mg/L 함유된 물을 마시면 그 이하의 농도로 함유된 물을 마시는 사람보다 1.5배 정도 알츠하이머병에 걸릴 확률이 높다고 한다.”(보고서 1쪽)

<국립환경과학원 2012년 조사(8,9,10월) 방류수 함유 알루미늄, 철 잔류약품 농도 수질기준 초과 현황>

	A	B	C	D
수계	북한강	북한강	남한강	남한강
인처리사용 응집제 약품	철	알루미늄	철	알루미늄
먹는물 수질기준 초과 조사시기	9월 조사	8월 조사	8월 조사	8월 조사

※ 한편 이 보고서에서는 하수처리장 방류구 인근 퇴적물에서 알루미늄은 1.69~6.49g/100g, 철은 1.71~7.53g/100g 범위로 알루미늄은 배경농도(하수처리장 없는 지점의 농도)보다 낮은 것으로 나타났으며 철은 C하수처리장 외에 다른 지점의 하수처리장 인근 퇴적물에서는 배경농도보다 낮게 나타났다고 밝히고 있음. 이는 퇴적물조사결과만으로 봤을 때 수질에 미치는 직접적인 영향이 현재까지는 크지 않은 것으로 분석됨. (보고서 29쪽)

5. 이 보고서에 따르면 한강수계 팔당상수원 유역의 총인 하수처리장 전수조사(45개) 결과, 알루미늄 응집제가 86.7%, 철 응집제 사용이 13.3% 인 것으로 나타났다.

◯ 장하나 의원은 지난 2월  환경부로부터 제출받은 <4대강 사업 총인처리시설 현황>자료를 분석한 결과 전국 301개 하수처리장의 응집제 등 약품사용량은 총인처리사업 준공 전에 비하여 240% 증가했음을 밝혀낸 바 있다.

<2011년도와 2012년도 상반기 약품사용량과 운영비 비교(장하나 의원실)>

구 분		2011년 1월~6월(A) 단위 : 천원	2012년 1월~6월(B) 단위 : 천원	증감율 ((B-A)/A)
계(비용)		35,544,651	56,432,038	59%
전력비		16,674,402	26,997,038	62%
약품비	응집제(탈수기)	3,496,034	3,906,534	12%
	응집보조제	213,658	343,054	60%
	응집제(인)	487,867	2,401,519	392%
	기타	232,347	184,126	-21%
	소계	4,429,906	6,835,233	54%
슬러지처리비		14,440,343	22,631,849	57%
약품사용량(단위 : kg)		5,009,529	17,019,384	240%
슬러지발생량(단위 : ton)		266,593	297,130	11%

6. 장하나 의원은 “4대강 사업의 보 설치로 인한 녹조를 억제하고자 조류원인인자인 총인을 감소시키기 위해 무리하게 총인처리시설을 신증설 함으로써 결과적으로 알루미늄과 철 응집제 사용량이 240% 까지 크게 늘어날 수밖에 없었다. ”라고 지적하였다.

◯ 장 의원은 “아직 사업초기이기 때문에 하천 수질에 미치는 영향이 포착되지 않고 있지만 하수처리장에서 부적절한 약품사용이 장기화되면 상수원에 직접적인 악영향을 미치게 될 것”이라고 강하게 경고하였다.

◯ 장 의원은 “식수와 국민건강을 보호하기 위해서라도 환경부는 하수처리장의 응집제 약품사용에 대하여 철저히 모니터링하고 관리감독을 엄격히 하여야 한다.”라고 주문하였다.

첨부 : 환경기초시설 인처리에 따른 잔류 금속이온 배출 실태조사 보고서