2013년 10월 25일                담당 : 조라정 보좌관(T.02-548-5477~9. chorusia@gmail.com)

SK하이닉스, 우회라인 통해 유해가스 배출

1차 스크러버, 청소․수리 작업 시작 시 생산설비 멈추지 않고 작업하기 위해

작업 끝나도 생산설비 멈추기 전까지, 하루 길게 14시간 약 150개 라인에서

2차 스크러버 메인이라는 주장, 전문가 문의 결과 허위로 드러나

○ 은수미의원(민주당, 환경노동위원회)은 25일 열리는 고용노동부 중부청 국정감사에서 SK하이닉스가 정화장치인 1차 스크러버를 거치지 않고, 우회라인을 만들어 유해가스를 배출하고 있다는 제보를 받고, 이에 대한 사실 확인을 했다.

○ 제보에 따르면, SK하이닉스(이천공장)는 1차 스크러버 전체 1,500여개 중 10%인 150 여개에 대한 청소 작업을 시작할 때 생산장비를 멈추지 않고 작업하기 위해 우회라인을 통해 유해가스를 배출을 하고 있다는 것. 우회라인을 통한 배출 시간은 청소작업이 끝나도 생산설비가 멈출 때 까지 계속 되는데, 제보된 ‘작업일지’에 따르면 길게는 14시간까지 되는 경우도 있었다. 청소 뿐만 아니라, 1차 스크러버 부품이상 등으로 수리를 하는 경우에도 우회적 배출을 하고 있었다. 부품 수리 등을 이유로 작동하지 않은 1차 스크러버도 하루 50개 이상으로 추정됐다.

○ 은수미의원실에 SK하이닉스 회사 측에 사실 여부를 확인한 결과,

- 1차 스크러버를 거치지 않고 우회라인을 통해 배출하는 사실을 인정하면서도, 메인 스크러버가 2차 스크러버(80개)이고, 1차 스크러버(1,500여개)는 보조장치로 운영되고 있다고 주장하면서, 유해가스를 배출 허용기준 이하로 배출되도록 안전하게 관리하고 있다고 주장했다.

- 하지만 전문가에게 문의한 결과, 1차 스크러버는 식각, 확산, 이온증착 등에서 나오는 유해인자를 연소나 흡착 등으로 제거하는 기능을 하고 있어서, 특히 확산, 이온 임플란타 등에는 원료 물질이 다양한 형태로 분해되어 2차 스크러버(대개 스프레이 타워: 물을 이용해 세정)로는 처리할 수 없다고 밝혔다.

- 또 1차 스크러버는 장비 하나당 대개 하나씩 연결되어있어 해당 장비에서 나오는 물질을 제거하고 이것이 다 처리되지 않는 경우를 대비해 2차를 스크러버를 보조적으로 사용하고 있다는 것이다. 따라서 2차 스크러버가 메인이라는 주장은 잘못됐다는 것이다.

- 무엇보다 배출 허용기준이 반도체에서 나올 수 있는 모든 가스상 물질을 규제하고 있지는 못하고 있고, 규제하고 있지 않은 물질이 건강상 영향을 줄 수 있다고 강조했다.

○ 한편, 은수미의원은 SK하이닉스의 위험한 작업의 아웃소싱 문제를 지적하기 위해 참고인으로 출석한 이덕훈 하이이엔지 전공노동조합 위원장(SK하이닉스 자회사 소속으로 SK하이닉스에서 스크러버 청소 및 설비 작업을 하고 있음)을 통해 이 같은 사실을 재확인했다.

○ 은수미의원은 “SK하이닉스가 유해가스를 우회라인을 통해 무단 배출하는 것은 20만 이천시민들의 건강을 직접적으로 위협하는 심각한 범죄행위”라고 규정하고, 생산물량을 늘리기 위해 작업자들을 위험한 현장으로 몰고, 유해가스를 대기로 무단 배출해 국민의 생명을 볼모로 삼는 이러한 SK하이닉스의 행위는 분명히 짚고 넘어가야한다고 주장했다. 이어 은의원은 11월 1일 환경부 국정감사에서 SK하이닉스 대표를 증인으로 불러 이 문제를 확인해야 한다고 제안했다.

※ 관련 자료 첨부