			목 차

1. 후쿠시마 원전 주변이나 다름없는 ‘서울대’

… 환경방사능 측정결과, 일본정부 안전기준치(0.23µSv/hr) 초과 ‘상당수’

… 국내 원자력발전소 보다 높아

… 서울지역평균 0.11µSv/hr, 서울대 최고 0.298µSv/hr

후쿠시마 원전 주변이나 다름없는 ‘서울대’

… 환경방사능 측정결과, 일본정부 안전기준치(0.23µSv/hr) 초과 ‘상당수’

… 국내 원자력발전소 보다 높아

…서울지역평균 0.11µSv/hr, 서울대 최고 0.298µSv/hr

1. 서울대학교 내의 환경방사선량율이 국내 환경방사선량 기준치에는 충족하나 서울지역 평균보다 2배이상 높은 것으로 나타났으며, 기준최대치에 근접하는 지역도 있는 것으로 나타났음. 이는 영광‧울진‧고리‧월성 원자력발전소 내 방사선량 수치보다도 높음.

[참고 :국가 환경방사선 자동감시망, http://iernet.kins.re.kr](매일측정결과변동있음)

※ 참고- 1 µSv/hr(마이크로시버트) = 1000 nSv/hr(나노시버트)

[2012년 서울대 교내(건물외부)방사선 측정결과]

측정 구분	방사선량율 측정값	측정 장비	비고
측정 최대값	0.298 µSv/hr	휴대용 방사선(능) 측정기
측정 최소값	0.189 µSv/hr	〃	〃

※ 국내 환경방사선량율 범위 : 0.05~0.30 µSv/hr

2. 그린피스는 2013년 10월 1일부터 5일까지 후쿠시마 원전주변 20km외곽 지역을 대상으로 방사선량 실태조사를 벌인 결과, 대다수 장소에서 일본정부의 기준치인 0.23µSv/hr(마이크로 시버트)보다 높게 나타났다고 밝혔다. (관련기사첨부)

- 서울대는 현재 자연과학대학, 약학대학, 사범대학, 농업생명과학대학, 유전공학연구소 등에서 방사능 실험으로 발생한 폐기물이 나오고 있고 한해 방사성 폐기물 처리량은 연간 약 5,000리터에 달하고 있음.

- 서울대의 방사능 물질 취급량은 각 대학들이 사용하는 양보다 많음.

(*)대학들은 아예 취급하지 않는 학교도 많고 사용하더라도 소량임

[방사성폐기물(2010~2012년) 처리량]

구분 연도	자연과학대학		약학대학		사범대학		농업생명 과학대학		수의과대학		유전공학 연구소		환경안전원		총 계 (단위:리터)
	가연성	비가연성	가연성	비가연성	가연성	비가연성	가연성	비가연성	가연성	비가연성	가연성	비가연성	가연성	비가연성	가연성	비가연성
2010	2,000	200	1,000	70	490	30	930	50	-	-	500	30	-	-	4,920	380
2011	1,800	170	960	50	450	20	920	50	-	-	450	30	-	-	4,580	320
2012	1,900	100	1,200	100	-	-	1,000	100	-	-	550	100	-	-	4,650	400

(*) 방사성 물질 처리량 = 사용량

☞ 총장, 서울대내의 환경방사선량율이 기준치에는 충족하지만 서울지역 평균수치(0.11µSv/hr), 국내 원자력발전소 수치보다도 높게 나오고 있다. 이유는?

☞ 국내 기준치 이내라고 하나 2011년 후쿠시마 원전사태가 발생한 일본의 기준인 0.23µSv/hr로 비교한다면 안전을 장담할 수 없다. 견해는?

☞ 서울대의 환경적요인*도 있겠지만, 다른 대학보다 월등하게 많은 방사선 실험**을 하기 때문이 아닌가하는 의문이 든다. 방사성 실험물질과 폐기물은 철저히 관리되고 있는가?

(*) 암석이 많은 관악산에 위치

(**) 서울대의 총 실험실 1500여개중 102여개의 실험실에서 방사성 물질 사용

☞ 학생들과 교직원들에게 위험요인이 상주하고 있는 것을 인식하고, 엄밀한 분석과 안전관리에 대한 대책을 마련하기 바란다. 견해는?

[참고자료]

[서울대 위치별 측정결과표]

측정위치	방사선량률 (µSv/hr)	측정위치	방사선량률 (µSv/hr)	측정위치	방사선량률 (µSv/hr)
A(정문)	0.232	H(화학공정신기술연구소)	0.245	O(환경대학원)	0.238
B(안내소)	0.207	I(정밀기계설계공동연구소)	0.256	P(대학원교육연구동)	0.248
C(자연대)	0.222	J(차세대자동차신기술연구센터)	0.298*	Q(CJ인터내셔널센터)	0.259
D(농생대)	0.201	K(기초과학공동기기원)	0.229	R(멀티미디어강의동)	0.235
E(농생대)	0.199	L(교육정보관)	0.205	S(문화관)	0.216
F(나들문5)	0.235	M(나들문12)	0.211	T(중앙도서관)	0.238
G(파워플랜트)	0.289	N(후문)	0.199	U(공과대학)	0.189**

*: 최대 측정기록 값, **: 최소 측정기록 값,   평균: 0.231 µSv/hr

※ 참고- 국내 환경방사선량률 범위: 0.05~0.3 µSv/hr

[출처: 서울대학교, 환경안전원]

※ 방사선 측정 위치도(건물외부)