【 2013년 11월 1일 】 원자력안전위원회 국정감사 보도자료

	유승희	성북갑 국회의원(민주당) 국회 미래창조과학방송통신위원회 간사 국회 여성가족위원회 위원
www.yoush.org/ 서울시 영등포구 의사당로1 국회의원회관 414호/ ⓣ02-784-4091/ ⓕ788-0273 / 문의: 김인아 비서관

내달부터 후쿠시마 핵연료봉 이동, 한국에는 몇 개나 있나

국내원전 폐연료봉 1722만개 저장...국민3명당 1개 안고사는 꼴

“신고리 5,6,7,8 원전 건설 계획 전면 백지화 해야”

국회 미래창조과학방송통신위원회 민주당 간사인 유승희(민주당/성북갑)의원이 한국수력원자력에서 제출받은 자료에 따르면 2013년 6월 현재 우리나라 원전에 사용후핵연료, 즉 폐연료봉이 1722만477개 저장되어 있는 것으로 나타났다. 5천만 국민 3명당 1개 꼴로 안고 사는 형국이다.

전체 총 저장량은 52만111다발 중 38만4625다발이 저장되어 있어 총 74%가 이미 찬 것으로 나타났으며, 원전 부지별로는 고리원전과 한울원전이 각각 78%, 77%로 높았다. 원전 호기별로는 고리3호기와 한빛2호기, 한울2호기, 월성4호기는 저장율이 95%에 달하는 것으로 조사됐다.

23기 가동 원전 중 10기가 80% 이상 저장율을 보여, 우리나라의 폐연료봉 처리를 위한 대책이 시급한 것으로 드러났다.

폐연료봉은 우라늄과 플루토늄 등으로 구성되어 있으며, 냉각시스템 마비나 대규모 지진 등 외부 충격이 발생할 경우, 대량의 방사선이 누출될 위험이 큰 핵폐기물이다.

일본은 오는 8일부터 연료봉 제거작업을 시작하는데, 후쿠시마 원전 사고 당시에도 원전 내 폐연료봉의 폭발 가능성에 대한 우려가 제기되기도 했다. 당시 원전 전문가들이 꼽은 최악의 시나리오는 냉각시스템 이상으로 저수조가 건조해져서 폐 연료봉에 불이 불을 경우 엄청난 방사선이 대기로 직접 방출 될 수 있다는 것이었다(교토대 방사성연구소 히로아키 고이데 교수).

우리나라는 한미원자력협정 및 한반도 비핵화 선언에 따라 민감 시설인 농축 및 재처리시설을 보유할 수 없다. 이에 사용후 핵연료 처리를 위해 정부가 10월 30일 공론화위원회를 공식 출범시켰다.

유승희 의원은 “사용후핵연료 재처리가 산업부, 미래부, 외교부 등에 광범위하게 진행되고 있는데 공론화 위원회가 사실상 사업자 위주의 산업부 중심으로 구성되어 있어 제 역할을 할 수 있을지 의심스럽다”며 “15명 위원 중 추천위원회 추천 위원이 줄어드는 등 국민의 목소리가 시작부터 충분히 반영되지 않았다”고 강조했다.

이어 유 의원은 “장기적으로는, 위험한 폐연료봉을 1700만개나 안고 있는 만큼, 정부가 원자력 발전 비율을 감소시킬 수 있는 실질적인 방안을 내놓아야 한다”며 “먼저 신고리 5,6,7,8호 건설계획을 전면 백지화해야 한다”고 말했다.

□ 사용후핵연료(연료봉) 현황(‘13. 6월말 기준)

구 분		저장용량주1) (다발)	현저장량 (다발)	저장율 (%)	다발당 봉수	연료봉수량주2)
고리	1호기	441	319	72	179	57,101
	2호기	799	704	88	235	165,440
	3호기	2,103	1,993	95	264	483,036
	4호기	2,105	1,810	86	264	442,288
	신고리1	523	212	41	236	45,244
	신고리2	523	0	0	236	0
	소계	6,494	5,038	78	-	1,193,109
한빛	1호기	2,105	1,453	69	264	383,592
	2호기	995	946	95	264	249,744
	3호기	1,125	862	77	236	203,432
	4호기	1,125	808	72	236	190,688
	5호기	1,281	505	39	236	119,180
	6호기	1,281	502	39	236	118,472
	소계	7,912	5,076	64	-	1,265,108
한울	1호기	957	837	87	264	220,968
	2호기	905	857	95	264	226,248
	3호기	1,321	893	68	236	216,124
	4호기	1,321	824	62	236	201,856
	5호기	523	446	85	236	105,256
	6호기	523	390	75	236	92,040
	소계	5,550	4,247	77	-	1,062,492
월성	신월성1	523	0	0	236	0
	소계	523	0	0	-	0
경수로합계		20,479	14,361	70	-	3,520,709
월성	1호기	42,408	31,068	73	37	1,149,516
	2호기	42,408	37,224	88	37	1,377,288
	3호기	42,408	36,188	85	37	1,338,956
	4호기	42,408	40,184	95	37	1,486,808
	건식	330,000	225,600	68	37	8,347,200
중수로합계		499,632	370,264	74	-	13,699,768
총 계		520,111	384,625	74	-	17,220,477

주1) 비상노심분 제외

2) 본부내 타호기 이송저장분은 해당 연료형태별 봉수 고려