잦은 고장으로 항구에서 잠자고 있는 해군함정 !

[해군본부]

‘독도함’은 내년4월까지,‘손원일함’은 무려 2년6개월째 수리중

- 최근 3년간 해군주력함정 및 항공기 123차례 고장으로 정비 받아 !

- 10일이상 정비받은 횟수도 20차례, 정비 중 전력 공백 상황 이어져 !

- ‘신의방패’ 이지스함도 2차례 고장, 을지문덕함은 9차례나 잦은 고장 일으켜 !

- 정비 중 함정은 전쟁발발시 적의 공격에 의한 침몰상태와 똑같은 전력 손실 요인 !

□ 해군이 보유중인 2,500톤급 이상의 주력함정들과 잠수함, 해상초계기, 해상작전헬기의 고장정비 현황을 분석한 결과 최근 3년간 총 123건의 고장이 발생해 정비를 실시하였음.

<최근 3년간 해군주력함정 및 항공기 고장정비 현황> (기간:‘10.6.30~’13.6.30)
함 형	고장정비(회)				계
	'10년	'11년	'12년	'13년
이지스 (7,600톤급)	1	-	-	1	2
구축함 (4,400톤급)	7	10	12	5	34
상륙함 (2,600톤급)	1	1	-	1	3
대형수송함 (14,500톤급)	2	-	-	1	3
군수지원함 (4,200톤급)	-	1	-	-	1
기뢰부설함 (2,600톤급)	1	1	1	-	3
잠수함구조함 (3,200톤급)	-	-	2	1	3
잠수함	-	2	4	2	8
해상초계기	13	13	8	8	42
해상작전헬기(LYNX)	9	4	5	6	24
계	34	32	32	25	123
자료 : 해군

-‘신의 방패’라고 불리는 이지스함(세종대왕함 1회, 율곡이이함 1회)도 2번의 고장을 일으켰으며 주력 전투함인 구축함은(충무공 이순신함 6회, 문무대왕함 4회, 대조영함 3회, 왕건함 2회, 강감찬함 3회, 광개토대왕함 3회, 을지문덕함 9회, 양만춘함 4회) 여타 함정중 34차례로 가장 많은 정비를 받았음.

- 해상초계기와 해상작전헬기 또한 42차례, 24차례의 고장을 일으켰음.

- 이번 자료에서 제외된 호위함, 초계함, 고속정 등까지 포함할 경우 해군의 전체 함정에 대한 고장정비 현황은 훨씬 더 많을 것으로 예상됨.

□ 해군주력함정 및 항공기가 고장을 일으켜 10일이상의 중정비를 받은 정비회수도 20차례나 되었음.

- 정비를 위해 이동한 기간, 부품 조달기간 등까지 모두 합치면 실제 정비기간 이외에도 작전에 투입되지 못한 기간은 더 많았을 것임.

<최근 3년간 해군주력함정 및 항공기 10일이상 고장현황> (기간:‘10.6.30~’13.6.30)
	이지스	구축함	상륙함	대형 수송함	군수 지원함	기뢰 부설함	잠수함 구조함	잠수함	해상 초계기	해상 작전헬기	계
총정비회수	2	34	3	3	1	3	3	8	42	24	123
10일이상 정비회수	1	4	1	2	-	-	2	3	7	-	20
자료 : 해군

□ 해군이 제출한 고장 세부현황(첨부자료 참조)을 보면

- 대형수송함인 독도함(14,500톤, 23노트, 무장병력 720명, 전차10대, 헬기 7대, 고속상륙정 2대 탑재 가능)의 경우 2010년 8월27일부터 25일간의 정비를 받고도, 2013년 4월1일 3번, 4번 발전기가 고장을 일으켜 현재도 정비중에 있으며, 최근 9월10일에는 발전실 화재로 인명피해도 발생해 해군은 독도함의 정비소요 완료기간을 내년 4월로 예상하고 있음. 아시아 최대 수송함인 독도함이 1년가량 운행조차 하지 못할 위기에 처해 있음.

- 2007년 12월 취역한 최신예 장보고-Ⅱ급(1,800톤급, 3천5백억원, 공기를 추가공급 받지 않고 수주동안 잠항할수 있는 AIP추진체계)잠수함인 손원일함은 2011년 4월 잠항이 어려울 정도로 추진전동기에서 이상소음이 발생해 외주정비(독일 하데베社, 현대중공업) 중으로 올해 12월말 정비 완료예정으로 있음. 2년 6개월가량 작전에 투입되지 못하고 있으며, 정비 완료 예정인 올 12월말도 해군이 예상하고 있는 잠정시기임.

- 1999년 9월 1일에 취역한 구축함인 을지문덕함(KDX-Ⅰ한국형 구축함, 3,200톤)은 2011년 3회, 2012년 5회, 2013년 1회 등 최근3년간 총 9차례나 잦은 정비를 받아 해상방위 작전에 차질을 빚고 있음.

- 3년간 15기에서 42번의 고장을 일으킨 해상초계기는 엔진출력 저하, 오일 누유 등의 고장으로 엔진 및 프로펠러 교환시에는 정비에 소요되는 기간이 10일 이상이었음

【 질 의 】

Q). 대한민국 바다 수호를 위해 수조원의 국방예산을 투입해 최신예 함정, 잠수함, 항공기를 제작하였지만, 잦은 고장에 따른 정비로 최신예 장비가 작전에 투입되지 못하는 상황에 처해 있음.

정비기간 뿐만 아니라, 정비를 위해 이동하는 기간, 부품 조달기간 까지 합치면 해군이 집계한 정비기간 이외에도 훨씬 더 많은 기간이 정비를 위해 소요되는 것으로 보이며 정비를 위해서 수백, 수천억원의 국방예산이 소모됨.

전쟁이나 전투 발발시 아군 함정이 정비를 받고 있다면 이는 아군 함정이 적의 공격에 의해 침몰되는 것이나 같은 전투력 손실임.

따라서, 해군참모총장은 현재까지의 고장 정비현황 및 이력을 참고해 새로운 전력 도입시 사전에 이를 적극 반영해야 한다고 보는데, 이에 대한 의견은 무엇인가?

첨부 : 해군함정 및 항공기 고장정비 세부현황

□ 이지스함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
1	이지스	세종대왕함 ('08.1.1.)	2010-12-27	2011-01-14	소나 돔 WINDOW 부분 파열/ 소나돔 수리	18일
2		율곡이이 ('10.9.1.)	2013-05-01	2013-05-02	SPY-1D(V) 시간 동기화 신호 불량 및 레이더 송.수신 불량 / MCR(Master Clock Reference) 교체	2일

□ 구축함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
3	구축함	충무공 이순신함 ('03.12.2.)	2010-08-23	2010-08-24	51포 폐쇄기 작동 불가 / 부품교체	2일
4			2011-01-07	2011-01-07	탐색레이다 송신단 고장으로 레이다 송신 불가 / 송수신단 교체	1일
5			2011-06-17	2011-06-28	NO.2보일러제어반내부신호케이블소손및주조종PCB 카드등4종손상 / 신호케이블및카드교체	12일
6			2011-12-19	2011-12-22	IR CAMERA 영상 미생성 / 부품교체	4일
7			2012-01-13	2012-01-13	MW-08R/D탐색레이다송신단고장으로송신불가 / 송신단교체	1일
8			2012-08-18	2012-08-19	NO.2 D/E A6기통 라이너 및 피스톤 손상 / 라이너및피스톤교체	2일
9		문무대왕함 ('04.10.1.)	2010-10-25	2010-10-27	자이로 BSI(센서블럭) 불량 / 부품교체	3일
10			2012-04-21	2012-04-26	고압압축기3단커넥팅니들베어링손상1단스크류유닛 스크류손상 / 부품교체	6일
11			2012-05-19	2012-05-25	MW08 R/D 탐색 레이다 안테나 구동불가 / 부품교체	7일
12			2012-06-04	2012-06-07	NO.1 D/E T/C 임펠러와 케이싱 손상 / 부품교체	4일
13		대조영함 ('05.7.1.)	2010-08-17	2010-08-19	구축함용 음탐기 상부 CRT 전시 불가 / 부품교체	3일
14			2010-12-01	2010-12-02	NO.1 D/E B SIDE 5번 기통 흡기밸브 기밀불량 / 밸브 교체	2일
15			2013-02-25	2013-04-04	5″/62함포 열교환기 고장으로 인한 장비작동 불가 / 부품교체	40일
16		왕건함 ('06.11.10.)	2011-05-23	2011-05-23	위성통신기 안테나 위성추적불가 / 회로검사	1일
17			2011-10-29	2011-10-29	TASS센서 작동불가 / 센서교체	1일
18		강감찬함 ('07.10.1.)	2010-08-23	2010-08-30	51포 구동 불가 / 부품 교체	9일
19			2010-09-07	2010-09-08	구축함음탐기(DSQS-21BZ)상부전시기화면전시불가 / 부품교체	2일
20			2010-12-28	2010-12-28	NO.4 G/E 전부 베어링 150'C 이상 고온 상승 및 이상소음 발생 / 베어링 교체	1일
21		광개토대왕함 ('98.8.1.)	2011-11-01	2011-11-02	NO.2D/EBSIDE5번기통TESTCOCK에서냉각수다량누설 / 하우징용접수리	2일
22			2012-10-25	2012-10-26	32포 서보앰프 작동불가 / 서보앰프 교체	2일
23			2013-05-29	2013-05-31	함수/함미 STIR 추적 불가 / 카드교체	3일
24		을지문덕함 ('99.9.1.)	2011-01-22	2011-01-22	G/K탐색레이다싱크로기어마모로인한표적추적불가 / 싱크로기어교체	1일
25			2011-07-04	2011-07-13	유체커플링내부필링펌프및IDLE기어베어링파손 / 베어링교체	10일
26			2011-11-26	2011-11-27	NO.1D/E후부T/C,NO.2D/E전부T/C내부냉각수누수 / T/C교체	2일
27			2012-01-27	2012-01-30	Roller Cutain Hanger Door 작동불가 / 윔기어 교체	4일
28			2012-02-25	2012-02-26	AN/SPS-49R/D변조기기준치전압미달로인한송신차단 /카드교체	2일
29			2012-09-13	2012-09-15	고전압 미생성으로 인한 R/D 송신 불가 / 카드 교체	3일
30			2012-10-05	2012-10-07	127/54MM 장전판 사출탄 클랩프 균열 / 클랩프 교체	3일
31			2012-10-05	2012-10-06	함수 STIR 송신불가 / 전자구성품조립체 교체	2일
32			2013-01-06	2013-01-09	2 D/E A-Side 흡입공기다기관 윤활유 누유 / 노즐 교체	4일
33		양만춘함 ('00.7.1.)	2011-09-20	2011-09-20	127/54MM 피 축출 불가 / 축출기 교체	1일
34			2012-08-03	2012-08-22	NO.1 CCP 유압유 계통 해수 유입 / 밸브교체 및 계통 정비	20일
35			2013-05-05	2013-05-06	MW-08 R/D 안테나 구동 불가 / 전원공급기 정비	2일
36			2013-02-04	2013-02-08	1 D/E 유체커플링 유압저하로 축분리 / 유압파이프 교체	5일

□ 상륙함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
37	상륙함	고준봉함 ('93.4.30.)	2011-02-15	2011-02-23	NO.3 G/E A 1,3번 B 1,3번 기통 피스톤 손상 / 피스톤 교체	9일
38		비로봉함 ('97.12.1.)	2010-10-28	2010-11-28	함수램프 개방 불가 / 부품 교체	31일
39		향로봉함 ('99.9.1.)	2013-06-17	2013-06-21	2 D/E A-2기통 청수 누수 / 실린더 교체	5일

□ 대형수송함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
40	대형수송함	독도함 ('07.6.3.)	2010-04-05	2010-04-08	No.15 PA MODULE 고장 및 안테나 구동 불가 / 부품 교체	4일
41			2010-08-27	2010-09-20	NO.3D/E시동후5~10분내셧다운현상발생 /정밀검사및부품교체	25일
42			2013-04-01	-	NO.3,4 발전기 고장 / 정비중	‘14.4월완료예정

□ 군수지원함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
43	군수지원함	화천함 ('98.5.1.)	2011-05-23	2011-05-23	안테나 위성추적불가 / 부품 교체	1일

□ 기뢰부설함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
44	기뢰부설함	원산함 ('98.2.5.)	2010-08-20	2010-08-27	41포 장비작동 불가 / 부품 교체	8일
45			2011-09-28	2011-09-29	NO.2 D/E A SIDE T/C 내부 임펠러 베어링 손상 / 베어링 교체	2일
46			2012-03-16	2012-03-22	NO.1 D/E A-2번 기통 청수누설 / 실런더 교체	7일

□ 잠수함구조함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
47	잠수함 구조함	청해진함 ('96.12.2.)	2012-06-06	2012-07-05	트랜스스폰더 위치 신호 수신 불량 / 정밀검사 및 회로검사	30일
48			2012-06-14	2012-06-27	심해잠수장치 엄브리컬 전원공급 케이블 단선 / 전원케이블 교체	14일
49			2013-05-22	2013-05-23	DSRV-II 주추진기 오류발생 및 출력 저하 / 조이스틱 캐이블 정비	2일

□ 잠수함

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
50	잠수함	손원일함 ('07.12.28.)	2011-04-10	-	추진전동기 이상소음발생 / 외주정비 중	'13.12월 완료예정
51		정지함 ('08.11.28.)	2012-04-03	2012-04-09	선체 프레임간 간극현상으로 충격음 발생 / HAT-ELEMENT 교환	7일
52			2013-01-04	2013-01-05	스노클마스트 외부 플랩 씰링 수밀 불량 / 씰링 및 볼트 교체	2일
53		안중근함 ('09.12.1.)	2012-03-27	2012-04-03	배율전환모터불량헤드윈도우열변형으로정상관측불가 /부품교체	8일
54		장보고함 ('94.10.14.)	2011-03-11	2011-03-13	NO.1 INS 가속도계 고장 / INS 가속도계 교체	3일
55		최무선함 ('95.02.28.)	2012-03-26	2012-03-26	디젤원동기 실린더 내부손상으로 작동 불가 / 실린더 교체	1일
56		박위함 ('95.08.31.)	2012-06-04	2012-06-15	실린더블록 및 청수펌프 손상 / T/C 교체	12일
57			2013-06-26	2013-08-23	어뢰통신단(TCU)불량 / 전원공급기 교체	59일

□ 해상초계기

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
58	해상초계기	P-3C901 ('95.04.04.)	2013-01-10	2013-01-11	1번 엔진 회전수가 60%에서 멈춤 / 연료조절장치 교환	2
59		P-3C902 ('95.04.11)	2010-06-17	2010-06-20	부조종석 전방 WINDSHIELD 균열 / WINDSHIELD 교환	4
60			2010-07-19	2010-07-20	3번 엔진 구동압축기 조절 불량 / 엔진 구동압축기 조절장치 정비	2
61			2011-08-13	2011-08-14	3번 엔진 화재 경고음 및 경고등 점등 / 엔진 화재감지 장치 교환	2
62			2012-11-22	2012-11-28	2번 엔진 회전수 저하현상 발생 / 엔진 연료조절기 교환	7
63			2013-01-26	2013-01-26	3번엔진외부오일누유 /엔진속도감지밸브교환(내부씰불량)	1
64		P-3C903 ('95.06.28.)	2010-08-24	2010-08-24	3번 엔진 연료 저압 지시등 점등 / 연료 저압 경고 스위치 교환	1
65			2010-12-25	2010-12-25	1, 2번 프로펠러 오일 누유 / 프로펠러 오일 계통 정비	1
66			2011-06-10	2011-06-17	2번 엔진 연소실 하부에서 연료 누유 / 엔진 교환	8
67		P-3C905 ('95.09.16.)	2010-12-04	2010-12-04	3번 엔진 구동압축기 경고등 점등 / 엔진 구동압축기 교환	1
68			2010-12-17	2010-12-22	1번 프로펠러 오일 누유 / 프로펠러 조절기 정비	6
69			2013-05-29	2013-05-29	전·후방 레이더 작동 불가 / 레이더 제어장치 교환	1
70		P-3C906 ('95.09.30.)	2010-07-10	2010-07-12	중앙 WINDSHIELD 열선 불량 / WINDSHIELD 교환	3
71			2010-11-16	2010-11-21	3번 프로펠러 오일 누유 / 프로펠러 조절기 정비	6
72			2010-11-25	2010-12-04	3번 프로펠러 오일 누유 / 프로펠러 교환	10
73			2011-02-26	2011-02-26	전·후방 레이더 작동불가 / 레이더 신호 동조기 교환	1
74			2011-07-13	2011-07-13	3번 엔진 터빈입구 온도 과다 지시 / 엔진 교환	1
75		P-3C907 ('95.11.13.)	2010-06-04	2010-06-17	3번 엔진 진동 및 화재 감지 / 엔진 교환	14
76			2012-12-10	2012-12-20	4번 프로펠러 오일 누유 / 프로펠러 교환	11
77		P-3C908 ('96.01.13.)	2011-11-26	2011-11-26	1번 엔진 연료 저압 지시등 점등 / 연료 저압 경고 스위치 교환	1
78		P-3C909 ('96.01.22.)	2010-09-17	2010-09-17	부조정석 자세계 불량 / 자세계 교환	1
79		P-3CK910 ('10.01.20.)	2010-10-27	2010-10-27	항법장치(INS, GPS) 불량 / 항법장치 교환	1
80			2011-07-08	2011-07-21	2번 엔진 오일 누유 / 엔진 교환	14
81			2012-03-19	2012-03-24	1번프로펠러오일펌프경고등점등 /펌프오일흐름스위치교환	6
82		P-3CK911 ('10.09.10.)	2011-12-14	2011-12-15	전·후방레이더작동불가 / 레이더 신호처리기 내부 소프트웨어 재설치	2
83			2013-04-12	2013-04-19	1번 엔진 칩 경고등 점등 / 엔진 교환	8
84		P-3CK912 ('10.02.01.)	2011-05-24	2011-05-25	적아식별기 신호처리기 고장 / 적아식별기 신호처리기 교환	2
85			2013-06-22	2013-06-23	4번 엔진 방빙장치 미작동 / 방빙계통 솔레노이드 밸브 교환	2
86		P-3CK913 ('10.02.14.)	2010-09-17	2010-09-17	4번 엔진 연료누유 및 연료 압력 지시등 점등 / 연료 압력 저압경고 스위치 교환	1
87			2011-04-24	2011-04-27	2번프로펠러각도조절시보조펌프모터작동 / 프로펠러조절기교환	4
88			2011-11-25	2011-12-14	1번 엔진출력 저하(Power loss) / 엔진 교환	20
89			2013-02-16	2013-02-17	부조종석 전방 WINDSHIELD 균열 / WINDSHIELD 교환	2
90		P-3CK915 ('10.04.01.)	2011-06-09	2011-06-27	4번 엔진 터빈입구 온도 과다 지시 / 엔진 교환	19
91			2011-12-23	2012-01-04	1번엔진연료펌프장착부에서오일누유 / 프로펠러장착부오일계통정비	13
92		P-3CK916 ('10.09.01.)	2011-04-09	2011-04-10	3번 엔진 오일 누유 / 프로펠러 조절기 씰 교환	2
93			2011-11-26	2011-12-02	정조종석 중앙 WINDSHIELD 열선 결함 / WINDSHIELD 교환	7
94			2013-01-05	2013-01-09	2번 프로펠러 오일 펌프 경고등 점등 / 프로펠러 교환	5
95		P-3CK917 ('10.07.14.)	2012-03-14	2012-03-16	3번 엔진 구동 압축기 저압 지시등 점등 / 엔진 구동 압축기 장착부 씰(Seal) 교환	3
96			2012-04-26	2012-04-26	1번 엔진 칩 경고등 점등 / 엔진 교환	1
97			2012-10-05	2012-10-06	전·후방 레이더 작동불가 / 레이더 신호처리기 교환	2
98			2012-10-21	2012-10-22	기내온도 27℃이하 유지 불가 / 3번 엔진 구동 압축기 솔레노이드 밸브 교환	2
99			2013-05-09	2013-05-09	레이더 허위표적 다수 전시 / 레이더 신호처리기 교환	1

□ 해상작전헬기

순번	함형	함정/항공기명 (취역일)	고장발생일	정비종료일	고장내용 / 조치결과	정비소요기간
100	해상작전헬기	LYNX702 ('91.1.10.)	2010-07-26	2010-07-26	주기어박스 오일 압력 비정상 지시 / 오일 이송장치 교환	1
101			2011-01-04	2011-01-04	1번 엔진 동력전달 안됨 / 동력전달 클러치 교환	1
102		LYNX703 ('91.1.10.)	2010-08-06	2010-08-07	레이더 표적 미전시 / 레이더 송·수신기 교환	2
103			2010-08-07	2010-08-08	자동비행조종장치경고등점등및제자리비행유지안됨 / 자이로교환	2
104			2011-01-10	2011-01-11	2번 수직 자이로 고장 / 수직 자이로 교체	2
105			2013-04-10	2013-04-18	주기어박스 오일 온도 및 압력 비정상 지시 / 주기어박스 교환	9
106		LYNX705 ('91.1.10.)	2011-11-09	2011-11-11	조류(기러기)충돌로우측Windscreen균열/ Windscreen교환	3
107			2013-03-26	2013-03-26	직류발전기 경고등 전시 / 전압조절기 교환	1
108		LYNX707 ('91.4.19.)	2010-10-19	2010-10-19	2번 엔진 회전율 비정상 지시 / 로터 회전율 측정기 교환	1
109		LYNX712 ('91.6.27.)	2013-05-30	2013-05-31	연료 압력 경고등 점등 / 연료 승압펌프 교환	2
110			2013-06-02	2013-06-03	자동비행조종장치 경고등 점등 / 전·후방 작동기 교환	2
111		LYNX721 ('99.12.09.)	2013-04-25	2013-04-25	2번 HYD’압력계기 비정상 지시 / HYD’압력 감지기 교환	1
112		LYNX722 ('99.12.09.)	2010-11-16	2010-11-17	1번 엔진 출력 상승 안됨 / 자유동력터빈 조절기 교환	2
113		LYNX727 ('00.03.17.)	2012-03-25	2012-03-26	기내HYD’누출냄새인지/ 유압계통연결부오링(O-RING)교환	2
114		LYNX728 ('00.04.11.)	2010-08-26	2010-08-30	로터 회전수 지시기 미작동 / 로터 회전수 지시기 교환	5
115		LYNX729 ('00.05.09.)	2010-06-07	2010-06-07	2번 엔진 오일 압력 비정상 지시 / 오일 필터 교환	1
116			2010-06-23	2010-06-24	주기어박스오일압력이50~80PSI사이에서흔들림/ 오일펌프교환	2
117			2011-01-28	2011-01-28	엔진 터빈 회전수 지시 불량 / 터빈 회전수 감지기 교환	1
118		LYNX732 ('00.07.11.)	2012-03-26	2012-03-27	2번 엔진 연료 승압 펌프 지시등 점등 / 연료 승압펌프 교체	2
119		LYNX733 ('00.08.29.)	2010-08-05	2010-08-06	엔진 조절 케이블 고착 / 엔진 조절 케이블 교환	2
120			2012-09-20	2012-09-21	엔진 오일 온도 제한치 초과 지속 / 엔진 교환	2
121			2013-02-28	2013-02-28	교류발전기 경고등 전시 / 과전압방지장치 교환	1
122		LYNX735 ('00.08.29.)	2012-06-15	2012-06-15	기내HYD’누출냄새인지/ 유압계통연결부오링(O-RING)교환	1
123			2012-07-22	2012-07-22	직류발전기 경고등 점등 / 직류발전기 교환	1