최근 5년간 항해 중 레이더 고장 80건

❍ 최근 5년간(`10년~14.6월) 항해 중 레이더 고장은 총 80건임.

구분	10년도	11년도	12년도	13년도	14년도6월	합계
횟수(건)	19건	17건	19건	17건	8건	80건

❍ 레이더 고장의 90%는 항해 레이더에서 발생하고 있는데 주요 원인이 송신불가 47건(58.8%), 전시기단(화면)고장이 17건(21.3%), 표적 자동추적 불가가 5건(6.4%) 등임.

구분	항해 레이더				대공레이더	대함레이더	합계
	송신 불가	전시기단 관련 고장	표적 자동추적 불가	기타	송신 관련 고장	송수신 불량
횟수	47	17	5	6	2	3
합계	총 75건				총 5건		총80건

▶ 레이더 고장의 주요 원인들은 유사시 작전 수행에 심각한 제한 사항이 될 사안들이라고 보여지는데, 해군의 판단은 어떠한가?

❍ 그런데 전체 고장 건수의 87.5%가 고속정(PKM)에서 발생하고 있다는 점에서

구분	PKM	FF	PCC	기타	합계
횟수	70	4	1	5	총 80건

▶ 고속정의 경우 현재 도태가 진행중이기는 하지만 아직 운용중인 함정에 대해서는 레이더 고장을 최소화할 수 있도록 보다 관리에 유의해주길 바람.

[참고자료 1]

<항해 중 레이더 고장 연도별 현황>

구분	10년도	11년도	12년도	13년도	14년도6월	합계
횟수(건)	19건	17건	19건	17건	8건	80건

[참고자료 2]

<항해 중 레이더 고장 원인별 현황>

구분	항해 레이더				대공레이더	대함레이더	합계
	송신 불가	전시기단 관련 고장	표적 자동추적 불가	기타	송신 관련 고장	송수신 불량
횟수	47	17	5	6	2	3
합계	총 75건				총 5건		총80건

[참고자료 3]

<항해중 레이더 종류별 고장 현황>

모델명	AN/SPS-64(V)	SPS-100K	기타
횟수	45	29	6

[참고자료 ]

<항해중 레이더 고장 함형별 현황>

구분	PKM	FF	PCC	기타	합계
횟수	70	4	1	5	총 80건