노동의 가치가 존중되는, 서민이 행복한 세상을 꿈 꿉니다

보도자료 2015. 9. 14 (월)	새정치민주연합(원내부대표·환경노동위원회· 공적연금강화특위) 국회의원 한 정 애
	담 당	이수경 비서관
	연 락 처	HP. 010-5378-0820 Tel. 02-784-3051~3
	이 메 일	haja91@empas.com
	총 매 수	3매
서울 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 445호 www.한정애.com
서울 강서구 가양동 130-1 도우빌딩 5층 502호(양촌향교역 5번 출구) 지역사무실

기상특보 적중률 갈수록 떨어져,

국민 안전 뒷걸음

□ 국회 한정애의원(새정치민주연합, 환노위)가 기상청으로부터 제출받아 분석한 바에 의하면, 기상특보 적중률이 갈수록 떨어지거나 제자리걸음을 하고 있음

- 호우, 대설, 태풍, 강풍, 폭염 상황 발생시, 특보 정확도가 떨어지고 있는 것으로 나타남

<기상특보 발생건수 및 정확도 현황>

구 분		2012년	2013년	2014년	2015년 8.31. 기준
호우	발표현황(건)	458	447	365	228
	정확도(%)	73.3	73.6	69.7	70.5
대설	발표현황(건)	242	222	289	62
	정확도(%)	86.3	89.0	87.4	86.7
태풍	발표현황(건)	151	26	40	-
	정확도(%)	85.9	70.0	72.7	-
황사	발표현황(건)	-	-	-	16
	정확도(%)	-	-	-	75.0
강풍	발표현황(건)	284	239	272	161
	정확도(%)	51.1	51.9	45.6	42.2
풍랑	발표현황(건)	517	445	447	270
	정확도(%)	51.8	61.8	62.0	66.0
건조	발표현황(건)	101	124	155	166
	정확도(%)	74.3	70.5	68.6	70.1
해일	발표현황(건)	-	-	1	-
	정확도(%)	-	-	100.0	-
한파	발표현황(건)	112	87	82	23
	정확도(%)	90.1	81.3	69.6	86.4
폭염	발표현황(건)	84	113	62	100
	정확도(%)	82.1	69.8	81.1	76.2

□ 기상특보를 위해 쓰이는 기상장비는 대부분 수입에 의존하고 있는데, 고장 발생 시 정상가동까지 시간과 비용이 많이 소요됨

<재난 유형별 전량 수입되는 기상장비>

- 호우, 태풍 : 자동레윈존데, 연직바람관측장비, 라디오미터, 라이다

- 풍랑 : 수위계, 파랑계, ARGO플로트,

- 대설 : 광학디스트로미터

- 지진 : *지진계, 해저지진계

*현재 지진계의 경우 고장 발생 시, 내륙은 24시간 이내, 도서지역은 48시간 이내에

수리하도록 되어있는데 재난 상황을 고려했을 때 너무 많은 시간이 소요 됨

□ 내륙 지역에 비해 산간·해안·도서지역의 자동기상관측장비(ASOS, AWS)장비 장애율이 높게 나타나지만, 내구연수가 모두 일괄 적용되어 도서·산간지역의 장비의 고장과 낙후정도가 심함.

<자동기상관측장비(ASOS,AWS)설치 장소별 장애현황(2010.1.1. ~ 2015.8.31. 기준)>

자동기상관측장비 ASOS,AWS (장비수)	총장애횟수	가동일수 (일)	대당장애횟수	가동율 (%)	총장애 시간(시,분)	평균복구시간 (시,분)	장애율 (%)
내륙(376)	830	1,817,700	2.21	99.94	11663:01	05:10	0.06%
산간(40)	120	262,800	3.00	99.89	2194:49	08:42	0.11%
해안(87)	200	438,000	2.30	99.94	2750:25	05:09	0.06%
도서(70)	172	376,680	2.46	99.84	6027:34	14:21	0.16%
계	1,322	2,895,180	-	-	22635:49	08:20	-

※ 대당 장애횟수 = 장애횟수 / 지점수

※ 평균복구시간 = 장애시간 / 장애횟수

※ 가동율(%) = 1- 장애율

□ 한정애의원은 “내륙 지역에 비해 산간·해안·도서지역의 자동기상관측장비(ASOS, AWS)장비 장애율이 높게 나타나지만, 내구연수가 모두 일괄 적용되어 내륙에 비해 도서·산간지역의 장비의 고장과 낙후정도가 심한데, 특이 산간·해안·도서지역일수록 기상특보의 역할이 중요하나 잦은 장비고장으로 인하여 위험에 노출되어 있음. 장비설치 지역 특성별 내구연수 조정이 필요하다”고 언급하였다.

-끝-