【 2015년 9월 10일 】 원자력안전위원회 국정감사 보도자료

	유승희	성북갑 국회의원 국회 미래창조과학방송통신위원회 간사 국회 여성가족위원회 위원
www.yoush.org/ 서울시 영등포구 의사당로1 국회의원회관 414호/ ⓣ02-784-4091/ ⓕ788-0273 / 문의: 서혜진 비서

국내원전 폐연료봉 1828만개 저장...국민3명당 1개꼴

고리3호기 사용후핵연료 저장율 91% 육박,‘발등에 떨어진 불’

국회 미래창조과학방송통신위원인 유승희(새정치민주연합/성북갑) 국회의원이 한국수력원자력(이하‘한수원’)에서 제출받은 자료에 따르면 2014년 12월 기준 우리나라 원전에 사용후핵연료, 즉 폐연료봉이 1828만5628개 저장되어 있는 것으로 나타났다. 5천만 국민이 3명당 1개 꼴로 폐연료봉을 안고 사는 형국이다.

전체 총 저장량은 52만2732다발 중 40만7323다발이 저장되어 있어 총 78%가 이미 찬 것으로 나타났으며, 원전 부지별로는 고리원전과 월성원전이 각각 82%, 78%로 높았다. 원전 호기별로는 고리3호기 저장율 91%, 한울1호기 90%, 한울2호기는 무려 98%에 달하는 것으로 조사됐다.

23기 가동 원전 중 7기가 80% 이상 저장율을 보여, 우리나라의 폐연료봉 처리를 위한 대책이 시급한 것으로 드러났다.

사용후 핵연료는 매우 강한 방사능을 방출하는 고준위 폐기물로, 우라늄과 플루토늄 등으로 구성되어 있다. 냉각시스템 마비나 대규모 지진 등 외부 충격이 발생할 경우, 대량의 방사선이 누출될 위험성이 높다. 그럼에도 국내에 고준위 폐기물을 보관할 수 있는 방사능물질폐기장(방폐장)이 없어 각 원전 내 임시저장시설에 보관하고 있는 실정이다.

한수원에 따르면, 현재 4개 지역 본부의 23개 원전에 보관 가능한 핵연료는 총 52만2732 다발인데 이미 78%가 채워진 것으로 확인된다. 각 원전 내 임시저장시설에 사용후핵연료 저장을 조밀화하고, 호기간 이송과 임시저장시설 확충 등으로 저장고 수명을 임시 연장하는 상황이다. 하지만 매년 발생하는 사용후핵연료는 연간 약 800톤으로, 임시저장시설을 아무리 늘려도 2024년부터는 연쇄 포화를 막을 방법이 없다.

유 의원은 “장기적으로는, 위험한 폐연료봉을 1800만개나 안고 있는 만큼, 정부가 원자력 발전 비율을 감소시킬 수 있는 실질적인 방안을 내놓아야 한다”며 “우리나라는 이미 핵발전소 보유국 중에서도 밀집도가 세계에서 가장 높은 나라인데, 박근혜 정부가 또다시 핵발전소를 추가로 짓겠다는 발상은 이해하기 어렵다.”고 말했다.

□ 사용후핵연료 연료봉 현황  (‘14.12.31 기준)

구분		저장용량 (다발)주1)	현저장량 (다발)	저장율 (%)	다발당 연료봉수 분류에 따른 연료다발수					연료봉 수량주2)
					(179봉) 다발수	(235봉) 다발수	(236봉) 다발수	(264봉) 다발수	(37봉) 다발수
고리	1호기	441	288	65%	288	0	0	0	0	51,552
	2호기	799	688	86%	0	688	0	0	0	161,680
	3호기	2,103	1,922	91%	376	160	0	1,386	0	470,808
	4호기	2,105	1,875	89%	320	288	0	1,267	0	459,448
	신고리1	523	357	68%	204	24	129	0	0	72,600
	신고리2	523	192	37%	0	132	60	0	0	45,180
	소계	6,494	5,322	82%	1,188	1,292	189	2,653	0	1,261,268
한빛	1호기	2,105	1,518	72%	0	0	0	1,518	0	400,752
	2호기	2,100	1,011	48%	0	0	0	1,011	0	266,904
	3호기	1,125	862	77%	0	0	862	0	0	203,432
	4호기	1,125	877	78%	0	0	877	0	0	206,972
	5호기	1,281	574	45%	0	0	574	0	0	135,464
	6호기	1,281	571	45%	0	0	571	0	0	134,756
	소계	9,017	5,413	60%	0	0	2,884	2,529	0	1,348,280
한울	1호기	957	866	90%	0	0	0	866	0	228,624
	2호기	905	886	98%	0	0	0	886	0	233,904
	3호기	1,321	998	76%	0	0	770	228	0	241,912
	4호기	1,321	933	71%	0	0	633	300	0	228,588
	5호기	1,281	515	40%	0	0	515	0	0	121,540
	6호기	1,281	454	35%	0	0	454	0	0	107,144
	소계	7,066	4,652	66%	0	0	2,372	2,280	0	1,161,712
월성	신월성1	523	64	12%	0	0	64	0	0	15,104
	소계	523	64	12%	0	0	64	0	0	15,104
경수로합계		23,100	15,451	67%	1,188	1,292	5,509	7,462	0	3,786,364
월성	1호기	42,408	25,668	61%	0	0	0	0	25,668	949,716
	2호기	42,408	32,352	76%	0	0	0	0	32,352	1,197,024
	3호기	42,408	37,840	89%	0	0	0	0	37,840	1,400,080
	4호기	42,408	36,812	87%	0	0	0	0	36,812	1,362,044
	건식	330,000	259,200	79%	0	0	0	0	259,200	9,590,400
중수로합계		499632	391872	78%	0	0	0	0	391,872	14,499,264
	총계	522732	407323	78%	1,188	1,292	5,509	7,462	391,872	18,285,628

주1) 비상노심분 제외

2) 본부내 타호기 이송저장분은 해당 연료형태별 봉수 고려. 참고로, 발전소에서 핵연료는 각각의 핵연료봉 형태로는 취급하지 않고, 핵연료 다발 단위로 취급·운반·저장