FF, PCC 노후화에 대한 대책 마련 시급

❍ FF(호위함), PCC(초계함)는 NLL지역의 주력 해역함대이나, 80년대 건조로 함정 노후도 심화 중임. FF는 노후율이 12.5%, PCC는 68.4%임. 이미 함정 내구연한 도래로 `14년 이후 매년 1~2척씩 도태 중임.

＊ FF는 수명연한이 30년, PCC는 25년임.

❍ FF, PCC 다수함정 수명연한 도래로 노후율 증가 추세

❍ 최근 5년간 FF와 PCC 고장은 총 155회가 발생이며, 이중 기관 관련 고장이 83회(53.5%)이 절반을 차지함. 최근 5년간 FF와 PCC의 수리비는 2700여억 원에 달함.

<최근 5년간 FF/PCC 고장 부위 현황>

구분	기관	화력	전자/통신
횟수	83회	41회	34회

❍ 두 기종 모두 80년대 음탐기 보유로 적 잠수함 탐지 제한됨. 또한 PCC는 대공레이더 미보유, FF는 대공무기 취약(단거리 미스트랄만 보유)함.

▶ 현재 운용상의 제한사항은 없는지

❍ 2020년에는 도입대비 FF는 20%가량, PCC는 10%가량만 남게 됨.

▶ 5년 뒤에는 FF와 PCC 대부분 도태될 것으로 보이는데, 전력상의 공백은 없는지

▶ 대체전력의 도입에 차질은 없는지