	보 도 자 료
	서울시 영등포구 의사당대로1 국회의원회관 937호
	TEL 784-1751∼3, 788-2037 FAX 788-0125
	E-mail : dowakim@hanmail.net www.dowakim.net
	배포일시 : 2015. 09. 17. (즉시)

발전 5사 온실가스 년간 42만톤 포집하고도 저장장치 없어 대부분 공중에 날려보내

- 기존발전기 여유부지 확보 곤란으로 포집장치 설치 불가

발전5사는 이산화탄소 포집장치를 발전기에 설치 할 수 없어 정부의 온실 가스 감축 목표에 기여 할 수 없는 것으로 나타났다.

국회 산업통상자원위원회 김동완 의원(충남 당진, 새누리당)은 17일 국정감사에서 발전5사에서 운영하고 있는 발전기는 총 134기로 년간 이산화탄소 약2억만 톤을 배출하고 있으나, 현재 발전5사가 개발하고 있는 100MW급 이산화탄소 포집 장치는 공간부족으로 설치가 불가능하다고 밝혔다.

이와 함께 보령화력 등 6곳에 실증장비인 10MW급 포집장치를 설치해 년간 42만 톤을 포집하고 있으나 저장기술이 마련돼 있지 않아 대부분 다시 공기중으로 배출하고 있어 발전5사의 이산화탄소 감축 목표 4,345만톤은 달성할 수 없다고 지적했다.

김의원은 ”온실가스 감축은 어쩔 수 없는 선택인 만큼 발전5사가 협력해 기존 화력발전소에 포집장치 설치를 위한 기술적인 문제뿐만 아니라 제도적인 문제도 함께 연구해 이산화탄소 감축을 위한 마스터플랜을 수립해야 할 것”이라고  말했다.

한편 포집장치는 흡수탑, 재생탑, 싸이클론, Cooling Tower 등의 설비가 필요하며, 10MW 포집장치설치를 위해서는 최소458m2 의 공간이 필요하다. 그러나 10MW로는 발전기 1대가 생산하는 CO2를 15일정도 밖에 포집할 수 없어 100MW급 이상 포집 장치가 반드시 필요하다.

[표-1] 이산화탄소 포집 장치 설치 및 포집 현황

발전사	발전기수	CO₂배출량	포집장치			추가포집장치설치가능
			설치	현 포집량	포집비율	발전기수	비율(%)
남동	25	56,503,012	4	280,000	0.5	0	0
남부	21	36,024,367	1(건식)	70,000/년	0.2	0	0
서부	28	34,719,974	0	0	0	0	0
중부	31	37,501,902	1(습식)	70,000/년	0.2	0	0
동서	29	38,371,309	0	0	0	0	0
계	134	203,120,564	6	420,000	0.1	0	0

[표-2]발전사별 CO2 감축 목표 (2017년 기준)

구분	동서	서부	남부	중부	남동	계
배출전망치(만톤)	4,496	4,906	10,837	4,161	6,261	30,661
감축목표(만톤)	769	1,114	181	475	1,806	4,345
감축비율(%)	17.1	23	1.67	8.9	28.9	14.2
배출목표량(만톤)	3,727	3,792	10,656	3,686	4,455	26,316