배포일 2016.10.10 (월)| 국회의원회관 733호 | Tel 02-784-5871~3 | 담당자 채길태 비서관 | M 010-3374-9731

발전 5개 공기업, 온실가스 주범 유연탄 발전비중 매년 늘려

- 신재생 에너지 발전 비중은 1%도 안 돼 -

오늘 11월 4일부터 발효되는 파리기후협약에 따라 우리나라는 2030년까지 37%의 온실가스를 감축하기로 한 가운데 발전 5개사는 LNG 등 친환경 발전 설비용량을 늘려 놓고도, 정작 발전은 미세먼지·탄소배출의 주범인 유연탄에 치중하고 있는 것으로 나타났다.

10일 국회 산업통상자원위원회 김경수 의원(더불어민주당, 경남 김해을)이 발전 5개 공기업에 받은 국감자료 ‘2011~2015년까지 발전원별 설비용량과 발전량’에 따르면 지난 5년간 발전 공기업은 4~10% 이상 유연탄 발전비중을 늘린 것으로 나타났다.

5개 발전사 중 유연탄 발전비중이 가장 높은 남동발전은 93.1%에서 97.1%로 4% 높아졌고, 가장 낮은 남부발전의 경우 55.6%에서 65.5%로 10% 상승했다. 동서발전 5.1%(발전비중 74.1%), 중부발전 8.1%(발전비중 70%), 서부발전 6%(발전비중 67.5%) 등 모든 발전사의 유연탄 사용비중이 늘었다.

반면, 5개 발전공기업의 신재생에너지 발전 비중은 채 1%도 안 되는 것으로 드러났다. 최근 5년간 동서발전은 0.1%에서 0.6%로 늘었지만, 발전비중은 여전히 1% 미만 이었고, 나머지 4개 발전사의 신재생에너지 발전상승비율도 0.2% 이내에 불과했다.

김경수 의원은 “2014년 우리나라의 재생에너지 비중은 1.1%로 2014년 OECD 회원국 중 최하위다.”며 “국내 발전 정책을 이끌어가야 할 발전 공기업의 재생에너지 비중은 이보다 더 낮아, 발전 공기업이 신재생에너지를 구색 맞추기 용으로만 발전하고 있는 것 아니냐”며 문제를 제기했다.

이어 김 의원은 “당장은 유연탄을 사용한 화력발전이 싸 보이지만, 숨어있는 환경오염 비용을 고려하면 친환경 에너지의 발전 비중을 더 늘리는 것이 경제적이라는 의견도 있다”며 “유연탄의 설비용량뿐만 아니라 발전비중도 줄여나가야 한다”고 주장했다.

<참고 1 . 2011~2015 남동발전 발전원별 설비용량&발전량>

남동발전	2011	2012	2013	2014	2015
발전비중(설비용량)
유연탄(%)	86.2	88.2	87.9	89.9	89.9
LNG(%)	11.0	11.2	11.2	9.2	9.2
중유(%)	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.5	0.6	0.9	0.8	0.8
발전비중(발전량)
유연탄(%)	93.1	92.4	93.1	95.7	97.1
LNG(%)	6.2	7.2	6.7	4.1	2.7
중유(%)	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3

<참고 2 . 2011~2015 남부발전 발전원별 설비용량&발전량>

남부발전	2011	2012	2013	2014	2015
발전비중(설비용량)
유연탄(%)	43.3	43.3	43.5	43.4	43.4
LNG(%)	48.1	48.1	48.3	52.8	52.8
중유(%)	8.1	8.1	7.7	3.3	3.3
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
발전비중(발전량)
유연탄(%)	55.6	53	48.9	53.7	65.5
LNG(%)	41	42.6	47.1	43.6	31.5
중유(%)	3.2	4.2	3.9	2.5	2.9
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

<참고 3 . 2011~2015 동서발전 발전원별 설비용량&발전량>

동서발전	2011	2012	2013	2014	2015
발전비중(설비용량)
유연탄(%)	49.9	49.9	47.1	48.2	48.1
무연탄(%)	5.7	5.7	5.4	5.5	5.5
LNG(%)	23.8	23.8	27.7	32.5	32.5
중유(%)	20.4	20.4	19.3	13.1	13.1
신재생(%)	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7
발전비중(발전량)
유연탄(%)	69	64.4	65	69.8	74.1
무연탄(%)	5.5	5.4	4.8	6.3	5.1
LNG(%)	19.8	19	17.8	18.1	13.9
중유	5.6	11	12	5.3	6.3
신재생(%)	0.1	0.1	0.3	0.6	0.6

<참고 4 . 2011~2015 서부발전 발전원별 설비용량&발전량>

서부발전	2011	2012	2013	2014	2015
발전비중(설비용량)
유연탄(%)	47.6	47.6	44.9	43.0	42.9
LNG(%)	35.7	35.7	39.1	41.6	41.5
중유(%)	16.7	16.6	15.7	15.0	15.0
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6
발전비중(발전량)
유연탄(%)	61.5	58.4	58.3	64.9	67.5
LNG(%)	33.7	35.2	35.3	31.1	24.8
중유(%)	4.8	6.4	6.3	3.9	7.4
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.02	0.02	0.06	0.13	0.27

<참고 5 . 2011~2015 중부발전 발전원별 설비용량&발전량>

중부발전	2011	2012	2013	2014	2015
발전비중(설비용량)
유연탄(%)	50.3	47.6	44.8	47.4	47.4
LNG(%)	40.9	44.0	47.4	44.2	44.2
중유(%)	3.6	3.4	3.2	3.4	3.4
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
발전비중(발전량)
유연탄(%)	61.9	59.5	57.3	63.4	70.0
LNG(%)	30.2	31.8	35.2	28.9	21.8
중유(%)	2.3	2.6	2.5	2.4	2.6
양수(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
신재생(%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1