배포일자	2016.10.05	담당자	이대진 비서관

◇ 대전 하나로 방사능 폐기물 저장소 내진 미적용

-1985년 준공 지진대비 전무

-인근 20km 반경에 활성단층 2개

-2km 반경에 마트, 학교, 아파트 위치한 인구 밀집지역

-서버실, 실험실 등 주요건물 다수 내진 미적용

한국원자력연구원이 운영하는 하나로의 방사능 폐기물 저장고에 내진 설계가 안 되어있는 것으로 확인되었다.

특히 내진 미적용 방사능 폐기물 저장고 중에는 방사능 준위가 높은 폐기물 저장고(고준위폐기물저장고)가 포함되어 있는 것 역시 확인되었다. 이 저장고는 중준위 폐기물 922드럼이 저장되어 있다.

방사능 폐기물 저장고는 주거지역 인근에 있으며, 반경 2km내에 학교, 대형마트, 아파트 단지 등이 위치해있다.

대전 하나로는 2012년 지질자원연구소 조사결과 활성단층으로 분류된 공주단층, 십자가 단층과 각각 20km, 17km 밖에 떨어져 있지 않은 지역에 위치해있다.

- 공주단층 (하나로 : 약 20km) : 제4기 단층 혹은 중기 플라이스토세의 활성단층

- 십자가단층 (하나로 : 약 17km) : 약 54만 년 전에 재활동한 제4기 단층

문미옥 더불어민주당 국회의원(국회 미래창조과학방송통신 위원회)이 한국원자력연구원에서 제출받은 자료에 따르면, 원자력연구원 건물 83개동 중 내진적용 대상 건물은 52개이나, 실제 내진적용이 된 건물은 46.2%인 24개동 뿐이다.

내진 미적용 건물 중에는 방사성폐기물을 저장하는 저장고와 연구소의 서버가 위치한 건물, 각종 실험실이 있는 건물 등이 포함되어 있다.

특히 문제가 되는 것은 고준위폐기물저장고, 중저준위폐기물저장고, 극저준위폐기물저장고 등 3개의 방사능 폐기물 저장고이다. 이들 건물은 1985년~1988년 사이에 준공되었다.

총 9,950드럼의 방사능 폐기물을 보관하고 있으며 방사능 준위가 높은 핫셀발생 중준위폐기물 922드럼, 시설운영 및 실험과정에서 발생한 중저준위 6,625드럼, 극저준위 폐기물 2,403드럼이 나누어 보관되어 있다.

<저장고별 용도, 폐기물 종류 및 보유량>

(200L드럼 기준)

등기상 시설 명칭	고준위폐기물 저장고*	중저준위폐기물 저장고	극저준위폐기물 저장고
용 도	비교적 방사능 준위가 높은 핫셀발생 중준위폐기물의 저장	시설운영 및 실험과정 발생 중저준위 폐기물의 저장	시설운영 및 실험과정 발생 극저준위 폐기물의 저장
폐기물 종류	핫셀발생 금속시편 및 잡고체폐기물	잡고체 폐기물	잡고체 폐기물
저장량(드럼) (총 9,950드럼)	922	6,625	2,403
건물내진 적용여부	미적용(85년도 준공)	미적용(85년도 준공)	미적용(88년도 준공)

* 고준위폐기물은 법적으로 폐기대상으로 결정된 사용후핵연료를 의미하나, 연구원의 고준위폐기물저장고는‘사용후핵연료’를 저장하기 위한 시설이 아니고, 핫셀 내부에서 발생한‘중준위 폐기물’을 저장하기 위한 시설임. (참고: 연구원내 사용후핵연료(고준위폐기물)는 조사후연료시험시설/조사재시험시설의 수조 및 핫셀에 보관, 시험 중임)

* 핫셀 = 방사성물질을 안전하게 취급할 수 있도록 차폐와 설비를 갖춘 방

폐기물들은 층층이 쌓여 있는 드럼에 보관되어 있다. 지진 및 자연재해로 건물의 손상이가거나, 쌓여있는 무너졌을 경우 인근 주거지역이 무방비 상태로 피해를 당할 우려가 높은 지역이다.

정부는 지난 2015년부터 원자력연구원에 45억원의 예산을 지원해 내진설계 기준 미충족 건축물에 대한 내진보강 사업을 벌여왔으나, 방사능 폐기물 저장고는 내진보강 대상에서 제외된 상태이다.

한편 원자력연구원의 연구결과 등 정보가 보관되어 있는 서버실(정보과학동)과 각종 실험실도 내진설계가 미적용 되었음이 확인되었다.

문미옥 의원은 “원자력연구원 저장고에 저장된 폐기물은 경주 방폐장으로 가야 하거나, 그곳에서도 받아주지 않는 위험한 방사능 폐기물”임을 지적하며, “주거 밀집지역 의 내진설계조차 되지 않은 건물에 방사능 폐기물을 보관하는 것은 심각한 문제”라고 지적했다.

< 한국원자력연구원 건물 내진 설계 현황>

(단위 : 동)

건물 현황	내진설계 대 상	내진적용	내진 미적용
83	52	24(46.2%)	28(53.8%)

※ 내진 미적용 건물은 설계 당시에는 내진설계 대상건물(‘96.1.6. 6층이상, 연면적 10,000㎡이상) 에 해당되지 않았으며, 현재 기준(3층이상, 연면적 500㎡이상)에는 내진 보강대상에 해당되어 연차적으로 보강 중임(15년 1개동 완료, 16년 1개동 예정)

<원자력원구원 내진설계 미적용 건물>

건물현황(건물명)	내진설계 대상여부	내진설계 적용여부	내진미적용 건물의 용도
고준위폐기물저장고	O	X	저장용 콘크리트 구조물
중저준위폐기물저장고	O	X	저장용 콘크리트 구조물
정보과학동(구:폐기물제2연구동)	O	X	사무실, 실험실, 서버실, 도서관
주변전실	O	X	변전실
제3실험동 용용물실험	O	X	실험실
유리고화 실증시험시설	O	X	실험실
발전로설계동(구:중앙창고)	O	X	사무실, 실험실
제2연구동(구:기술용역동)	O	X	대강당, 사무실, 실험실
제3연구동(구:공동연구동)	O	X	사무실, 실험실
중앙기계실	O	X	사무실, 실험실
공작공장	O	X	사무실, 실험실
제1연구동(구:기초연구동)	O	X	사무실, 실험실
방사선응용연구동	O	X	사무실, 실험실
화학특성동	O	X	사무실, 실험실
소듐기술실험동	O	X	사무실, 실험실
변환시설	O	X	사무실, 실험실
DUPIC모의시험시설	O	X	사무실, 실험실
본관동	O	X	사무실, 회의실
원자력연수원동	O	X	사무실, 회의실, 강의실
수송용기 장시 보관시설 (수동관련시험시설)	O	X	장비보관실
제2유틸리티 시설 및 창고	O	X	변전실, 기계실, 사무실, 창고
열펌프실	O	X	유틸리티실
폐수처리시설	O	X	폐수처리시설
국제원자력연수관	O	X	강당, 회의실, 세미나실
새빛연료과학동 부속동 (핵연료사무동)	O	X	사무실
독신자숙소(구:독신료)	O	X	기숙사
정문 면회실	O	X	면회실
정비고,실험동	O	X	차고