낙동강 원수 총대장균군수 100mL당 최대 16,652개

환경부 기준에 따르면 낙동강광역취수장 수질 생활용수 사용불가수준

수자원공사, 고도정수처리공정 수도권 위주 도입해 지역 차별

수자원공사가 관리하는 전국 37개 취수장의 원수 수질검사 결과, 낙동강을 취수원으로 하는 취수장의 수질문제가 심각한 것으로 나타났다.

28일 국회 국토교통위원회 소속 새누리당 이헌승 의원실에 따르면,  최근 3년간 전국 광역상수도 취수장 중 낙동강을 취수원으로 하는 3개 취수장 원수에서 총대장균군수가 가장 많이 검출되었고, 특히 고령취수장의 경우 2015년 100mL 당 연평균 16,652개 검출된 것으로 나타났다.

<연평균 100mL 당 총대장균군수 상위 5개 취수장 현황 >

자료: 수자원공사 자료 재가공

구분	2014		2015		2016.1~7
	취수장 (취수원)	총대장균군수	취수장 (취수원)	총대장균군수	취수장 (취수원)	총대장균군수
1위	낙동강광역 (낙동강)	14,128	고령 (낙동강)	16,652	낙동강광역 (낙동강)	13,596
2위	고령 (낙동강)	3,341	본포 (낙동강)	5,667	고령 (낙동강)	3,700
3위	본포 (낙동강)	2,562	낙동강광역 (낙동강)	5,100	본포 (낙동강)	1,909
4위	주암광역 (주암댐)	2,512	주암광역 (주암댐)	1,315	남강 (남강댐)	969
5위	평림광역 (평림댐)	903	남강 (남강댐)	1,269	주암광역 (주암댐)	375

특히 ‘낙동강광역취수장’의 경우 3년 연속 총대장균군수가 100mL 당 5,000개 이상 검출되었는데, 환경부 환경기준에 따르면 수질등급이 ‘보통’이하로서 생활용수로는 사용이 불가능하고 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있는 수준이다.

<연평균 100mL당 총대장균군수 5,000이상 검출된 광역취수원 현황>

자료: 수자원공사 자료 재가공

취수원	2014	2015	2016.1~7
고령	3,341	16,652	3,700
낙동강광역	14,128	5,100	13,596
본포	2,562	5,667	1,909

<총대장균군수 기준 광역상수도 원수 연평균 수질등급>

자료: 수자원공사 자료 재가공

취수원	2014	2015	2016.1~7
고령	보통	보통이하	보통
낙동강광역	보통 이하	보통이하	보통 이하
본포	보통	보통이하	보통

이런 상황에서 수자원공사는 ‘고도정수처리공정’ 도입사업을 추진하면서 원수 수질등급이 나쁘지 않은 수도권 위주로 사업을 추진하고 있어 지역 차별 문제까지 불거지고 있다.

수자원공사 자료에 따르면 올해 연말까지 전국 총 12개 취수장에 ‘고도정수처리시설’ 도입이 완료될 예정으로, 이 중 8개 취수장이 수도권에 위치해있다.

낙동강을 취수원으로 하는 반송, 구미 정수장에는 비교적 뒤늦게 공정이 도입되었고, 남강댐, 주암댐, 평림댐 등 수질문제가 심각한 지방 지역에는 아직까지 공정 도입 계획이 마련되지 않은 실정이다.

<고도정수처리시설 취수원별·도입시기별 현황>

자료: 수자원공사 자료 재가공

정수장	취수원(취수장)	도입시기	2015 연평균 원수 수질등급 (원수 대장균군수 기준)
고령	낙동강(고령)	‘08.8	보통 이하
고양	팔당댐(수도권1)	‘09.6	매우좋음
반월	팔당댐(수도권1)	‘09.12	매우좋음
성남	팔당댐(수도권2)	‘12.4	좋음
연초	연초댐(연초댐10)	‘12.11	약간좋음
반송	낙동강(본포)	‘14.02	보통 이하
덕소	한강(덕소)	‘15.6	좋음
구미	낙동강(낙동강광역)	‘16.2	보통 이하
일산	팔당댐(수도권1)	‘16년末	매우좋음
수지	팔당댐(수도권3)	‘16년末	좋음
화성	-	‘16년末	-
시흥	팔당댐(수도권2)	‘16년末	좋음

주) 화성정수장은 신규 건설 정수장이며, 나머지 정수장은 기존 운영 정수장

이헌승 의원은 “낙동강 원수 수질관리 대책 마련이 시급하며, 주암댐, 평림댐, 남강댐 등 낮은 수질로 고통 받는 지방 지역에 대해서도 ‘고도정수처리공정’을 우선 도입하여 깨끗한 물을 공급할 수 있도록 노력해야 할 것이다”라고 지적했다.

* 첨부자료 참조

<2016년 1월~7월 광역상수도 원수 수질검사표(연평균)>

관리청	취수원명칭	취수장명칭	부유물질	총대장균군수	분원성대장균군
한강유역관리청	팔당댐	수도권1	1.9	44.0	23.1
	팔당댐	수도권2	1.8	46	22
	팔당댐	수도권3	2.5	44	20
	한강	덕소	4.2	52	22
전주지방환경청	용담댐	금산	1.3	36	1
	용담댐	용담	1.7	4	0
	동진강	칠보	5.7	40	14
	부안댐	부안광역	1.2	4	1
	동화댐	동화광역	2.3	1	0
원주지방환경청	광동댐	광동댐10	1.7	114	0
	횡성댐	원주권광역	1.4	37	1
	한강	충주	1.5	10	0
금강유역환경청	대청댐	대청광역	2.3	117	0
	금강	현도	2.1	70	1
	보령댐	보령광역	2.7	25	16
영산강유역환경청	주암댐	주암광역	0.5	375	0
	이사천	이사천	2.0	93	14
	장흥댐	장흥댐취수탑	2.3	9	0
장성군	평림댐	평림광역	6.5	331	0
대구지방환경청	영천댐	영천댐10	2.0	45	0
	임하댐	임하댐	1.4	49	0
	운문댐	자인	2.4	92	0
	운문댐	운문	2.4	90	0
	낙동강	고령	2.8	3700	116
	낙동강	낙동강광역	23.2	13596	1506
낙동강유역환경청	낙동강	본포	8.1	1909	153
	남강댐	남강	2.7	969	10
	연초댐	연초댐10	5.0	367	0
	구천댐	구천댐10	1.3	147	0
	밀양댐	밀양	1.1	3	1
	밀양댐	양산	0.9	2.3	0.3

<2015년 광역상수도 원수 수질검사표(연평균)>

관리청	취수원명칭	취수장명칭	부유물질	총대장균군수	분원성대장균군
한강유역관리청	팔당댐	수도권1	1.4	48.1	11.2
	팔당댐	수도권2	1.5	81	20
	팔당댐	수도권3	1.5	111	39
	한강	덕소	3.7	106	23
전주지방환경청	용담댐	금산	0.8	12	8
	용담댐	용담	1.2	3	0
	동진강	칠보	3.9	23	4
	부안댐	부안광역	1.3	6	0
	동화댐	동화광역	2.1	3	0
원주지방환경청	광동댐	광동댐10	1.7	126	0
	횡성댐	원주권광역	1.4	119	1
	한강	충주	1.4	12	0
금강유역환경청	대청댐	대청광역	2.4	94	0
	금강	현도	0.9	89	0
	보령댐	보령광역	2.5	24	11
영산강유역환경청	주암댐	주암광역	0.9	1315	1
	이사천	이사천	2.7	344	4
-	장흥댐	장흥댐취수탑	2.0	8	0
장성군	평림댐	평림광역	3.0	475	0
대구지방환경청	영천댐	영천댐10	2.3	452	0
	임하댐	임하댐	1.8	369	0
	운문댐	자인	2.3	94	0
	운문댐	운문	2.4	91	0
	낙동강	고령	5.5	16652	729
	낙동강	낙동강광역	4.6	5100	403
낙동강유역환경청	낙동강	본포	9.6	5667	31
	남강댐	남강	2.8	1269	39
	연초댐	연초댐10	4.9	569	4
	구천댐	구천댐10	1.9	164	5
	밀양댐	밀양	1.1	3	1
	밀양댐	양산	1.0	3.2	1.3

<2014년 광역상수도 원수 수질검사표(연평균)>

관리청	취수원명칭	취수장명칭	부유물질	총대장균군수	분원성대장균군
한강유역관리청	팔당댐	수도권1	2.0	129	24.0
	팔당댐	수도권2	2.2	160	39
	팔당댐	수도권3	2.1	155	37
	한강	덕소	4.1	233	44
전주지방환경청	용담댐	금산	0.9	28	10
	용담댐	용담	1.4	11	0
	동진강	칠보	2.7	52	4
	부안댐	부안광역	1.5	5	2
	동화댐	동화광역	1.9	11	0
원주지방환경청	광동댐	광동댐10	1.0	96	0
	횡성댐	원주권광역	1.0	19	0
	한강	충주	1.6	11	0
금강유역환경청	대청댐	대청광역	2.0	108	1
	금강	현도	1.1	100	1
	보령댐	보령광역	2.4	48	12
영산강유역환경청	주암댐	주암광역	1.4	2512	5
	이사천	이사천	3.2	408	0
-	장흥댐	장흥댐취수탑	2.6	16	0
장성군	평림댐	평림광역	3.2	903	0
대구지방환경청	영천댐	영천댐10	2.4	255	0
	임하댐	임하댐	3.1	183	0
	운문댐	자인	2.9	112	1
	운문댐	운문	3.3	123	1
	낙동강	고령	9.9	3341	361
	낙동강	낙동강광역	11.4	14128	238
낙동강유역환경청	낙동강	본포	10.9	2562	125
	남강댐	남강	3.7	733	0
	연초댐	연초댐10	11.2	119	8
	구천댐	구천댐10	1.8	138	8
	밀양댐	밀양	3.1	44	5
	밀양댐	양산	3.5	46	5

<총대장균군수 기준 광역상수도 원수 연평균 수질등급>

관리청	취수원명칭	취수장명칭	2014	2015	2016.1~7
한강유역관리청	팔당댐	수도권1	좋음	매우좋음	매우좋음
	팔당댐	수도권2	좋음	좋음	매우좋음
	팔당댐	수도권3	좋음	좋음	매우좋음
	한강	덕소	좋음	좋음	좋음
전주지방환경청	용담댐	금산	매우좋음	매우좋음	매우좋음
	용담댐	용담	매우좋음	매우좋음	매우좋음
	동진강	칠보	좋음	매우좋음	매우좋음
	부안댐	부안광역	매우좋음	매우좋음	매우좋음
	동화댐	동화광역	매우좋음	매우좋음	매우좋음
원주지방환경청	광동댐	광동댐10	좋음	좋음	좋음
	횡성댐	원주권광역	매우좋음	좋음	매우좋음
	한강	충주	매우좋음	매우좋음	매우좋음
금강유역환경청	대청댐	대청광역	좋음	좋음	좋음
	금강	현도	좋음	좋음	좋음
	보령댐	보령광역	매우좋음	매우좋음	매우좋음
영산강유역환경청	주암댐	주암광역	보통	보통	좋음
	이사천	이사천	좋음	좋음	좋음
-	장흥댐	장흥댐취수탑	매우좋음	매우좋음	매우좋음
장성군	평림댐	평림광역	약간좋음	좋음	좋음
대구지방환경청	영천댐	영천댐10	좋음	좋음	매우좋음
	임하댐	임하댐	좋음	좋음	매우좋음
	운문댐	자인	좋음	좋음	좋음
	운문댐	운문	좋음	좋음	좋음
	낙동강	고령	보통	보통 이하	보통
	낙동강	낙동강광역	보통 이하	보통 이하	보통 이하
낙동강유역환경청	낙동강	본포	보통	보통 이하	보통
	남강댐	남강	약간좋음	보통	약간좋음
	연초댐	연초댐10	좋음	약간좋음	좋음
	구천댐	구천댐10	좋음	좋음	좋음
	밀양댐	밀양	매우좋음	매우좋음	매우좋음
	밀양댐	양산	매우좋음	매우좋음	매우좋음

참고자료		환경정책기본법에 따른 하천수질환경기준

자료: 환경부, 2016.9

등급		기 준
		수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
									총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia	6.5∼8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib	6.5∼8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II	6.5∼8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III	6.5∼8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV	6.0∼8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하
나쁨	V	6.0∼8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하
매우 나쁨	VI		10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과

자료: 환경부

<환경정책기본법 제2조 별표 ‘환경기준’>

1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

가. 매우 좋음: 용존산소(溶存酸素)가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

나. 좋음: 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

다. 약간 좋음: 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.

라. 보통: 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

마. 약간 나쁨: 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

바. 나쁨: 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

사. 매우 나쁨: 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움