【 2016년 10월 12일 】국정감사 보도자료

	유승희	(현)성북갑 국회의원 국회미래창조과학방송통신 위원 국회정치발전특별위원회 간사
www.yoush.org/서울시 영등포구 의사당대로 1 의원회관 414호/ⓣ02-784-4091/ⓕ02-788-0273 /문의: 김인아 비서관

원전 사용후핵연료 저장조, 당초설계보다 2.3배 저장용량 늘려

운영중 경수로원전 20기 중 16기 저장용량 늘려…최대3.6배도 4곳

유승희 의원 “고준위폐기물 대책 수립 없이 무리한 원자력진흥 정책은 안돼....노후화 저장조 안전관리 강화 필요”

국회 미래창조과학방송통신위원회 유승희(더불어민주당/성북갑)의원이 한국원자력안전기술원이 제출한 자료를 분석한 결과, 현재 운영중인 경수로 원자력발전소 20기의 사용후핵연료 저장조가 당초 설계보다 2.3배 저장용량을 늘려 사용하고 있는 것으로 나타났다.

정부는 사용후핵연료의 보관 간격을 줄이는 ‘조밀랙(조밀저장대)’ 기술을 적용해 현 저장용량을 늘리고 있다. 안전성이 충분히 유지되는 범위 내에서 당초 예상량보다 많은 사용후핵연료를 보관 가능하도록 한다는 것이다.

애초 건설 당시 경수로 원전 20기의 총 저장용량은 1만0414다발인데, 조밀랙 기술을 적용해 늘린 현재 저장용량은 2만3883다발로 무려 2.3배 늘린 것이다. 총 20기 중 16기가 이미 저장량을 늘렸다. 고리 3,4호기와 한빛 1,2호기의 경우 3.6배까지 저장용량을 확대했다. 신고리 1,2호기의 경우 만든지 4,5년밖에 안된 신규원전임에도 불구하고 저장용량을 각각 2.4배 늘렸다.

유승희 국회의원은 “현재 사용후핵연료 저장량은 1만6695다발로 이미 최초의 저장용량인 1만414다발을 넘어섰다”라며 “고준위폐기물에 대한 대책도 없으면서 원자력 진흥정책을 강행한 결과 임시저장소인 사용후핵연료 저장조의 최초 용량을 이렇게 무리하게 늘리게 된 것”이라고 분석했다.

이어 유승희 의원은 “화장실 없는 건물로 비유되는 원전을 과학적이고 정밀한 계획 없이 운영하고 있는 것의 위험성을 결국 국민이 안고 가라는 것이나 마찬가지”라며 “원자력안전위원회는 노후화된 사용후핵연료 저장조의 안전관리 및 규제를 강화해야 한다”고 말했다. (끝)

<가동원전 사용후핵연료저장조 현황>

(‘16.06.30 기준, 단위 : 다발)

구분		최초 상업운전 개시일	최초 저장용량	현재 저장용량	최초 대비 용량	현재 저장량	비고
고리	1호기	1978.04.29	441	441	-	328
	2호기	1983.07.25	799	799	-	684
	3호기	1985.09.30	589	2,103	3.6 배	1,987	조밀랙
	4호기	1986.04.29	589	2,105	3.6 배	1,940	조밀랙
	신고리1	2011.02.28	523	1,273	2.4 배	426	조밀랙
	신고리2	2012.07.20	523	1,273	2.4 배	312	조밀랙
한빛	1호기	1986.08.25	589	2,105	3.6 배	1,583	조밀랙
	2호기	1987.06.10	589	2,100	3.6 배	1,076	조밀랙
	3호기	1995.03.31	501	1,125	2.2 배	935	조밀랙
	4호기	1996.01.01	501	1,125	2.2 배	950	조밀랙
	5호기	2002.05.21	523	1,281	2.4 배	643	조밀랙
	6호기	2002.12.24	523	1,281	2.4 배	644	조밀랙
한울	1호기	1988.09.10	315	957	3.0 배	871	조밀랙
	2호기	1989.09.30	315	905	2.9 배	879	조밀랙
	3호기	1998.08.11	501	1,321	2.6 배	1,139	조밀랙
	4호기	1999.12.30	501	1,321	2.6 배	1,062	조밀랙
	5호기	2004.07.29	523	1,281	2.4 배	584	조밀랙
	6호기	2005.04.22	523	1,281	2.4 배	523	조밀랙
월성	신월성1	2012.07.31	523	523	-	129
	신월성2	2015.07.24	523	523	-	0
경수로 총계			10,414	23,883	2.3 배	16,695
월성	1호기	1983.04.22	42,408	42,408		30,236
	2호기	1997.07.01	42,408	42,408		31,872
	3호기	1998.07.01	42,408	42,408		40,200
	4호기	1999.10.01	42,408	42,408		33,832

*출처: 2016, 한국원자력안전기술원 제출 자료 재구성(유승희 의원실)