2016년 10월 10일 (월)

	박호영 보좌관

	“발전사, 폭발성 강한 유해화학물질 사용량 증가” - 남동발전, 폭발성 강한 무수암모니아 연간 9천 톤 사용 - - 송기헌 의원, “제 2 안전사고와 직결될 수 있는 화학물질 사용량 줄여야” -

한국전력 발전자회사와 원자력발전소들이 사용하고 있는 유해물질은 총 10개에 달하는 것으로 나타났다.

국회 산업통상자원위원회 송기헌 의원(강원 원주을)이 한국전력 발전자회사 5곳과 한국수력원자력으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 발전소들은 해양환경관리법상 유해액체물질인 디메틸폴리실록산(소포제에 약 20% 함유)을 비롯, 화학물질관리법상 유해화학물질인 수산화나트륨(5% 이상), 아질산나트륨(25% 이상), 히드라진 수화물(25% 이상), 메탄올(85% 이상), 무수암모니아(10% 이상), 암모니아수(10% 이상), 염산(10% 이상), 황산(10% 이상), 염화수소(10% 이상) 등을 사용하고 있는 것으로 나타났다. (별첨 1.)

송기헌 의원에 따르면, 남부발전은 하동, 부산발전소에서 해수 냉각계통 거품 제거제로 디메틸폴리실록산이 함유된 소포제를 사용해왔다. 2010년 ~ 2015년까지 2,254톤의 소포제를 사용했다. 남부발전은 또한 발암물질로 알려진 히드라진수화물도 사용해왔다. 하동, 부산, 한림, 영월, 신인천 발전소에서 계통수 산소 제거를 위해 2010년 ~ 2015년까지 총 26톤을 사용했다. 또한 수산화나트륨, 아질산나트륨, 메탄올, 무수암모니아, 암모니아수, 염산, 황산 등을 사업소별로 많게는 수만 톤까지 사용하고 있는 것으로 나타났다. (별첨 2.)

남동발전은 2010년~2014년까지 삼천포, 영흥, 여수 사업소에서 디메틸폴리실록산이 20% 함유된 소포제 2,112톤을 바다에 사용했다. 2015년 이후부터는 디메틸폴리실록산이 함유되지 않은 비실리콘계 소포제로 변경해서 사용하고 있다. 남동발전은 폐수 pH 농도조절 등을 위해 염화수소, 수산화나트륨, 암모니아수, 히드라진수화물, 무수암모니아 등의 유해물질을 사용하고 있다. 특히 남동발전은 2014년 미국 텍사스 비료공장 폭발 원인으로 알려진 무수암모니아 사용량이 많았다. 2010년 ~ 2016년(6월)까지 6만 2,484톤을 사용했다. 연평균 9천통 가량을 삼천포, 영흥, 여수발전소에서 질소산화물 제거 등을 위해 사용하고 있다. (별첨 3.)

중부발전도 소포제를 비롯, 무수암모니아, 염화수소, 수산화나트륨, 암모니아수, 히드라진수화물 등의 유해물질을 사용했다. 중부발전 역시 남동발전과 마찬가지로 폭발성이 높은 무수암모니아 사용량이 많았다. 2010년~2016년(6월) 총 6만 3,483톤의 무수암모니아를 보령발전소에서 질소산화물 제거를 위해 사용했다. (별첨 4.)

서부발전은 소포제를 비롯, 암모니아, 염화수소, 수산화나트륨, 암모니아수, 히드라진수화물 등의 유해물질을 많게는 연간 수천톤씩 사용하고 있었다. (별첨 5.)

울산발전소 소포제 사용으로 조명을 받았던 동서발전 역시 당진, 울산, 호남, 동해발전소에서 2010년 이후 디메틸폴리실록산이 함유된 소포제를 1,115톤 사용한 것으로 나타났다. 이밖에 동서발전은 염화수소, 수산화나트륨, 암모니아, 암모니아수, 히드라진수화물 등 폭발성과 유독가스를 배출하는 유해물질을 연간 수천톤 이상씩 사용해왔다. (별첨 6.)

한국수력원자력 역시 고리본부 및 월성3발전소에서 디메틸폴리실록산 성분이 함유된 소포제를 올해 8월 2일까지 사용한 것으로 나타났다. 특히 한수원은 한울, 한빛본부, 월성 1,2발전소는 2중 거품차단막과 부잔교 운영을 통해 거품을 제거했으나, 고리본부와 월성3발전소는 소포제를 사용한 것으로 확인됐다.

한수원은 또한 폭발성과 유독성이 강한 황산을 고리, 월성, 한빛, 한울사업소 등에서 2010년 ~ 2015년까지 총 1만 5,654톤을 사용했다. 이밖에도 수산화나트륨 2만 545톤, 염산 619톤, 암모니아수 889톤, 히드라진수화물 1,703톤, 과산화수소 63톤, 아질산나트륨 35톤을 사용했다. (별첨. 7)

송기헌 의원은 “소포제 이외의 유해화학물질은 바다에 직접 살포하는 것이 아닌 중화제로 사용되기 때문에 발전사에서는 ‘안전에 문제가 없다’고 주장하지만, 폭발성과 유독성이 강한 화학물질을 발전소에서 대량으로 사용하고 있는 것은 제2, 제3의 사고와 직결될 수 있다.”며, “발전소에서는 화학물질 사용량을 줄이는 대안을 제시해야 한다.”고 지적했다.

또한 송 의원은 “한수원은 ‘약품 입고 시 시험성적서 및 물질안전 보건자료를 통해 화학물질 유해성을 확인하고 있다.’고 답변했지만, 유해성 논란이 제기된 소포제를 올해 8월까지도 사용한 것은 기본적인 절차가 형식적으로 이뤄지고 있음을 나타내는 것”이라며, “한수원이 기본업무부터 충실하게 진행해야 원전에 대한 신뢰가 높아질 수 있다.”고 덧붙였다.

<끝.>

※ 별첨 1. 유해물질 사용 현황

구 분	용 도	발전소
소포제	해수 냉각계통 거품 제거제	남부/남동/중부/동서/서부
수산화나트륨	수처리 및 폐수처리 (pH 조절)	한수원 / 남부/남동/중부/동서/서부
아질산나트륨	폐수 중 COD 제거	한수원 / 남부
히드라진 수화물	발전소 계통수 처리	남부/남동/중부/동서/서부
메탄올	탈질폐수처리용 미생물 배양	남부
무수 암모니아	질소산화물 제거	남부/남동/중부/동서/서부
암모니아수	pH 조절 및 질소산화물 제거	한수원 / 남부/남동/중부/동서/서부
염산	이온교환수지 재생 및 pH 조절	한수원 / 남부
황산	pH 조절	한수원 / 남부
염화수소	수처리 및 폐수처리(pH 조절)	남동/중부/동서/서부

※ 별첨 2. 남부발전 유해물질 사용 현황

구 분 [단위 : 톤]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016.6
소포제	92(461)	70(349)	81(407)	72(361)	106(531)	29(145)	-
수산화나트륨	2,568	2,585	1,641	1,317	1,624	2,307	963
아질산나트륨	183	192	188	147	177	241	108
히드라진수화물	7	6	4	2	4	3	0
메탄올	89	71	71	74	93	116	41
무수 암모니아	5,393	6,670	6,142	6,522	5,564	4,306	2,234
암모니아수	37	61	52	44	599	610	406
염산	1,596	1,734	1,310	1,118	1,294	1,389	1,054
황산	32	335	272	315	148	220	88

※ 별첨 3. 남동발전 유해물질 사용 현황

구 분 [단위 : 톤]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
소포제	498	484	294	293	543	468	-
무수암모니아	8,505	8,819	7,252	8,952	9,679	12,565	6,712
염화수소	1,982	1,577	1,350	857	1,847	2,154	1,304
수산화나트륨	2,354	1,890	2,011	1,657	1,745	3,771	1,881
암모니아수	49	45	41	40	39	123	15
히드라진수화물	5	4	4	4	5	8	5

※ 별첨 4. 중부발전 유해물질 사용 현황

구 분 [단위 : 톤]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
소포제	560	722	624	709	825	472	311
무수암모니아	9,557	10,342	7,597	9,488	11,046	9,446	6,007
염화수소	2,187	2,480	1,399	1,331	1,728	1,375	970
수산화나트륨	3,176	3,108	2,588	2,578	2,367	1,638	1,350
암모니아수	1,722	1,640	2,641	2,614	1,456	939	618
히드라진수화물	9	11	4	3	0	0	0

※ 별첨 5. 서부발전 유해물질 사용 현황

구 분 [단위 : 톤]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
소포제	222	184	322	196	280	1	0
암모니아	4,340	5,532	6,521	8,024	6,338	6,070	2,014
염화수소	1,842	1,890	2,164	2,164	2,243	2,195	1,375
수산화나트륨	2,856	2,522	3,190	4,181	2,554	2,924	2,243
암모니아수	41	39	37	44	38	37	32
히드라진수화물	13	10	8	10	6	5	1

※ 별첨 6. 서부발전 유해물질 사용 현황

구 분 [단위 : 톤]	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
소포제(실리콘계)	148	176	268	229	217	77	0
염화수소	2,840	1,915	1,972	1,815	1,770	1,540	861
수산화나트륨	2,983	2,639	2,633	3,111	3,686	3,671	2,503
암모니아	4,786	6,410	5,264	4,882	5,160	5,741	3,445
암모니아수	62	39	33	207	192	125	154
히드라진수화물	18	18	14	22	8	6	1

※ 별첨 7. 한수원(원자력발전소) 유해물질 사용 현황

구 분 [단위 : 톤]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	합계
황산	1,932	2,124	2,533	2,703	3,210	3,152	15,654
수산화나트륨	2,879	3,313	3,877	3,355	3,556	3,565	20,545
염산	98	94	73	75	129	150	619
암모니아수	146	79	72	209	217	166	889
히드라진수화물	168	249	255	280	385	366	1,703
과산화수소	0	2	6	32	22	1	63
아질산나트륨	6	5	9	4	5	6	35