	국회의원 박재호
2016 산자위 국정감사 보도자료(6) 2016.09.27(화)
(150–702) 서울시 영등포구 의사당대로 1 국회 의원회관 832호 / Tel (02)784-5512, Fax (02)788-0378 (48516) 부산시 남구 분포로 111 LG매트로시티 주상가 302호 / Tel (051)622-9922, Fax (051)626-9999 e-mail:2016pjh@gmail.com blog.naver.com/pjh0586 @ourpark, www.facebook.com/parkjaeho 담당: 김남원 비서관(010-3325-8485)

고리원전 사용후 핵연료저장시설, 미사일·지진에 더 취약

고리원전, 사용후 핵연료 5,619 다발 발생해 임시 저장시설에 조밀 보관 중

일본 후쿠시마 사태 당시 녹아내린 사용후 핵연료 전체 양의 3.7배 규모

박재호 의원, “당국은 사용후핵연료 임시저장시설의 안전문제 관심 가져야”

더불어민주당 박재호의원(부산 남구을)은 “1.2m 돔(격납용기) 속의 원자력 발전시설 보다 보호시설이 없는 사용후핵연료 저장시설의 안전문제가 더 심각할 수 있다”고 지적했다.

27일 산업통상자원부 국정감사에서 박재호 의원은 고리원전의 사용후핵연료 저장시설의 안전문제를 지적했다. 고리원전은 우리나라 최초의 상업발전 시설인 고리1호기를 비롯해 총 6기의 원전이 현재 가동중이고, 신고리 5, 6호기가 건설 예정되어 있어 총 10기의 세계 최대 원자력 밀집지역이라고 알려져 있다.

이날 감사에서 박재호 의원은 “고리원전에만 5,619 다발의 사용후핵연료가 임시 저장시설에 보관되어 있다”며 “이는 후쿠시마 사태 당시 녹아내린 사용후 핵연료 전체의 3.7배 규모”라고 밝히며 “사용후 핵연료 안전문제에 당국이 더 큰 관심을 가져야 한다”고 촉구했다.

사용후 핵연료(Spent Nuclear Fuel)는 원자력 발전에 3~4년가량 사용한 연료로서 높은 열과 방사능을 가지고 있어 물을 통해 식혀지지 않으면 기체방사성 물질이 유출되고 수소가 발생해 폭발 위험이 있는 것으로 알려졌다. 우리나라의 경우 사용후핵연료는 ‘고준위방사성폐기물’로 분류하고 있다.

박재호 의원은 한국수력원자력이 제출한 ‘사용후연료저장조 수위 감소 대응방안’자료를 제시하며 “현 상황에서 저장시설이 지진이나 미사일 공격을 받았을 경우 물을 지속적으로 채우는 방법 밖에는 없는 실정”이라며 “저장시설이 격납용기와 같은 보호시설이 없어 특히 지진이나 미사일 공격의 경우 지속적인 물공급이 불가능한 상황이 만들어 질 수 있어 위험하다”고 경고했다.

한편 고리원전의 경우 사용후핵연료 임시저장시설이 78% 가량 차있어 2028년 포화가 예상된다.

<별첨> 사용후연료저장조 수위 감소 대응방안 : 한국수력원자력

<참고 자료> 사용후연료저장조 수위 감소 대응방안 : 한국수력원자력

□ 사용후연료저장조(SFP) 수위 감소 시 대응 방안

각 발전소 설비상황에 맞는 대응방안을 마련하여 비정상 절차서에 따라 조치하며 전체적인 흐름은 다음과 같음

가. 발전소 고정형 설비를 이용하는 방법

(1) 연료재장전수탱크를 이용하여 저장조 수위를 채움

(2) 순수저장탱크를 이용하여 저장조 수위를 채움

(3) 사용후연료저장조지역의 옥내 소화전을 이용하여 수위를 채움

나. 발전소 설비 이외의 외부지원을 이용한 방법

(1) 고리본부 소방대의 소방차에서 비상공급 배관을 통하여 저장조 수위를 채움