2016. 10.6. 담당보좌진_ 최완(010-9302-6786)

월성1호기, 5.8 지진 당시 최대 지진 계측값 0.1585g

한수원, 원전 내 설치된 4개 지진계 중 대표지진계 최대 값만 공개

9월12일 규모 5.8 경주지진 당시 월성1호기 벽체 지진계 최대 계측 값이 0.1585g에 달했던 것으로 드러났다. 미래창조과학방송통신위원회 윤종오 국회의원(울산 북구)이 한국수력원자력으로부터 받은 자료에서 확인됐다.

2호기 경우도 5.8 지진 때 최대값이 0.1092g로 계측돼 수동정지 기준인 0.1g를 넘었던 것으로 나타났다. 특히, 1호기는 앞선 5.1 규모 당시에 벽체 X값 0.1113g, Y값 0.1140g로 계측돼 5.8 지진 전에 이미 수동정지 기준을 넘어섰다.

한수원은 “대표지진계 값이 아니기 때문에 발표하지 않았다”는 입장이다. 정지 기준에 활용되는 계측값들은 원전 내 설치된 지진계 중 지정된 대표지진계 2개 중 최대값이다. 경주지진 당시에는 1호기 보조건물 기초에 설치된 지진계 값 0.0981g만 발표됐다.

윤종오 의원은 “월성1호기 내진 설계값이 0.2g인 상황에서 원전내부 지진계 값이 0.1585g까지 나온 것은 우려스런 상황”이라며 “굳이 응답스펙트럼 분석을 하지 않더라도 원전가동을 수동정지하고도 남을 수치”라고 설명했다. 또, “대표지진계가 아니라는 이유로 계측 값까지 공개되지 않은 점도 문제”라며 “원전 지진계측 기준 값과 의사결정과정, 공개기준 전반을 재검토할 필요가 있다”고 지적했다.

한편, 월성1호기에는 총 5개의 지진계가 설치돼 있으며, 이중 옥외에 설치된 장비는 위치 문제로 사용되지 않고 있다. 그러나 이 지진계 역시 미사용 전에는 대표지진계로 활용돼 왔다. 또, 월성2,3,4호기 정지여부를 판단하는 2호기에도 총5개 지진계가 설치돼 있으며, 특히 1호기에는 미사용 중인 옥외(자유장) 지진계가 대표지진계로 활용되는 것으로 확인됐다.