2004. 10. 3

박물관·미술관·도서관 새집증후군 보고서

어린이박물관 유해 화학물질 검출

국립중앙도서관, 국립현대미술관, 국립민속박물관 등 다중 이용 문화시설에 대한 실내 공기질 조사결과, 국립민속박물관 내의 어린이박물관의 실내 공기가 어린이들의 건강을 위협할만한 수준인 것으로 조사되었다. 또한, 다중이 많이 이용하는 국립중앙도서관과 국립현대미술관에서도 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물이 검출된 것으로 나타났다.

국회 문화관광위원회 우상호의원이 시민환경기술센터, 강동송파환경운동연합과 협력하여, 2004년 9월 15일부터 9월 22일까지 국립중앙도서관, 국립현대미술관, 국립민속박물관을 방문, 공기질 측정장비를 설치하고 시설 내의 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물(VOCs) 성분의 농도를 측정한 후 결과를 분석·연구하였다.

그 결과, 어린이박물관에서는 발암물질인 벤젠의 농도가 0.5ppb를 초과하여 나타났고, 국립현대미술관과 국립중앙도서관은 0.3~0.4ppb가 검출되어 건축한지 3년 정도 된 일반 가정과 비슷하게 나타났다.

세계보건기구(WHO)의 공기질 관리 기준(2000)에 따르면 신경독성물질인 톨루엔과 스티렌의 노출 기준치는 1주일 기준으로, 각각 69.2ppb와 60.0ppb 이지만, 어린이박물관의 전시장 내부는 이를 모두 초과하여 관람하는 어린이들의 건강에 위협을 줄 수 있어 대책마련이 필요한 것으로 나타났다. 체험관과 전시실의 경우 톨루엔의 농도가 각각 71.57ppb와 94.91ppb로 위의 기준치를 초과하고 있으며, 스티렌의 경우 30분 평균의 냄새감지역치인 16ppb 이상으로 나타나 지속적인 악취의 우려가 있는 것으로 나타났다.

주요 휘발성유기화합물 검출 결과

		벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	스티렌
국립 민속 박물관	어린이박물관 전시실	0.67	94.91	70.11	39.68	60.77
	어린이박물관 체험관	0.53	71.57	53.24	31.54	48.49
	본관 전시실	-	13.36	7.20	4.17	7.69
국립 현대 미술관	2층 전시실	0.23	8.72	2.38	1.76	2.95
	3층 전시실	0.40	8.91	2.61	1.62	3.70
	4층 전시실	0.24	6.74	2.10	1.47	3.21
국립 중앙 도서관	3층 연속간행물실	0.38	10.32	1.87	1.91	3.04
	4층 사회과학실	0.42	7.70	2.06	2.15	3.85
	5층 디지털 자료실	0.37	9.29	2.05	2.11	4.27

(단위:ppb)

또한, 발암물질로 알려진 포름알데히드의 조사 결과를 보면, 주로 현대미술관의 전시실이나 어린이박물관 전시실에서 각각 최대 62.7ppb와 32.6ppb로 많이 검출되었는데, 이는 전시실의 전시품이 상하지 않도록 방부제 성격의 포르말린을 첨가했기 때문으로 보인다.

지난 5월 30일에 시행된 ‘다중이용시설등의 실내공기질 관리법’의 포름알데히드 유지기준은 100ppb로 규정하고 있으며, 이번 조사에서는 최대 60ppb정도가 검출되어 그 이하로 나타났으나, 발암물질인 포름알데히드의 검출 수치는 가능한 한 낮추어야 한다. 또한, 환기조건에 따라 포름알데히드 수치가 다르기 때문에 전시실의 경우 정밀한 조사를 토대로 대책을 마련하는 것이 필요하다.

포름알데히드 검출 결과

		포름알데히드 (단위:ppb)
국립민속박물관	어린이박물관 전시실	32.6
	어린이박물관 체험관	18.2
	본관 전시실	10.9
국립현대미술관	2층 전시실	62.7
	3층 전시실	26.3
	4층 전시실	30.5
국립중앙도서관	3층 연속간행물실	8.8
	4층 사회과학실	7.0
	5층 디지털 자료실	21.7

또한, 이번 조사는 실내공기 중 화학물질만 대상으로 했으나 이러한 다중 이용 시설의 경우, 화학물질뿐만 아니라 이산화탄소나 미세먼지에 대한 조사도 이루어져야 하며, 도서관의 경우 복사기에서 발생되는 오존이나 공기 중에 있는 총 부유세균(CFU)에 대한 조사도 이루어져야 할 것으로 보인다.

이와 관련해 우상호 의원은 “우리나라도 선진국 수준의 문화 시설을 운용하기 위해서는, 다중이 이용하는 미술관·박물관과 도서관 등 문화공간에 대한 실내공기오염도 조사가 보다 면밀히 이루어져야 하며, 문화시설의 환기시스템 현황을 공개하고 이를 보완하는 것이 필요하고, 공공시설 관리자들에 대한 실내 공기 관련 교육을 의무화해야 한다. 또한, 휘발성유기화합물(VOCs)의 경우 외국에서는 매우 위험한 물질로 규정하고 있음에도, 우리나라는 포름알데히드를 제외한 다른 물질은 개별 기준이 없고 총 물질의 합산 기준만을 설정해 놓아 모호한 점이 있으므로, 정확한 수치 기준을 설정하고 법적으로 보완하는 것이 필요하다”고 말했다.