2005년도 국정감사 (국방부, 합참)	보도자료	2005년 9월 22일
		전화	02)788-2816
	국회의원 송영선		02)784-5272
		팩스	02)788-3741

K-1A 소총, 노후화로 인한 결함 심각

지급 소총의 80%가 사용 수명 초과

□ 현황

․ 지난 ’81년 처음 군에 도입된 K-1A 소총이 노후화 등으로 인해 각종 결함이 심각한 것으로 확인

․ K-1A 소총의 제원은 △구경 5.56mm △전장 65.3cm △무게 2.87kg △발사속도 700~800발/분 △유효사거리 250m △최대사거리 2,400m △ 탄창용량 30발 △전장이 짧아 특수부대 및 여군사용

․ 특히 현재 군에 지급된 157,761정중 76%인 120,602정이 사용 수명 20년을 넘긴 상태로 현재에도 사용중임

□ 전군 K-1A  소총의 보급수량(정)

년도	수량	년도	수량	년도	수량	년도	수량
‘81	3,400	‘88	5,873	‘94	6,928	‘00	347
‘82	8,092
‘83	27,248	‘89	1,397	‘95	6,650	‘01	390
‘84	45,384	‘90	1,738	‘96	-	‘02	500
‘85	36,478	‘91	1,738	‘97	-	‘03	1,154
‘86	-	‘92	5,011	‘98	188	‘04	79
‘87	-	‘93	2,594	‘99	2,572	‘05	-
						총계	157,761

□ 특전사의 K-1A 소총의 보유현황 (‘05년 현재)

구분	’81년	’82년	’83년	’84년	’85년	’86년 이후	총계 15,468
수량 (정)	3,400	4,632	3,548	1,871	1,004	977

□ ’04년 특전사 보유 K-1A 소총의 성능평가 결과

단위 : 정

구분	교체대상	총열확장	총열굴곡	총몸탈색	손잡이 파손	계
수량	46	725	241	1045	866
결함사유	총기노후	사격훈련 발사탄수누적	충격	훈련시 군장과 마찰	장비간 충돌	2,923

□ K-1A소총의 수명기준

․ 보유수명 : 20년 기준

․ 사격수명 : 6천발 기준

※ 개인별 년간 교탄 소모량 : 250발 -국방부 규정

□ 문제점

․ 올해 국방부가 특전사 보유 K-1A 소총에 대해 품질검사 결과 총 15,468정중 약 20%에 달하는 2,923정이 노후화등으로 각종 결함이 발생한 것으로 나타남

․ ’03년의 경우에도 국방부가 특전사가 보유하고 있는 K-1A 소총의 검사 결과 14, 726정중 5, 891정(40%)이 결함이 발생한 것으로 밝혀짐

․ 결함의 주요원인은 노후화로 인한 총열확장 및 굴곡 등으로 인한 정확도 하락 및 유효사거리 축소 현상 발생

․ 현재까지 보급된 K-1A소총 157,761정중 20년 사용수명을 넘긴 소총만도 76%인 120, 602정에 달함

․ 특히 20년 이상된 소총이 117,202정에 달하지만 실제 총열을 교환은 불과 13%인 14,935정만 교환하였음

□ K-1A 소총의 총열 보급수량

년도	‘00	‘01	‘02	‘03	‘04	‘05	계
수량	5,768	-	4,254	44	2,988	1,881	14,935

□ 질문 및 대책

․ 특전사에 현재 사용하는 K-1A소총의 경우 평균 30%정도(’03년 40%, ’05년 20%)가 결함이 발생된 것으로 볼 때 타부대에서 사용하고 있는 개인화기들도 마찬가지 일 것임

․ 국방부가 아직까지 특전사를 제외한 다른 부대에 대해 품질검사를 실시하지 않고 있는데 개인화기가 특전사와 같이 이렇게 많은 결함이 나타나고 있는데 품질검사를 하지 않고 있다는 것은 상당한 문제임

․ 현재 타군에서 사용중인 수명 20년을 넘긴 120,602정에 대해 샘플링 검사를 통해서라도 품질검사를 실시하여 개인화기의 결함을 최소화하라