수공 관리 25개 댐 중 지진계 설치 불과 5곳

기상청 “지진계 미설치時 지진 영향 및 위험여부 판단 어려워”

1. 수자원공사가 현재 관리중인 25개 댐(다목적댐 14개, 용수전용댐 11개) 가운데 지진계가 설치된 댐이 전체의 20%인 5곳에 불과한 것으로 나타났다.(별첨6 참조)

- 현재 지진계가 설치된 댐은 횡성댐(지진계 3대), 합천댐(4대), 남강댐(3대), 밀양댐(3대), 용담댐(5대) 등 다목적댐 5곳(18대)이다.

2. 문제는 지진계가 설치되어 있지 않으면 지진발생 정도와 규모의 정확한 파악이 불가능해 지진에 제대로 대처하기 어렵다는데 있다.

- 기상청에 따르면, “지진계가 없으면 지진자료를 분석하지 못하게 되고 결과적으로 그 댐이 지진에 위험한지 아닌지를 판단하기 어렵다”고 한다.

☞ 수자원공사는 20개 댐에 지진계가 설치되지 않은 이유에 대해 “과거에는 지진계 설치기준이 없어 설치하지 않았고, 2001년부터는 ‘댐설계기준’에 따라 지진계를 설치하고 있다”고 하는데,

설치기준 여부를 떠나 하루 빨리 지진계를 설치해 지진에 제대로 대처해야 하지 않겠나?

<별첨6>

수자원공사 관리 25개 댐 지진계 설치 현황

구분		댐 명	준공년도	댐건설목적	내진등급	지진계 갯수	내진설계 여부 (설계지진계수)
1	다목적댐	소양강댐	1973	용수공급 홍수조절 수력발전	내진특등급	-	0.05g
2		충주댐	1986		〃	-	0.05g
3		횡성댐	2002		〃	3대	0.08g
4		안동댐	1977		〃	-	0.05g
5		임하댐	1993		〃	-	0.10g
6		합천댐	1989		〃	4대	0.10g
7		남강댐	2003		〃	3대	0.10g
8		밀양댐	2002		〃	3대	0.10g
9		대청댐	1981		〃	-	0.05g
10		용담댐	2005		〃	5대	0.12g
11		섬진강댐	1965		〃	-	0.05g
12		주암댐	1992		〃	-	0.10g
13		부안댐	1996		〃	-	0.10g
14		보령댐	2000		〃	-	0.10g
15	용수전용댐	운문댐	1994	생․공용수 공급	〃	-	0.05g
16		사연댐	1965		내진Ⅰ등급	-	0.06g
17		대암댐	1969		〃	-	-
18		선암댐	1964		〃	-	-
19		영천댐	1980		〃	-	0.05g
20		안계댐	1971		〃	-	-
21		수어댐	1978		〃	-	-
22		연초댐	1979		〃	-	-
23		구천댐	1987		〃	-	-
24		광동댐	1985		〃	-	0.05g
25		달방댐	1990		〃	-	0.05g

자료: 한국수자원공사