꿈과 희망 심 재 철	보도자료 (2006. 10. 23)	TEL:02) 788-2566, 784-4164 FAX:02) 788-3201 www.cleanshim.com cleanshim@assembly.go.kr

고속도로 터널 28개 긴급전화기 부족

- 200m 의무설치기준 지켜지지 않아 -

전국 고속도로 105개 터널 중 28개의 터널에는 긴급전화기가 의무설치 기준보다 적게 설치되어 있는 것으로 밝혀졌다.

이같은 사실은 한국도로공사가 국회 건설교통위원회 심재철 의원(한나라당, 안양 동안을)에게 제출한 국정감사 자료에 의해 밝혀졌다.

한국도로공사의 ‘도로터널 방재시설 설치지침’에 의하면 터널 내 긴급전화는 의무적으로 200m 마다 설치하도록 되어 있다. 특히 터널 안은 일반 고속도로와 달리 핸드폰 통화가 불가능한 곳이 많아 의무설치 기준의 준수가 더욱 중요하다.

노선별로 보면 중앙선의 삼마치터널은 길이가 1.4km에 달하는 장터널로 상․하행선에 각각 7대 씩 모두 14대의 긴급전화기가 필요하다. 하지만 현재는 고작 10대만 설치되어 있어 터널 중앙에서 비상사태가 발생할 경우 응급대처가 쉽지 않다. 또, 영동선 반월터널의 경우 터널 길이가 800m로 상․하행선 모두 합해 터널 안에 8대의 긴급전화기가 설치되어 있어야 하지만 실제로는 4대만 설치되어 있다.

심재철 의원은 “터널 안에서는 핸드폰 통화가 되지 않는 경우가 많아 비상시를 위한 긴급전화기 설치가 꼭 필요하다”고 지적하고 “현재 긴급전화기가 설치기준보다 적게 설치되어 있는 터널들은 설치기준에 맞추어 추가 설치할 것”을 촉구했다.

2006. 10. 23

국 회 의 원   심 재 철

긴급전화기(터널구간) 설치현황

(2005. 12. 현재)

구 분 노 선	구 간	터널명	연장 (km)	양방향 (km)	실제 설치대수	의무설치대수	설치기준미달
총 계			106.2	212.4	1,121	1,062
경 부 선	소 계		5.9	11.8	65	54
	양 재 ～ 경 산	대전터널	0.8	1.6	8	8
		증약터널	0.8	1.6	8	8
		옥천1터널	0.7	1.4	8	7
		옥천3터널	1.6	3.2	20	16
		옥천4터널	0.9	1.8	10	9
		영동1터널	0.6	1.2	7	6
		영동터널	0.5	1.0	4	5
호남선	소 계		2.5	5	20	25
	순 천 ～ 논 산	호남터널	0.7	1.4	4	7	*
		원덕터널	0.9	1.8	10	9
		순천2터널	0.9	1.8	6	9	*
영동선	소 계		14.4	28.8	164	144
	서 창 ～ 강 릉	반월터널	0.8	1.6	4	8	*
		광교터널	0.5	1.0	7	5
		마성터널	1.5	3.0	16	15
		양지터널	0.6	1.2	4	6	*
		둔내터널	3.3	6.6	36	33
		봉평터널	1.4	2.8	18	14
		진부1터널	2.0	4.0	26	20
		진부3터널	0.6	1.2	4	6	*
		대관령1터널	1.8	3.6	24	18
		대관령4터널	0.7	1.4	8	7
		대관령5터널	1.2	2.4	17	12
동해 선	소 계		3.6	7.2	42	36
	강 릉 ～ 동 해	강릉1터널	0.6	1.2	6	6
		강릉4터널	1.0	2.0	12	10
		강릉5터널	2.0	4.0	24	20
서 울 외 곽 선	소 계		3.9	7.8	45	39
	일 산 ～ 퇴계원	수리.수암터널	3.1	6.2	36	31
		광암터널	0.8	1.6	9	8

구 분 노 선	구 간	터널명	연장 (km)	양방향 (km)	실제 설치대수	의무설치대수	설치기준미달
중부선	소 계		15.9	31.8	182	159
	통 영 ～ 비 룡	사천3터널	0.5	1.0	4	5
		고성1터널	1.2	2.4	17	12
		고성2터널	1.8	3.6	24	18
		고성3터널	0.9	1.8	10	9
		통영1터널	0.5	1.0	6	5
		통영2터널	1.6	3.2	24	16
		마달터널	0.7	1.4	5	7	*
		가옥터널	0.7	1.4	8	7
		적상터널	0.5	1.0	6	5
		오두재터널	1.2	2.4	10	12	*
		오동터널	0.5	1.0	6	5
		육십령터널	3.2	6.4	40	32
		함양터널	1.5	3.0	14	15
		산청2터널	0.5	1.0	4	5
		산청3터널	0.6	1.2	4	6	*
제 2 중 부 선	산 곡 ～ 마 장	광지원터널	0.5	1.0	6	5
제 2 경 인 선	인 천 ～ 안 양	광명터널	0.9	1.8	8	9
대 전 남 부 순 환 선	소 계		2.7	5.4	22	27
	서대전 ～ 산 내	구봉터널	0.8	1.6	6	8	*
		안영1터널	0.7	1.4	6	7
		안영2터널	0.6	1.2	6	6
		구완터널	0.6	1.2	4	6	*
서 해 안 선	소 계		6.5	13.0	50	6.5
	목 포 ～ 금 천	순산터널	0.7	1.4	6	7
		용담터널	0.9	1.8	6	9	*
		웅천터널	0.5	1.0	4	5
		비인터널	0.8	1.6	8	8
		종천터널	0.9	1.8	8	9
		영광1터널	0.9	1.8	6	9	*
		영광2터널	0.6	1.2	4	6	*
		몽탄2터널	0.6	1.2	4	6	*
		몽탄3터널	0.6	1.2	4	6	*

구 분 노 선	구 간	터널명	연장 (km)	양방향km)	실제 설치대수	의무설치대수	설치기준미달
중 앙 선	소 계		15.6	31.2	145	15.6
	금 호 ～ 춘 천	원무2터널	0.8	1.6	6	8	*
		굴지터널	0.7	1.4	6	7
		남산터널	0.8	1.6	6	8	*
		삼마치터널	1.4	2.8	10	14	*
		공근터널	0.7	1.4	4	7	*
		제천터널	1.2	2.4	14	12
		적성터널	0.6	1.2	5	6
		단양터널	0.5	1.0	4	5
		죽령터널	4.6	9.2	54	46
		봉현터널	0.5	1.0	4	5
		보문터널	0.8	1.6	8	8
		군위터널	0.5	1.0	2	5	*
		가산터널	0.8	1.6	6	8	*
		다부터널	1.0	2.0	12	10
		금호터널	0.7	1.4	4	7	*
구 마 선	소 계		3.0	6.0	26	30
	대 구 ～ 현 풍	달성터널	0.6	1.2	2	6	*
		달성1터널	1.4	2.8	14	14
		달성2터널	1.0	2.0	10	10
익 산 포 항 선	소 계		8.8	17.6	110	88
	도 동 ～ 포 항	도평터널	0.7	1.4	8	7
		백안터널	0.6	1.2	6	6
		와촌터널	2.9	5.8	36	29
		임고1터널	1.2	2.4	18	12
		임고2터널	0.6	1.2	8	6
		임고4터널	1.7	3.4	18	17
		달전터널	1.1	2.2	16	11

구 분 노 선	구 간	터널명	연장 (km)	양방향 (km)	실제 설치대수	의무설치대수	설치기준미달
중 부 내 륙 선	소 계		15.7	31.4	165	15.7
	김 천 ～ 여 주	중원터널	1.0	2.0	8	10	*
		가금터널	0.8	1.6	6	8	*
		장연터널	3.1	6.2	33	31
		연풍터널	1.2	2.4	14	12
		문경세제터널	2.7	5.4	30	27
		문경2터널	1.2	2.4	18	12
		진남터널	1.0	2.0	10	10
		두정터널	0.6	1.2	4	6	*
		매현2터널	1.0	2.0	8	10	*
		상주터널	1.7	3.4	22	17
		조곡터널	0.9	1.8	8	9
		추점터널	0.5	1.0	4	5
남 해 선	소 계		1.4	2.8	12	14
	순 천 ～ 부 산	진주터널	0.7	1.4	4	7	*
		김해터널	0.7	1.4	8	7
마 산 외 곽 선	소 계		4.9	9.8	59	49
	산 인 ～ 창 원	함안1터널	0.9	1.8	10	9
		함안2터널	0.5	1.0	4	5
		창원1터널	2.6	5.2	37	26
		창원2터널	0.9	1.8	8	9